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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку терминалов IP телефонии 

1. Общие положения
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка терминалов IP телефонии (далее - Товар).
КТРУ: 26.30.11.110-00000048
1.2. Источник финансирования
Средства субсидии из федерального бюджета Российской Федерации предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73520).
1.3. [bookmark: _30j0zll][bookmark: _1fob9te][bookmark: _3znysh7]Срок поставки Товара
Поставка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
1.4. [bookmark: _2et92p0]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
2. Порядок поставки Товара
2.1. Товар должен быть поставлен и разгружен в период исполнения Контракта в рабочие часы Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), в соответствии с требованиями Таблицы № 1 настоящего документа.
2.2. Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно в срок, указанный                                        в   п. 1.3. Технического задания, в соответствии с наименованием, количеством и характеристиками Товара. 
3. Требования к поставляемому Товару
Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с Контрактом.
4.2. Гарантийное обслуживание осуществляется путем ремонта или замены поставленного Товара (при отсутствии механических повреждений и соблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации). 
5. Требования к упаковке Товара
5.1. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

Таблица № 1
	№
	Наименование Товара
Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара
	единица измерения характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Терминал IP телефонии
Товарный знак (марка, модель): Yealink SIP-T31P
Страна происхождения товара: Китай.
КТРУ: 26.30.11.110-00000048
	Голосовые функции 
	Генерация комфортного шума
	
	15

	
	
	
	Эхокомпенсация
	 
	

	
	
	
	генерация двухтональных многочастотных аналоговых сигнал (DTMF)
	 
	

	
	
	Конструктивные особенности дисплея 1
	Жидкокристаллический
	 
	

	
	
	
	Монохромный
	 
	

	
	
	
	Наличие подсветки
	 
	

	
	
	Количество поддерживаемых SIP-линий
	2
	штука
	

	
	
	Конструкция
	Электропитание по стандарту PoE
	 
	

	
	
	Наличие модулей, портов и интерфейсов
	Порт Ethernet для подключения к АРМ
	 
	

	
	
	
	Порт Ethernet для подключения к ЛВС
	 
	

	
	
	
	Порт для подключения гарнитуры
	 
	

	
	
	Поддержка аудиокодеков

	G.711A
	 
	

	
	
	
	G.711U
	 
	

	
	
	
	G.729
	 
	

	
	
	
	G722
	
	

	
	
	Размер дисплея 1
	2.3
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	Сетевые протоколы
	Поддержка NAT
	 
	

	
	
	
	Поддержка SIP
	 
	

	
	
	
	Поддержка TLS
	 
	

	
	
	Сетевые функции
	WEB-интерфейс управления
	 
	

	
	
	
	Поддержка QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN)
	 
	

	
	
	
	Поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP
	 
	

	
	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1X
	 
	

	
	
	
	Управление HTTPS-сертификатами
	 
	

	
	
	Скорость портов Ethernet
	100
	Мегабит в секунду
	

	
	
	Тип устройства
	Стационарный телефон
	 
	

	
	
	Функции устройства
	Встроенные клавиши быстрого набора
	 
	

	
	
	
	Выбор рингтона
	 
	

	
	
	
	Голосовая почта
	 
	

	
	
	
	Громкая связь
	 
	

	
	
	
	Запрет выдачи Caller ID
	 
	

	
	
	
	История вызовов
	 
	

	
	
	
	Локальная записная книжка
	 
	

	
	
	
	Отключение микрофона
	 
	

	
	
	
	Отоображение номера и имени вызывающего абонента
	 
	

	
	
	
	Переадресация вызова
	 
	

	
	
	
	Переадресация по занятости
	 
	

	
	
	
	Переадресация по неответу
	 
	

	
	
	
	Перенаправление вызова
	 
	

	
	
	
	Перехват вызова
	 
	

	
	
	
	Повторный набор номера
	 
	

	
	
	
	Поддержка аудиоконференций
	 
	

	
	
	
	Поиск по записным книжкам
	 
	

	
	
	
	Сетевая записная книжка
	 
	

	
	
	
	Уведомление о поступлении нового вызова
	 
	

	
	
	
	Удержание вызова
	 
	

	
	
	
	Функция не беспокоить
	 
	



