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Техническое задание на поставку умных наручных часов
                      
1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКВЭД2[footnoteRef:1] [1:  Указывается в формате 00.0(0).(00)] 

	ОКПД2[footnoteRef:2] [2:  Указывается в формате 00.00.00.000] 

	КТРУ[footnoteRef:3] [3:  Указывается при наличии реестрового номера в каталоге товаров, работ услуг (http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/allPage.html), в формате 00.00.00.000-00000000] 

	Характеристики поставляемого товара (Требования предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)[footnoteRef:4] [4:  Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.] 

	Кол-во

	1
	Умные часы T-Watch Ultra ESP32-S3 2.06”
	Шт.
	26.52
	26.52.12.130
	-
	Микроконтроллер (MCU): ESP32-S3
Количество ядер процессора: 2
Модель процессора: Xtensa LX7
Максимальная частота процессора: 240 МГц
Флэш-память: 16 МБ
Память PSRAM: 8 МБ
Платформы разработки: Arduino IDE, ESP-IDF, VS Code, MicroPython
Размер экрана: 2,06”
Тип экрана: AMOLED
Разрешение экрана: 410 × 502 dpi
Цветовая гамма: 16,7 млн цветов
Яркость: 600 нит
Контрастность: 60 000:1
Наличие Wi-Fi: Да
Тип Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Наличие Bluetooth: Да
Тип Bluetooth: BLE 5.0
LoRa-трансивер: Semtech SX1262
Частота LoRa: 868 МГц
Приемник GNSS: u-blox MIA-M10Q
Поддержка систем позиционирования: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
Наличие NFC: Да
IMU / датчики: Bosch BHI260AP (умный сенсор с ИИ)
Датчик RTC: NXP PCF85063A
Контроллер PMU: X-Powers AXP2101
Поддержка Аудио: Микрофон TDK T3902 (PDM), усилитель MAX98357A (Class D, 3,2 Вт)
Тактильный драйвер: DRV2605
Наличие вибромотора: Да
Слот для карт: MicroSD
Максимальный поддерживаемый объём карты: 32 Гб
Разъём для программирования и зарядки: USB Type-C
Напряжение аккумулятора: 3,7 В
Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость аккумулятора: 4,07 Вт·ч
Защита: IP65

	23





1. Адрес оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)
	№ п/п
	Адрес оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)

	1
	2

	1
	Московская область, г. Бронницы, ул.  Красная, д. 53.


1. Срок оказания услуг (поставки товара, выполнения работ), сроки выполнения отдельных этапов оказания услуг (поставки товаров, работ).
	№ п/п
	Сроки оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)

	1
	2

	1
	Поставка осуществляется в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты подписания контракта единовременно.



1. Иные условия оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)
	№ п/п
	Иные условия оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)

	1
	2

	1
	Доставка, разгрузка осуществляется за счет сил и средств поставщика.

	2
	В отношении объекта закупки, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлено:
-Преимущество в отношении товаров,  не указанных в позициях перечня № 1–2 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875

	3
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год изготовления не ранее 2025 года.

	4
	Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

	5
	Товары должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. 

	6
	Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока гарантии, предоставляемой производителем. Срок гарантии подтверждается документами, предоставляемыми вместе с Товаром. Началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика считается дата подписания Акта о приемке товара (ф. 0510452) Заказчиком.



5. Коды ОКВЭД2[footnoteRef:5]  [5:  Указывается в формате 00.0(0).(00)] 

	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.52
	Производство часов



6. Коды ОКПД2[footnoteRef:6] [6:  Указывается в формате 00.00.00.000] 

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	26.52.12.130
	Часы наручные и карманные электронные прочие




Начальник отдела информатизации						Кузищин Б.В.
                                                               (подписано установленным порядком)
«  __ » __________ 2026 г.
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