Техническое задание
Изготовление, поставка и монтаж (установка) информационной продукции: вывески для входной группы, табличек кабинетных для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России


1. Изготовление и монтаж табличек, материал - прозрачное оргстекло 3 мм. Способ нанесения информации - УФ печать. 
Способ монтажа - металлические держатели, цвет серебро (хром), 4 шт. на табличку. Держатели должны быть на всех табличках одинаковыми, согласно образцу. Приложению № 1. 
Размеры и кол-во:
175х175 мм. - 57 шт. (Нумерация кабинетов)
300х175 мм. - 54 шт. (Таблички кабинетные)
456х266 мм. - 4 шт. (Таблички кабинетные)

2. Изготовление и монтаж табличек, материал -  ПВХ 3 мм
Способ нанесения информации - УФ печать. 
Способ монтажа - двухсторонний скотч.
Размеры и кол-во:.
550х300 мм. - 2 шт. (Таблички кабинетные - Перепелкин С.В.)

3. Изготовление и монтаж табличек, материал -  композитный материал.
Способ нанесения информации - УФ печать / Аппликация из виниловой пленки
Размеры и кол-во:
1380х400 мм. - 1 шт. (Табличка «Ректорат»)
800х1200 мм. - 2 шт. (Информационные таблички на входные колонны), Материал должен быть предназначен для наружного размещения, устойчивым к неблагоприятным внешним условиям: ультрафиолету, морозу, резких перепадов температур и влаги, выдерживать температуру воздуха от -50 до +80°С

4. Изготовление и монтаж эмблемы Оренбургского государственного медицинского университета на фасад здания, материал - белый композитный материал, стычной. Способ нанесения информации - аппликация из глянцевой виниловой золотой пленки. Размер 2700(ш)х2660(в) мм. Материал должен быть предназначен для наружного размещения, устойчивым к неблагоприятным внешним условиям: ультрафиолету, морозу, резких перепадов температур и влаги, выдерживать температуру воздуха от -50 до +80°С

5. Изготовление и монтаж плоских букв «Оренбургский государственный медицинский университет», материал - золотой композитный материал. Способ монтажа - скрытые пластиковые дистанционные держатели. Размер 4420(ш)х748(в) мм. Буквы должны быть расположены ровно по центру площади крепления, и не выходить за границы основания. Буквы должны быть изготовлены, согласно приложенному эскизу.  При монтаже визуально иметь эффект 3D, иметь жесткую не гнущуюся конструкцию. Толщина материала должна быть не менее 3 мм. 
Материал должен быть предназначен для наружного размещения, устойчивым к неблагоприятным внешним условиям: ультрафиолету, морозу, резких перепадов температур и влаги, выдерживать температуру воздуха от -50 до +80°С

6. Изготовление и монтаж плоских элементов в виде полос на фриз здания, материал - золотой композитный материал. Размеры и кол-во: 
930(ш)х110(в) мм. - 6 шт.
1970(ш)х110(в) мм. - 2 шт.
2820(ш)х110(в) мм. - 2 шт.
3690(ш)х110(в) мм. - 2 шт.
Материал должен быть предназначен для наружного размещения, устойчивым к неблагоприятным внешним условиям: ультрафиолету, морозу, резких перепадов температур и влаги, выдерживать температуру воздуха от -50 до +80°С.
Изготовление вывески, эмблемы, табличек кабинетных согласно приложенным эскизам. (Приложение № 1). Гарантия: 24 месяца. 
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