
Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования (регламент технического обслуживания)  

1. Перечень медицинского оборудования 


	№ 
п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Фирма, страна производитель

	1
	Техническое обслуживание автоматического биохимического анализатора «Konelab 30i»
	1
	Усл. ед.
	Thermo Fisher Scientific, Финляндия.




2.  Регламент работ.
2.1. Работы проводятся силами сертифицированного специалиста и в регламент включено следующее: 
· контроль технического состояния(диагностика);
· текущее техническое обслуживание;

2.2.      Контроль технического состояния:
· периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией;
· результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию медицинской техники;
· Визуально и по органолептическим признакам контролируют изделия, узлы, детали, когда их исправность, надежность монтажа может быть определена без применения средств инструментального контроля (видимые повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопровода, магистралей и т.п.).
· При проверке медицинской техники в действии устанавливают работоспособность и правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных устройств и блокировок.

2.3.    Техническое обслуживание.
· Виды, объёмы, технологическая последовательность работ по текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации (регламента производителя), а также результатами контроля технического состояния медицинской техники.
· Перечень работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

	Перечень работ

	1. Диагностика электронно-вычислительной системы оборудования, калибровка, настройка;
2. Очистка оборудования от грязи и пыли в труднодоступных местах;
3. Смазка исполнительных механизмов;
4. Затяжка ослабленных крепежных элементов;
5. Диагностика и устранение ошибок позиционирования узлов;
6. Регулировка игл, диспенсоров, шприцов;
7. Настройка и проверка узла измерительного канала и инкубатора;
8. Настройка и проверка податчика кювет;
9. Проверка работоспособности электронно-вычислительной системы рабочей станции, очистка от пыли системного блока и блока питания компьютера;
10. Общая проверка работоспособности анализатора на потоке.



· Техническое обслуживание проводится 1 раз в год, согласно установленному заводом изготовителем регламенту.
· Срок проведения работ – до 90 календарных дней. 
· Оплата после оказания услуг.
· Используемые инструменты и расходные материалы предоставляет исполнитель.
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