Техническое задание
на поставку инструмента ручного 

	[bookmark: _GoBack]№пп
	ОКПД2/КТРУ

	Товар
	Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам):
	Ед. 
	Кол-во

	1
	ОКПД2: 32.50.13.120
КТРУ: -
	Очки лупа налобная
*Эскиз
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	Очки лупа налобная с подсветкой бинокулярная, ювелирная 5 сменных линз, увеличение до 8,75х
Тип - Лупа
Материал - Пластик
Подсветка - Да
Максимальное увеличение, крат - 8.75
Комплектация: 
Лупа Veber 81001-G — 1 шт. 
Сменные линзы — 5 шт. 
Контейнер для линз — 1 шт.
Крепление каждой пары линз осуществляется на регулируемый по наклону пластиковый шарнир со слотом (внизу козырька расположены два шарнира). При необходимости, установленную пару линз можно вывести из поля зрения поворотом шарнира вверх на 90°.

Блок со светодиодной подсветкой съёмный. На блоке расположены два ярких «линзованных» светодиода и кнопка включения подсветки. На нижней части расположен отсек для трёх батареек ААА под крышкой. Наклон светодиодов регулируется от 0 до 135°. Так как блок съёмный, его можно использовать отдельно от лупы - как настольную подсветку рабочего места.

	шт
	1

	2
	ОКПД2: 25.73.30.165
КТРУ: - 
	Строительные технические ножницы

*Эскиз
[image: ]
	Строительные технические ножницы KRAFTOOL ALLIGATOR универсальные / хозяйственные / садовые
Тип-Ножницы строительные
Длина лезвия, мм-57
Ширина, мм-20
Возможность регулировки смыкания лезвий во время работы при помощи специального болта – да
Режущие способности:
оцинкованная сталь 0,5 мм,
алюминий 1 мм,
пластик 2 мм,
медь 0,5 мм,
резина 5 мм,
кожа 5 мм,
алюминиевый/медный провод 2,5 мм.
	шт
	1

	3
	ОКПД2: 25.73.60.190
КТРУ: - 
	Нож диэлектрический

*Эскиз
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	Нож диэлектрический СИБРТЕХ, до 1000 В, для снятия оплетки электрокабелей, лезвие из нержавеющей стали, защитная кулиса, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, чехол в комплекте, 78808

Тип - Нож строительно-ремонтный
Назначение - Монтажный, Электромонтажный
Конструкция ножа - Фиксированный
Материал лезвия - Сталь
Длина, мм – 185
Проведение работ с электрикой под напряжением до 1000 В - да

	шт
	2

	4
	ОКПД2: 25.73.30.166
КТРУ: - 25.73.30.166-00000001
	Пресс-клещи обжимные

*Эскиз
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	Пика для перфоратора по бетону SDS max 600 мм пикообразное
Вид-электромонтажные
Диэлектрические – да
Конструктивные особенности - Регулятор прижимного усилия
Принцип работы - Механический (ручной)
Профиль обжима – шестигранник
Тип электромонтажных клещей – обжимные
Форма кабеля – плоский, круглый
--------------------------------------------------------------------------
Тип - Пика для отбойного молотка
Длина, мм - 600
Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max
Совместимый инструмент - Дрель, Перфоратор
Материал - Сталь
Назначение - Для бетона, Для камня, Для кирпичной кладки
предназначены для обжима наконечников и гильз с сечением проводов от 0,08 до 10 мм² (28-7 AWG) и от 0,25 до 6 мм² (23-10 AWG)
	шт
	1

	5
	ОКПД2: 25.73.30.120
КТРУ: - 
	Надфили по металлу набор 6 шт

*Эскиз
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	Надфили по металлу набор 6 шт.
Назначение напильника -  По дереву, По металлу, По камню, По стеклу
Длина, мм - 150
Ширина, мм - 5
Комплект:
• Чехол для хранения.
• Надфиль плоский тупоносый.
• Надфиль плоский остроносый.
• Надфиль трехгранный.
• Надфиль квадратный.
• Надфиль полукруглый.
• Надфиль круглый.
	шт
	3

	6
	ОКПД2: 27.40.21.120
КТРУ: - 
	Фонарь налобный аккумуляторный

*Эскиз
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	Фонарь налобный аккумуляторный мощный LED с зарядкой USB-C, яркий светодиодный фонарь на голову
Тип - Налобный фонарь
Макс. световой поток, Люмен - 18000
Мощность, Вт - 20
Оттенок света - Теплый белый, Дневной белый
Формат (типоразмер) элементов питания  - 18650
Кол-во режимов - 5
Комплектация элементом питания  -Входит в комплект
Степень защиты от влаги и пыли - IPX6
Особенности фонаря - Поисково-розыскной, Zoom фокусировка, Аварийный маячок
Модель светодиода - COB LED диоды; XPE LED Lights
Тип элементов питания - Li-ion аккумулятор
Кол-во светодиодов - 2
Комплектация зарядным устройством - Зарядное устройство в комплекте
Размер (ДхШхВ), см - 12*11.5*10.5
Вид фонаря - Ручной (универсальный)
	шт
	5

	7
	ОКПД2: 25.73.30.230
КТРУ: - 
	Отвертка индикаторная
*Эскиз
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	Отвертка индикаторная ОТ-1 серия ПРОФИ
Тип - Отвертка
Вид шлица - Прямой
Длина, мм - 112
Особенности отверток - Индикаторная
Ширина, мм – 20

	шт
	2

	8
	ОКПД2: 26.51.33.190
КТРУ: - 
	Рулетка с функцией автостоп

*Эскиз
[image: ]


	Рулетка с функцией автостоп 8 м х 25 мм ЗУБР 34052-08-25_z01
Материал ленты: инструментальная сталь
Длина полотна, м: 8
Ширина полотна, мм: 25
Корпус: обрезиненный
Тип фиксатора: автоматический
	шт
	2

	9
	ОКПД2: 25.73.30.160
КТРУ: - 
	Инструмент для снятия изоляции

*Эскиз
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	Инструмент для снятия изоляции WS-22т серия ПРОФИ
4 в 1:
снятие изоляции с проводов 0.08-10 мм²
снятие оболочки с плоских кабелей (кроме литой оболочки провода ВВГ-П с одновременном заполнением промежутков между жилами)
одновременная зачистка нескольких жил одновременно
резка гибких проводов до 6.0 мм²
• Плоские лезвия для снятия изоляции
• Прижимные губки с шириной захвата 9 мм
• Встроенный ограничитель длины снятия изоляции: 18 мм
• Механизм настройки на нужный размер и толщину изоляции провода
• Рекомендуется для зачистки коротких выводов проводов и для работ в ограниченном пространстве: распределительных коробах, электротехнических щитках и т.п.
• Эргономичный инструмент в прочном нейлоновом корпусе, армированном стекловолокном
• Вес: 148 г
• Длина: 190 мм
	шт
	1

	10
	ОКПД2: 25.73.30.141
КТРУ: - 25.73.30.141-00000012
	Молоток слесарный

*Эскиз
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	X-PERT Молоток Слесарный 450г
Тип – Столярный
Форма бойка – круглый
Форма носка – клиновидная
----------------------------------------------------------------------------
Тип молотка - Слесарный
Вес бойка, г - 450
Вес товара, г - 550
Материал рукоятки - Стеклопластик
Форма бойка - Круглая
Материал бойка - Сталь
Особенности - Гвоздодер, Обрезиненная рукоятка
Ширина, мм - 130
Длина, мм - 330
	шт
	3

	11
	ОКПД2: 25.73.30.141
КТРУ: - 25.73.30.141-00000012
	Молоток – гвоздодер
*Эскиз
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	Молоток - гвоздодер 560 г RAGE
Тип – Столярный
Форма бойка – квадратный
Форма носка – клиновидная
------------------------------------------------------------------------
Длина (мм): 340
Длина бойка (мм): 145
Вес бойка (г): 560
Общий вес (г): 830
Материал бойка: инструментальная сталь CS45
Твердость (HRC): 50-54
Материал рукоятки: стержень-фибергласс
Материал покрытия: ABS-пластик и термопластичная резина (TPR)
Применение: для забивания гвоздей, подгонки стыков конструкций при сборке, извлечения гвоздей из дерева
	шт
	4

	12
	ОКПД2: 25.73.30.141
КТРУ: - 25.73.30.141-00000012
	Молоток строительный

*Эскиз
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	Молоток строительный, 300 гр, закалённая сталь, рукоятка фибергалас, INGCO
Тип – Столярный
Форма бойка – круглый
Форма носка – клиновидная
--------------------------------------------------------------------------
Тип товара: Молоток слесарный
Вес бойка: 300 гр.
Общая длина 300 мм
Форма бойка: квадратный
Материал рукояти: стекловолокна
Материал бойка углиродистая cталь 45.
	шт
	1

	13
	ОКПД2: 25.73.30.163
КТРУ: - 25.73.30.163-00000011
	Пассатижи плоскогубцы
*Эскиз
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	Пассатижи плоскогубцы Универсальные CR-V TUOSEN длина 20 см с прорезиненной ручкой Усиленные Премиум качества
Вид пассатижей – усиленные
Изогнутая рабочая часть – нет
Режущие кромки – да
--------------------------------------------------------------------------
Тип - Пассатижи, плоскогубцы
Форма губок - Удлиненные прямые
Длина, мм - 200
Количество инструментов в наборе, шт. - 1
Особенности - Антистатические, Усиленная кромка, С режущей кромкой
Вид реза - Торцевой
Вес товара, г-330
Ширина, мм - 55
	шт
	3

	14
	ОКПД2: 25.73.30.163
КТРУ: - 25.73.30.163-00000015
	Пассатижи диэлектрические
*Эскиз
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	Пассатижи диэлектрические 200 мм
Вид пассатижей – диэлектрические
_------------------------------------------------------------------------------
Удержание круглых деталей
Дополнительно закаленные режущие кромки
Для работы под напряжением до 1000 В резка стальной проволоки
резка проводов
	шт
	2

	15
	ОКПД2: 25.73.30.164
КТРУ: - 25.73.30.164-00000001
	Бокорезы/кусачки боковые

*Эскиз
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	Бокорезы/кусачки боковые, профессиональные, сталь CR-V, 160 мм
Тип – боковые
------------------------------------------------------------------------------
Длина инструмента - 160 мм;
Материал - изготовлены из хромованадиевой стали Cr-V;
INGCO HDCP28168 INDUSTRIAL инструмент предназначен для удержания и реза проволоки или провода. 
Изготовлены из хромванадиевой стали Cr-V
	шт
	2

	16
	ОКПД2: 25.73.30.164
КТРУ: - 
	Бокорезы диэлектрические

*Эскиз
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	Бокорезы диэлектрические 180 мм INGCO INDUSTRIAL HIHDCP28188
Рельефная поверхность рукояток-да
Упоры для пальцев-да;
Режущие кромки под углом для резки заподлицо-да.
Диэлектричекие бокорезы усиленные 180 мм 
специализированный ручной инструмент, предназначенный для работы под высоким напряжением до 1000 В переменного тока-да
Перекусывание медной или стальной проволоки, или кабеля-да.
  Двухкомпонентные рифленые рукоятки плоскогубцев с диэлектрическим покрытием до 1000В - да.
 Подходят для резки мягкой проволоки  до 4 мм и твердой проволоки  до 2 мм-да
Тип - бокорезы усиленные диагональные;
Длина инструмента - 180 мм;
Материал - изготовлены из хромованадиевой стали Cr-V;
	шт
	2

	17
	ОКПД2: 25.73.30.230
КТРУ: - 
	Набор отверток

*Эскиз
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	Набор отверток Ingco двухкомпонентная рукоятка 18 шт

Тип товара: Набор из 18 предметов
С прямым шлицем, размер: SL6.5х6х38мм, SL5.5х5х75мм, SL6.5x6х150мм, SL8x8х150мм. - 4 шт.
С крестообразным шлицем, размер: PH2х6х38мм, PH1х5х75мм, PH2x6х100мм, PH3х8х150мм- 4 шт.
Круглый стержень.
Размеры прецизионных отверток: С прямым шлицем, размер: SL1.5х50мм, SL2х50мм, SL2.5х50мм, SL3х50мм - 4 шт.
С крестообразным шлицем, размер: PH000х50мм, PH00х50мм, PH0х50мм - 3 шт.
Тип наконечника TORX: T6х50мм, T8х50мм, T10х50мм - 3 шт.
Круглый стержень.
Комплектация
Набор отверток с диаметром 1.5, 2, 2.5, 3, 5.5, 6.5, 8 мм
	шт
	2
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