ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

На поставку насоса в рамках подготовки к ОЗП 2026-2027 гг для нужд СПСЧ УИС_сни


	№ п/п
	Наименование товара и/или наименование характеристики товара
	Значение характеристики 
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица измерения значения характеристики (согласно ОКЕИ)
	Количество товара
	КТРУ (если товар, работа, услуга отсутствует в КТРУ то указывается ОКПД 2)

	1
	Циркуляционный насос системы отопления
	Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
Шт.
	
1
	
28.13.14.110

	1.1
	Мощность электродвигателя (P2), кВт.
	5.5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
кВт.
	
	

	1.2
	Напряжение питания, В, Гц
	3×400; 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Гц
	
	

	1.3
	Максимальный напор, м
	21
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	м
	
	

	1.4
	Частота вращения, об/мин
	2900
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Об/мин
	
	

	1.5
	Максимальный расход, м3/ч
	91,4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	м3/ч
	
	

	1.6
	Количество полюсов электродвигателя
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	1.7
	Номинальный внутренний диаметр подключения, мм
	65
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	мм

	





	

	1.8
	Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса, мм
	130
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	мм
	
	

	1.9
	Максимальное рабочее давление, бар
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	бар
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Срок поставки товара: до 14 августа 2026 года

Условия, требования и гарантия поставки товара

Поставка товара включает в себя поставку, погрузку и разгрузку товара. Разгрузка товара производится силами и за счет средств Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику.

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара. 

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен быть новым, не бывшим употреблении, не восстановленным, не выставочным экземпляром, отвечать требованиям и стандартам безопасности, иметь соответствующие гарантии качества не менее 12 месяцев. 

Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту поставки товара: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Вилюйский тракт 5 километр, д. 40

Некачественный или не отвечающий требованиям товар считается не поставленными.


Старший инженер –
начальник инженерной службы
СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я)
лейтенант внутренней службы                                                                    	А.А. Марков


