Приложение №1 к государственному контракту
№ _____ «_____» _____ 2026 г.

Техническое задание
на поставку медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Кресло-коляска механическая
	Конструкция: Складная
Максимальная ширина сиденья: ≥ 46  и  ≤ 55 см
Максимальный вес пациента: ≥ 113  и  ≤ 200 кг
Назначение: Прогулочная
Наличие подголовника: Нет
Откидная спинка: Нет
Регулировка угла наклона подножки: Нет
Рычажный привод: Нет
Тип управления: Сопровождающий
Фиксация туловища: Нет
Стояночные тормоза: Наличие
Откидные и съемные подлокотники с регулировкой по высоте: Наличие
Съемные подножки с регулировкой по высоте: Наличие
Антиопрокидыватели съемные: Наличие
	шт
	1
	
	

	2
	Ходунки колесные с ручками, без электропитания, складные
	Вариант исполнения: Четырехколесное Максимальная нагрузка: ≥ 120 кг
Наличие корзинки: Да
Регулировка по высоте: Регулируемое
Фиксатор таза (сиденье): Да
Складная конструкция: Соответствие
Ручные тормоза: Наличие
	шт
	1
	
	

	3
	Ходунки
	Складная конструкция: Соответствие
Регулировка высоты: Наличие
Передние опоры на колесах: Наличие
Функция «Шагание»: Наличие
Противоскользящие наконечники: Наличие
	шт
	1
	
	

	4
	Ходунки
	Грузоподъемность: не менее 100 кг
Складная конструкция: Наличие
Регулировка высоты: Наличие
Опора для вставания: Наличие
Функция «Шагание»: Наличие
Противоскользящие наконечники: Наличие
	шт
	1
	
	

	5
	Трость многоопорная
	Максимальная высота: ≥ 870  и  ≤ 890 мм
Максимальная нагрузка: ≥ 100  и  ≤ 125 кг
Минимальная высота: ≥ 640  и  ≤ 660 мм
Регулируемая по высоте: Да
Количество опор: 4 шт
	шт
	1
	
	

	6
	Трость одноопорная
	Конструкция: Нескладная
Максимальная высота: ≥ 960  и  ≤ 970 мм
Максимальная нагрузка: ≥ 100   кг
Минимальная высота: ≥ 725  и  ≤ 740 мм
Регулируемая по высоте: Да
Устройство против скольжения (УПС): Да
	шт
	1
	
	

	7
	Ширма прикроватная
	Длина: не менее 790
Ширина: не менее 300 мм
Высота: не менее 1710 мм
Количество секций: 1 шт
Каркас: Металл
Экран: Пленка ПВХ
Опоры: Нерегулируемые
Конструкция: Разборная
	шт
	10
	
	

	8
	Кушетка медицинская смотровая
	Длина: не менее 1930 мм
Ширина: не менее 640 мм
Высота: не менее 510 мм
Угол наклона подголовника (от горизонтали): от 0 до 45 град.
Тип подголовника: Без выреза
Каркас изготовлен из стальных труб: Соответствие
Цвет обивки: Белый
	шт
	5
	
	

	9
	Пульсоксиметр
	Автономный источник питания – Да
Вид датчика - Для взрослых
ЖК дисплей – Да
Звуковая и световая индикация – Да
Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин - ≥ 250 и ≤ 320
	шт
	2
	
	

	10
	Динамометр ручной, с электропитанием
	Диапазон измерений, даН: ≤ 120
	шт
	2
	
	

	11
	Камертон
	Частота, Герц: 128
Регулируемые демпферы: Наличие
Материал: Сталь
Подставка рукояти из пластика: Наличие
Методика по Ридель-Зайфферу: Наличие
Частота переменная, Герц: от 64 до 128
Длина, см: ≥ 24 и ≤ 26
	шт
	1
	
	



2. Срок, период, порядок, место поставки товара
Поставка медицинских изделий осуществляется силами Поставщика, в течение 10 дней с даты заключения государственного контракта, в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.
3. Требования к товару
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением на медицинское изделие, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (действующей записью в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий);
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
В комплектации поставки должны входить оборудование, материалы, комплектующие и принадлежности необходимые для обеспечения работоспособности медицинского изделия в соответствии с его функциональным назначением.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.
Товар должен быть заводского производства. Все механизмы товара (при наличии) должны быть работоспособны, наполнение товара должно обеспечивать соответствующие его применения. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.
В случае если инструкция по применению или руководство по эксплуатации на медицинское изделие составлена на иностранном языке, она представляется с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (Постановление Правительства №1416 от 27.12.2012 г «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»).
