ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Параметры требований
к товару
	Конкретные требования к товару, указываемые университетским заказчиком

	1
	Предмет контракта*

	Поставка оборудования

	2
	Начальная (максимальная)  цена контракта *:
	390 508 руб. 00коп., включая НДС 


	3
	Целями данной закупки является:
	Для проведения научно-исследовательских работ по разработке и исследованию методов и способов усиления мощности «быстрых» зарядных станций электромобилей с помощью накопителей электроэнергии в целях достижения результатов Федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети» и в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленной на поддержку программ развития университетов и ориентированной на содействие увеличению вклада российских университетов в достижение национальных целей развития РФ на период до 2030 года.

	4
	Вид оплаты
	Постоплата

	5
	Условия оплаты
	По накладным

	6
	Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг) *
	В течение 3 рабочих дней с даты поставки товара.

	7
	Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту*
	В момент передачи товара.

	8
	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в связи с неисполнением Поставщиком принятых обязательств или ненадлежащим исполнением в части соблюдения сроков исполнения обязательств, количеству и качеству Товара. 

	9
	Дополнительные условия
	Цена контракта включает в себя стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.


	10
	Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
	Установлено

	11
	Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
	Установлена

	12
	Максимальный срок поставки*
	в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта. 


	13
	Условия поставки
	Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
	14
	Адрес доставки с индексом*
	111250, г. Москва Красноказарменная ул., д.13 с 1 (Каф. ПЭ)

	15
	Дополнительная информация о доставке
	Товар должен поставляться с полным комплектом документации, необходимым для его использования.

Каждая единица товара должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя; техническая документация может быть на английском языке.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека в процессе эксплуатации.

Срок гарантийных обязательств, с момента поставки товара: гарантия производителя
или указать иной срок Место для ввода текста.

Остаточный срок годности (в случае его наличия): Место для ввода текста.

	16
	График поставки
	Место для ввода текста.
	17
	Ответственность сторон
	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. №1042).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Поставщик несет ответственность за причиненный ущерб вследствие ненадлежащего исполнения настоящего Контракта перед третьими лицами. 
Вред жизни, здоровью или имуществу гражданина, а также вред, имуществу юридических лиц, причиненный Поставщиком в результате исполнения принятых обязательств/ненадлежащего исполнения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковое явилось следствием чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.


	18
	Для проверки цены, пожалуйста, укажите источник информации о цене*: 
	 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);


	19
	Выберите тип контракта*
	Контракт заказчика + Информационная карта ЕАТ
	Дополнительные необходимые условия

	20
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика:
	нет

Место для ввода текста.


	21
	Требования по комплектности:
	нет

Место для ввода текста.


	22
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика:
	не требуется

Место для ввода текста.


	23
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром:
	не требуется

Место для ввода текста.

	24
	Иные дополнительные условия
	Место для ввода текста.





Раздел 2. Требования к товару

	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Наименование товара
	Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики
	Код ОКПД2
	Код КТРУ
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена единицы, руб*
	Стоимость*

	1
	Осциллограф АКИП-4149/1
	Тип осциллографа	Цифровой
Число каналов	2
Полоса пропускания	70 МГц
Максимальная частота дискретизации	2 ГГц
Максимальный объем памяти	50 МБ
АЦП (бит)12 бит
Сопротивление входа	1 МомИнтерфейс	USB, LAN
ДисплейTFT емкостный сенсорный, диагональ 17,78 см, разрешение 1024х600
Масса (кг)2,6
	26.51.43.118
	нет
	Шт
	1
	53 970,00
	53 970,00

	2
	Клещи электроизмерительныеAPPA 42F
	Измеряет	ACA, DCA, ACV, DCV, Сопротивление, Частота, Температура, Коэффициент заполнения импульсов, Емкость, Пусковой ток, Прозвон цепи, Проверка диодов
Ток переменный А	1000 (40…400 Гц) до 3000 А с опциональной токовой петлей
Ток постоянный А	1000
Разрешение по току (мА)	10
Напряжение переменное В	1000
Напряжение постоянное В	1000
Разрешение по напряжению (мВ)	1
Базовая погрешность (%)	±2,0
Сопротивление максимум (МОм)	60
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	1
Емкость максимум (мФ)	60
Диаметр губок (мм)	42
Измерение ср. кв. значения	Да (TRMS)
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
	26.51.45.190
	нет
	Шт
	3
	11 472,00
	34 416,00

	3
	UT33C+, Мультиметр цифровой портативный
	Тип отображенияцифровой
Элементы питанияAAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03)
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Постоянное напряжение600 В
Постоянный ток10 А
Сопротивление20 МОм
Размер тестера134х77х44 мм
Габариты без упаковки47х77х134 мм
Режим «прозвонка»есть
Диод-тестесть
Индикация разряда батареиесть
Индикация перегрузкиесть
Индикация полярностиесть
Подсветка дисплеяесть
Возможность фиксации показанийесть
Защитный холстересть
Количество измерений в секунду3 раз
Разрядность2000
Переменное напряжение600 В
Max переменное напряжение600 В
Max постоянное напряжение600 В
Max постоянный ток10 А
Входное сопротивление10 МОм
Рабочая температура0...40 °С
	26.51.45.190
	нет
	Шт
	2
	1 494,00
	2 988,00

	4
	АКИП-2208/4 Мультиметр цифровой
	Тип отображенияаналоговый/цифровой
Внесен в госреестрда
Измерение емкостида
Элементы питанияAA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Количество и напряжение элементов питания2х1.5B
Постоянное напряжение1000 В
Постоянный ток10 А
Сопротивление66 МОм
Габариты без упаковки86 х 185 х 55 мм
Наличие функции True RMSда
Режим «прозвонка»есть
Диод-тестесть
Индикация разряда батареиесть
Индикация перегрузкиесть
Индикация полярностиесть
Подсветка дисплеяесть
Возможность фиксации показанийесть
Защитный холстересть
Количество измерений в секунду2,8 раз
Разрядность6600
Переменное напряжение1000 В
Max переменное напряжение1000 В
Max постоянное напряжение1000 В
Max постоянный ток10 А
Переменный ток10 А
Max переменный ток10 А
Диапазон частот по переменному току20...2000 Гц
Входное сопротивление10 МОм
Емкость40000 мкФ
Рабочая температура0...50 °С
Автоотключениеесть
Выбор пределовавтоматический/ручной
Класс точности0,4
	26.51.45.190
	нет
	Шт
	2
	15 623,00
	31 246,00

	5
	Развязывающий трансформатор ТР1-220/220-0,25 220В 250ВА УТ000005318
	Входное напряжение220 В
Выходное напряжение220
КПД95 %
Max мощность нагрузки0.25 кВ*А
Max выходной ток1 А
Габариты без упаковки194х165х104 мм
Вес нетто4.5 кг
	27.11.42.000
	нет
	Шт
	3
	9 086,00
	27 258,00

	6
	3-D принтер Bambu Lab P2S
	Технология печати	Печать пластиковой нитью (FDM/FFF)
Кол-во печатающих головок	1
Диаметр нити	1.75 мм
Материал печати	ABS, PLA, PETG, ASA, PC, Flex, TPU
Диаметр сопла	0.4 мм
Рабочая температура экструдера	300 °C
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации	10...30 °C
Требования по питанию
AC входное напряжение	110...240 В
Габариты
Ширина	392 мм
Высота	478 мм
Глубина	406 мм
	26.20.16.129
	нет
	Шт
	2
	79 350,00
	158 700,00

	7
	RLC-метр АКИП-6109
	Измеряемые параметры	Емкость, индуктивность, тангенса угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между током и напряжением, комплексное сопротивление, активное сопротивление, эквивалентное последовательное сопротивление
Погрешность	0,1
Электрическое сопротивление (от)	0,4 мОм
Электрическое сопротивление (до)	10 МОм
Разрешение (R)	0,1 мОм
Электрическая емкость (от)	40 пФ
Электрическая емкость (до)	20 мФ
Разрешение (C)	0,001 пФ
Индуктивность (от)	40 мкГн
Индуктивность (до)	1000 Гн
Разрешение (L)	0,001 мкГн
Частота тест сигнала	100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц
Диапазон частот	Фиксированный
Особенности	Тест сигнал, 4 фиксированных значений частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Одновременная индикация двух измеряемых параметров. Функция автоматической идентификации.
Интерфейс	USB
Уровень тест сигнала	600 мВскз
	26.51.45.190
	нет
	Шт
	1
	26 658,00
	26 658,00

	8
	HDS242S, Портативный осциллограф 
	Количество аналоговых входных каналов	два 
Полоса пропускания	40 МГц 
Частота дискретизации в реальном времени	250 МГц (один канал), 125 МГц (два канала); 
Горизонтальная развертка	8 нс/дел … 1000/дел 
Вертикальная развертка	10 мВ/дел … 10 В/дел; 
разрешение 8 бит 
Время нарастания≤ 8 нс Режимы запуска	автоматический, нормальный, одиночный Память	8к отсчетов (один канал), 4к (два канала) Регистратор	до 10 000 осциллограмм в секунду Функция самокалибровки;	+ Курсорные измерения	амплитуда, время, dV, dT Автоматические измерения	период, частота, амплитуда, среднее, размах, минимум, максимум; Тип входа	открытый, закрытый, заземление, входной импеданс: 1МОм, 16пФ Максимальное напряжение по входу	400В (пост.+перемен.) размах, аттенюатор 10:1.
	26.51.43.118
	нет
	Шт
	3
	18 424,00
	55 272,00



* цена снижается пропорционально тендерному

