ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	454028, Челябинская область, город Челябинск, улица Некрасовская, дом 19

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 10 сентября 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 10.09.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойкиу в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.

[bookmark: _Hlk233804659]Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
Расчетная масса дана по металлопрокату из чертежей и спецификации; масса порошкового покрытия включена в сборочный запас 5%.
	Наименование изделия
	Кол-во, шт/компл.
	Состав основных групп деталей и масса группы на 1 изделие
	Масса 1 изделия/группы, кг
	Суммарная масса, кг
	Макс. габарит 1 изделия/грузоместа, ДхШхВ, м

	Секция сварного ограждения С-1
	1
	Труба 20х20х2: 2 стойк., 4.5 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 0.30 м, 1.5 кг; пики: 2 шт, 0.4 кг; сборка/швы: 5%.
	6.8
	6.8
	0.30х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-2
	1
	Труба 20х20х2: 3 стойк., 4.4 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 0.58 м, 2.9 кг; пики: 3 шт, 0.7 кг; сборка/швы: 5%.
	8.4
	8.4
	0.58х0.06х1.30

	Секция сварного ограждения С-3
	1
	Труба 20х20х2: 4 стойк., 9.0 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 0.90 м, 4.5 кг; пики: 4 шт, 0.9 кг; сборка/швы: 5%.
	15.2
	15.2
	0.90х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-4
	2
	Труба 20х20х2: 6 стойк., 13.6 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 1.20 м, 6.0 кг; пики: 6 шт, 1.3 кг; сборка/швы: 5%.
	22.0
	43.9
	1.20х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-5
	1
	Труба 20х20х2: 7 стойк., 10.3 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 1.45 м, 7.3 кг; пики: 7 шт, 1.5 кг; сборка/швы: 5%.
	20.1
	20.1
	1.45х0.06х1.30

	Секция сварного ограждения С-6
	3
	Труба 20х20х2: 9 стойк., 20.3 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 1.94 м, 9.7 кг; пики: 9 шт, 2.0 кг; сборка/швы: 5%.
	33.7
	101.0
	1.94х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-7
	4
	Труба 20х20х2: 10 стойк., 22.6 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.04 м, 10.2 кг; пики: 10 шт, 2.2 кг; сборка/швы: 5%.
	36.8
	147.2
	2.04х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-8
	1
	Труба 20х20х2: 11 стойк., 24.9 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.35 м, 11.8 кг; пики: 11 шт, 2.4 кг; сборка/швы: 5%.
	41.0
	41.0
	2.35х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-9
	10
	Труба 20х20х2: 12 стойк., 27.1 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.50 м, 12.6 кг; пики: 12 шт, 2.6 кг; сборка/швы: 5%.
	44.4
	444.5
	2.50х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-10
	1
	Труба 20х20х2: 13 стойк., 29.4 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.59 м, 13.0 кг; пики: 13 шт, 2.9 кг; сборка/швы: 5%.
	47.5
	47.5
	2.59х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-11
	5
	Труба 20х20х2: 12 стойк., 27.1 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.70 м, 13.6 кг; пики: 12 шт, 2.6 кг; сборка/швы: 5%.
	45.5
	227.5
	2.70х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-12
	1
	Труба 20х20х2: 14 стойк., 31.7 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 2.80 м, 14.1 кг; пики: 14 шт, 3.1 кг; сборка/швы: 5%.
	51.2
	51.2
	2.80х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-13
	20
	Труба 20х20х2: 14 стойк., 31.7 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 3.00 м, 15.1 кг; пики: 14 шт, 3.1 кг; сборка/швы: 5%.
	52.3
	1045.9
	3.00х0.06х2.00

	Секция сварного ограждения С-14
	13
	Труба 20х20х2: 14 стойк., 31.7 кг; полоса 4х40: 4 прод. по 3.10 м, 15.6 кг; пики: 14 шт, 3.1 кг; сборка/швы: 5%.
	52.8
	686.7
	3.10х0.06х2.00

	Столб металлический
	70
	Труба 60х60х3: 1 шт х 3.00 м, 16.1 кг; навершие-шар: 0.5 кг.
	16.6
	1162.0
	3.00х0.06х0.06

	Створка
	1
	Рама 40х20х2: 8.0 м, 14.1 кг; заполнение 20х20х2: 22.0 м, 24.9 кг; полоса/пики/петли/ушки: 12.5 кг.
	51.5
	51.5
	2.00х0.08х2.00

	Калитка К-1
	1
	Рама 60х60х2: 7.0 м, 25.5 кг; связи 60х40х2: 6.0 м, 18.1 кг; заполнение 20х20х2 и ушки: 17.6 кг.
	61.2
	61.2
	1.50х0.08х2.00

	Калитка К-2
	2
	Рама 60х60х2: 6.0 м, 21.9 кг; связи 60х40х2: 5.0 м, 15.1 кг; заполнение 20х20х2 и ушки: 14.5 кг.
	51.5
	103.0
	1.00х0.08х2.00

	Калитка К-3
	2
	Рама 60х60х2: 6.2 м, 22.6 кг; связи 60х40х2: 5.2 м, 15.7 кг; заполнение 20х20х2 и ушки: 15.7 кг.
	54.0
	108.0
	1.10х0.08х2.00

	Ворота В-1
	1
	Рама 80х80х3: 11.8 м, 85.6 кг; связи 60х40х2: 11.0 м, 33.2 кг; заполнение 20х20х2: 40.0 м, 45.2 кг; полоса/фурнитура: 14.0 кг.
	178.0
	178.0
	3.90х0.12х2.00

	Ворота В-2
	1
	Рама 80х80х3: 14.0 м, 101.5 кг; связи 60х40х2: 14.0 м, 42.2 кг; заполнение 20х20х2: 54.0 м, 61.0 кг; полоса/фурнитура: 16.3 кг.
	221.0
	221.0
	5.00х0.12х2.00


Самые длинные элементы: Ворота В-2 - 5.00 м; Ворота В-1 - 3.90 м; секции С-14 - 3.10 м; столбы - 3.00 м.
Самые широкие грузовые места: кассета ворот/калиток - до 0.70 м по ширине в кузове; кассета секций ограждения - до 0.85 м; пакет столбов - до 0.80 м.
Самые высокие элементы: секции, створка, калитки и ворота - 2.00 м; высота кассеты с прокладками и строповкой - до 2.15 м.
Краткая сводка по заказу
	Параметр
	Значение

	Общий состав заказа по изделиям
	64 секции сварного ограждения С-1...С-14; 70 столбов 3000 мм; 1 створка; 5 калиток К-1/К-2/К-3; 2 воротных блока В-1/В-2.

	Общий ориентировочный вес партии
	4 772 кг; для заявки перевозчику принимать 5 000 кг с запасом на упаковку, прокладки и крепеж.

	Максимальные габариты по всей партии
	Максимальный отдельный элемент: 5.00х0.12х2.00 м (Ворота В-2). Максимальное грузовое место: кассета ворот/калиток 5.20х0.70х2.15 м.

	Общий объем груза
	Ориентировочно 16.0 м³: столбы 2.0 м³; секции в кассете 5.8 м³; ворота/калитки/створка в кассете 7.8 м³; мелкие комплектующие 0.4 м³.

	Фактически занимаемая длина кузова
	12.60 м с обязательными разрывами 0.50 м между зонами: 3.10 м + 0.50 м + 3.30 м + 0.50 м + 5.20 м.

	Количество грузовых мест / логических групп
	4 логические группы: пакет столбов; кассета секций ограждения; кассета ворот/калиток/створки; ящик крепежа/мелких комплектующих.


Требуемый транспорт
	Требование
	Конкретный параметр

	Рекомендуемый тип транспорта
	Еврофура 13.6 м, тент/штора или открытый бортовой полуприцеп с верхней и боковой загрузкой.

	Внутренние минимально необходимые габариты кузова
	Не менее 13.0х2.45х2.45 м; рекомендуемо 13.6х2.45х2.65 м для проходов, строповки и контроля.

	Минимально необходимая грузоподъемность
	Не менее 6.0 т; допустимый и предпочтительный транспорт - 10 т и выше.

	Допустимый транспорт для всей партии
	1 единица: еврофура 13.6 м штора/тент либо открытый борт 13.6 м. Газель, 5-тонник и короткий борт не подходят из-за длины В-2 и суммарной длины зон 12.60 м.

	Тип загрузки
	Основная - боковая; допускается верхняя кран-балкой/манипулятором. Задняя загрузка только для ящика крепежа, не для кассет секций и ворот.

	Крепление и размещение
	Кассеты ставить на деревянные подкладки 100х100 мм, через мягкие прокладки. Крепить минимум 2 ремнями на каждую кассету и 2 ремнями на пакет столбов; длинные ворота дополнительно притянуть против продольного сдвига. Между грузоместами оставить 0.50 м свободного прохода.


Краткая инструкция по погрузке
	Операция / зона
	Действие

	1. Передний борт - зона 1, длина 3.10 м
	Пакет столбов 70 шт 3000 мм уложить вдоль кузова на 3-4 деревянные подкладки, связать в 2-3 пачки. Ящик с крепежом и мелкими комплектующими поставить у переднего борта сбоку от пакета, закрепить отдельным ремнем.

	Разрыв 0.50 м
	Оставить проход между зоной столбов и кассетой секций для досматривающего контроллера.

	2. Средняя часть - зона 2, длина 3.30 м
	Секции С-1...С-14 поставить кассетой вертикально по длине до 3.10 м; короткие секции С-1...С-5 поставить снаружи кассеты отдельным рядом на прокладках, высокие С-9...С-14 - внутрь кассеты. Занимаемый объем зоны - около 5.8 м³.

	Разрыв 0.50 м
	Оставить проход между кассетой секций и кассетой ворот/калиток.

	3. Задняя часть - зона 3, длина 5.20 м
	Ворота В-2 и В-1, створку и калитки К-1/К-2/К-3 поставить кассетой вертикально; В-2 поставить первым к борту, В-1 рядом, калитки и створку - снаружи для удобной выгрузки. Занимаемый объем зоны - около 7.8 м³.

	Профнастил, крепеж, мелкие комплектующие
	Профнастил по документам не предусмотрен; при фактическом наличии уложить отдельным плоским пакетом сверху на прокладки в зоне секций, не под ворота и не под столбы. Крепеж и мелочь - только в закрытом промаркированном ящике у переднего борта.

	Итого по кузову
	Фактически занятая длина - 12.60 м; ориентировочный объем - 16.0 м³; свободный резерв по длине в кузове 13.6 м - около 1.00 м.

	Порядок выгрузки
	Сначала снять калитки/створку и ворота из задней зоны; затем секции ограждения из средней кассеты; последними выгрузить столбы и ящик крепежа у переднего борта.




