Описание объекта закупки
Выполнение работ по замене оконных блоков  и стеклопакетов
1. Адрес выполнения работ: административное здание  обособленного подразделения № 7 УФНС России   по Республике Крым, расположенного по адресу: г. Керчь, ул. С. Борзенко, д.40.
1.1. Срок выполнения работ (включая демонтаж и монтаж):  в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.
Работы выполняются в рабочие дни: пн-чт  с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45 часов местного времени.
2. Гарантийный срок на работы: не менее 5 лет с даты подписания акта приемки.
3. Установленные оконные блоки и стеклопакеты должны быть новые  (т.е. которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

ОКПД 2  43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

	№ п/п
	Объект закупки/Наименование товара (услуг, работ)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Выполнение работ по замене оконных блоков  и стеклопакетов
	1
	ус.ед.



Перечень работ входящих в объект закупки
	Заявка на выполнение работ

	№
	Наименование товара, оказываемых услуг, выполняемых работ, ОКПД2/КТРУ
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции/оказываемых услуг, выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ОКПД 2  43.32.10.110  Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
Описание устанавливаемого оконного блока в кабинете 218 









	[image: ] 
                                  3000 мм
Заполнение светопрозрачной части оконного блока: стеклопакет
Размер 3000*1720 мм
Откосы ширина не менее 300 мм 
Ширина подоконника не менее 400 мм
Ширина отлива оцинкованного: не менее 300 мм
Материал оконных блоков: стеклопакет двойного остекления с энергосберегающим покрытием, четырехкамерный профиль ПВХ
Цвет окон и фурнитуры: белый
Фурнитура оконная: механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки с замком
Съемная антимоскитная сетка на проемы открывающихся створок
	



шт.



	



1


	2
	
ОКПД 2  43.32.10.110  Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

Описание устанавливаемого оконного блока на 4 этаже коридора

	
     коридор 4 этажа
                     2010
Заполнение светопрозрачной части оконного блока: стеклопакет
Размер: 2010*1700 мм
Откосы ширина: не менее 300 мм 
Ширина подоконника: не менее 400 мм
Ширина отлива оцинкованного: не менее 300 мм
Материал оконных блоков: стеклопакет двойного остекления с энергосберегающим покрытием, четырехкамерный профиль ПВХ
Цвет окон и фурнитуры: белый
Фурнитура оконная: механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки с замком
Съемная антимоскитная сетка на проем открывающейся створки 
	






шт.
	






1

	3
	Замена стеклопакета в кабинете 408 
	Демонтаж стеклопакетов размером 483 мм *1770 мм в кол-ве 1 шт. (каб.408)
Монтаж стеклопакетов размером   483 мм *1770  мм в кол-ве 1 шт. (каб.408)
	шт
	1

	4
	Замена стеклопакета в кабинете 411
	Демонтаж стеклопакетов размером 911 мм * 1575 мм в количестве 2 шт. (каб. 411).
Монтаж стеклопакетов размером 911 мм * 1575 мм в количестве 2 шт. (каб. 411)
	Шт.
	2


           	
	Требования при замене окон:
- выезд замерщика для уточнения размеров (с заказчиком согласовываются конфигурация и размеры оконных блоков);
- демонтаж металлических оконных блоков в кабинетах № 218 и коридора 4 этажа с последующей их загрузкой  и вывозом  за счет Исполнителя;
- заделка стройматериалами бокового оконного проема  коридора 4 этажа  толщиной 200 мм высотой  1700 мм-2 шт .
- изготовление пластиковых оконных блоков  с использованием поворотно-откидной створки, поворот створки должен осуществляться на 180 градусов;
- изготовление стеклопакетов;
- доставка пластиковых оконных блоков и стеклопакетов до места установки;
- монтаж пластиковых оконных блоков  в кабинете № 218 и коридора 4 этажа;
- замена стеклопакетов в кабинете № 408 и 411;
- шпатлевка с последующей  покраской  прилегающих к замененным оконным блоков стен;
- регулировка фурнитуры открывающихся (закрывающихся) частей оконных блоков.
       Уборка и вывоз остатков материалов и строительного мусора.
5. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги:
5.1. Срок и (или) объем предоставления гарантий: 	срок гарантии качества должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Исполнитель предоставляет гарантию на товар, сроком 24 (двадцать  четыре) месяца с момента подписания документов о приемке.
5.2. Условия гарантийного обслуживания товара: в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков по качеству работ и товара, Исполнитель обязан произвести ремонт либо в случае невозможности исправления недостатков путем ремонта, заменить его на соответствующий требованиям Технического задания в течение 3-х рабочих дней. Гарантийное обслуживание обеспечивается Исполнителем без дополнительных расходов Заказчика.
6. Выполнение работ должно включать, разгрузочные работы, демонтаж/монтаж, регулировка фурнитуры. Исполнитель обеспечивает доставку  товара, исключающую его повреждение или порчу во время доставки, с учетом возможных перегрузок и складирования.
7. К проведению работ Исполнителя будет допущен только после доставки полного комплекта Товара и предоставления списка сотрудников, с указанием их паспортных данных для прохода на территорию Заказчика. 
Доставка, погрузка/разгрузка, подъем на этаж, демонтаж, монтаж, вывоз упаковочного материала осуществляется транспортом и силами Исполнителя.
7.1. Все работы по демонтажу/монтажу проводятся без разрушения фасада. Заделку отверстий, устранение повреждений конструкций, восстановление (в том числе цветовое), возникшие при выполнении работ, Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещений, фасаду, имуществу Заказчика, возмещается Исполнителем. 
7.2. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Перед началом внутренних работ, для недопущения образования пыли, Исполнитель обязан провести мероприятия по герметичному укрытию (полиэтиленовой пленкой - материал исполнителя) оборудования и имущества Заказчика, находящегося в помещении, где проводятся работы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за его счет.

В каталоге ЕИС «Закупки» отсутствует  позиция КТРУ соответствующая ОКПД 2  43.32.10.110  .
[bookmark: _GoBack]*Рисунок/эскиз носит информативный характер, не является обязательным к применению.
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