	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование
	ОКПД-2
1875
	Характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Трубка теплоизоляционная
	23.99.19.111


	Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Диапазон рабочих температур -80С/+95С
Внутренний диаметр изоляции, мм: 28; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия; Цвет: серый;  Срок эксплуатации: более 50 лет.
	штука
	Без объёма

	2
	Трубка теплоизоляционная
	23.99.19.111
	Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Диапазон рабочих температур -80С/+95С
Внутренний диаметр изоляции, мм: 35; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия;  Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет.
	штука
	Без объёма

	3
	Трубка теплоизоляционная
	23.99.19.111
	Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Диапазон рабочих температур -80С/+95С
Внутренний диаметр изоляции, мм: 60; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия;  Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет.
	штука
	Без объёма

	4
	Трубка теплоизоляционная
	23.99.19.111
	Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Диапазон рабочих температур -80С/+95С
Внутренний диаметр изоляции, мм: 76; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия;  Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет.
	штука
	Без объёма

	5
	Трубка теплоизоляционная
	23.99.19.111
	Универсальная трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.
Предназначена для работы с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Диапазон рабочих температур -80С/+95С
Внутренний диаметр изоляции, мм: 89; Толщина стенки, мм: 13, Длина, м: 2; Покрытие: без покрытия;  Цвет: серый; Срок эксплуатации: более 50 лет.
	штука
	Без объёма

	6
	Армированная водостойкая лента 
	22.21.42.130

	Армированная водостойкая лента K-FLEX 048-050 DUCT ТПЛ имеет отличную адгезию к вспененным материалам, что обеспечивает надежный и быстрый монтаж как трубной, так и рулонной изоляции. Применяются для монтажа трубок с покрытиями PE COMPACT Red и предназначена для фиксации стыков. 
Ширина, мм: 48; Длина, м: 50; Толщина, мм: 0.16 мм; Цвет: красный; Армированный: да; Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное; Материал основы: полиэтилен; Клеящий слой: синтетический каучук; Минимальная температура эксплуатации: -20 °С; Максимальная температура эксплуатации: +60 °С; Морозостойкий: да; Термостойкий: да; Для пароизоляции: нет; Водостойкий: да; Двусторонний: нет.
	штука
	Без объёма

	7
	Армированная водостойкая лента 
	22.21.42.130

	Армированная водостойкая лента K-FLEX 048-050 DUCT ТПЛ имеет отличную адгезию к вспененным материалам, что обеспечивает надежный и быстрый монтаж как трубной, так и рулонной изоляции. Применяются для монтажа трубок с покрытиями PE COMPACT Blue и предназначена для фиксации стыков.
Ширина, мм: 48; Длина, м: 50; Толщина, мм: 0.16 мм; Цвет: синй; Армированный: да; Расположение армирующих волокон: продольно-поперечное; Материал основы: полиэтилен; Клеящий слой: синтетический каучук; Минимальная температура эксплуатации: -20 °С; Максимальная температура эксплуатации: +60 °С; Морозостойкий: да; Термостойкий: да; Для пароизоляции: нет; Водостойкий: да; Двусторонний: нет.
	штука
	Без объёма

	8
	Манометр 





	26.51.52.130

	Манометр М2 радиальный ТМ-510Р.00 0...1.6 МРа 1/2' кл .т. 1.5 M2, цвет-серый 00000006818 РОСМА
Назначение:  для измерения избыточного давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 градусов. Корпус манометра выполнен из стали, механизм — из латунного сплава.  Тип изделия: манометр; Тип присоединения: резьбовое; Резьба, дюйм: 1/2'; Диаметр корпуса, мм: 100; Диапазон измерения давления, МПа; Масса, кг: 0,302; Класс точности: 1,5; Пылевлагозащита: IP40; Поверка РФ: наличие; Изготовление: не ранее июня 2026г. Наличие документации в соответствии с законодательством РФ.
	штука
	Без Объёма

	9
	Термоманометр 
	26.51.52.130

	Термоманометр радиальный ТМТБ-31Р.1, 0...150С, 0...1.6 МРа 1/2' кл.2.5 00000002337 РОСМА. Назначение:  для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения. Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет циферблат с двумя шкалами и две указательных стрелки. Одна шкала служит для отсчета давления, другая - температуры. Тип присоединения: Резьбовое; Диапазон измерения температуры, С: от 0 до +150; Резьба: 1/2'; Диаметр, мм: 80; Диапазон измерения давления: 0-1,6 МПа; Масса, кг	0.366; Класс точности: 1,5; Пылевлагозащита: IP40; Поверка РФ: наличие; Изготовление: не ранее июня 2026г. Наличие документации в соответствии с законодательством РФ.

	штука
	Без Объёма



