Приложение 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: панно информационное 

	№
	Описание
	Кол-во

	1
	ПАННО ИНФОРМАЦОННОЕ № 1
Размер: 3х4,5м.
Материал: Баннерное полотно (литое, глянцевое, 510 гр./м. кв.)
Вид несущей рамки: из бруска 30х40мм с дополнительными жёсткостями по вертикали и горизонтали в центре.
Печать: сольвентная, широкоформатная, отпечаток яркий, без полос и прочих дефектов.
Требование к продукции: устойчивость к выгоранию и атмосферным осадкам.
Монтаж: по месту Заказчика в пределах 100 км от Владивостока,
на высоте относительно нижнего края панно от земли 1,1м.
Макет: предоставляется заказчиком
	1

	2
	ПАННО ИНФОРМАЦОННОЕ № 2 
Размер: 3х4,5м.
Материал: Баннерное полотно (литое, глянцевое, 510 гр./м. кв.)
Вид несущей рамки: из бруска 30х40мм с дополнительными жёсткостями по вертикали и горизонтали в центре.
Печать: сольвентная, широкоформатная, отпечаток яркий, без полос и прочих дефектов.
Требование к продукции: устойчивость к выгоранию и атмосферным осадкам.
Монтаж: по месту Заказчика в пределах 120 км от Владивостока, на высоте относительно нижнего края панно от земли 3м.
Макет: предоставляется заказчиком
	1

	3
	ПАННО ИНФОРМАЦОННОЕ № 3
Размер: 3х4,5м.
Материал: Баннерное полотно (литое, глянцевое, 510 гр./м. кв.)
Вид несущей рамки: из бруска 30х40мм с дополнительными жёсткостями по вертикали и горизонтали в центре.
Печать: сольвентная, широкоформатная, отпечаток яркий, без полос и прочих дефектов.
Требование к продукции: устойчивость к выгоранию и атмосферным осадкам.
Монтаж: по месту Заказчика в пределах 300 км от Владивостока, на высоте относительно нижнего края панно от земли 3,5м.
Макет: предоставляется заказчиком
	1

	4
	ПАННО ИНФОРМАЦОННОЕ № 4
Размер: 3х6м.
Материал: Баннерное полотно (литое, глянцевое, 510 гр./м. кв.)
Вид несущей рамки: из бруска 30х40мм с дополнительными жёсткостями по вертикали и горизонтали в центре.
Печать: сольвентная, широкоформатная, отпечаток яркий, без полос и прочих дефектов.
Требование к продукции: устойчивость к выгоранию и атмосферным осадкам.
Монтаж: по месту Заказчика в пределах 250 км от Владивостока, на высоте относительно нижнего края панно от земли 3,5м.
Макет: предоставляется заказчиком
	1



Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Место поставки и монтажа: индивидуально для каждого панно, уточняется с Заказчиком
Срок поставки: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения договора.
Замена бракованного Товара, включая транспортные расходы, осуществляется за счет Поставщика. 
Поставщик несет полную ответственность за качество и безопасность поставляемого товара при условии его правильной эксплуатации Заказчиком.
