
Техническое задание на поставку товара

1. Наименование товара: Замок для дверей.
Код ОКПД2 - 25.72.12.110; 
Код КТРУ - 25.72.12.110-00000003; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 2. 
Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)
	Комбинированный

	2
	Тип замка по принципу работы
	Электомеханический

	3
	Механическая разблокировка*
	Предусмотрена

	4
	Сила удержания*
	Не менее 4000 Н

	5
	Запирающая часть*
	Регулируемая

	6
	Тип замка по варианту открывания дверного полотна
	Универсальный (переналаживаемый)

	7
	Материал корпуса и короткой планки*
	Нержавеющая сталь

	8
	Материал запирающего механизма*
	Цинк

	9
	Напряжение питания*
	12 В

	10
	Потребляемый ток*
	Не более 1 А

	11
	Температура эксплуатации*
	От -30°С до +50°С

	12
	Тип конструктивного исполнения корпуса
	Врезной 

	13
	Тип конструктивного исполнения механизма секретности
	Цилиндровый/сувальдный/ кодовый/магнитный



2. Наименование товара: Видеокамера; 
Код ОКПД2 - 26.40.33.110; 
Код КТРУ - 26.40.33.110-00000010; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 5. 
Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1.
	Тип матрицы (обязательная по КТРУ)
	Не менее 1/2.8" КМОП

	2.
	HD-формат
	Full HD 1080p

	3. 
	Число мегапикселей матрицы
	< 4

	4. 
	Размер матрицы
	> 1/2.9 и ≤ 1/2

	5. 
	Частота кадров
	≥ 30

	6. 
	Фокусное расстояние объектива*
	2.8 мм

	7. 
	Минимальная освещенность*
	Не более 0.02 Лк

	8. 
	ИК-подсветка*
	Не менее 30 м

	9. 
	Поддерживаемые кодеки*
	H.264, H.265

	10. 
	Поддержка протоколов*
	ONVIF Profile S, T

	11. 
	Функции улучшения изображения*
	HLC, BLC, автоматический WDR (не менее 120 дБ)

	12. 
	Видеоаналитика*
	Детектор движения, закрытия, пересечения линии/области, входа/выхода, антитуман

	13. 
	Аудио*
	Встроенный микрофон

	14. 
	Потребляемая мощность*
	Не более 8 Вт

	15. 
	Тип корпуса*
	Купольная

	16. 
	Степень защиты*
	Не ниже IP67

	17. 
	Температура эксплуатации*
	От -40°С до +60°С



3. Наименование товара: Коммутатор. 
Код ОКПД2 - 26.30.11.110; 
Код КТРУ - 26.30.11.110 -00000053; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 
(в соответствии с КТРУ 
и требованиями Заказчика)

	1
	Количество LAN портов
	≥ 8 шт.

	2
	Внутренняя пропускная способность
	≥ 1 Гигабит в секунду

	3
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 1000 шт.

	4
	Тип коммутатора
	Неуправляемый

	5
	Тип по назначению
	Enterprise

	6
	Поддержка технологии PoE
	Да

	7
	Количество портов PoE+
	≥ 4

	8
	Суммарная мощность PoE
	≤ 750 Ватт

	9
	Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames)
	Да

	10
	Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover)
	Да

	11
	Количество блоков питания
	1 шт.

	12
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	13
	Тип передачи данных
	Ethernet

	14
	Тип электропитания
	AC




4. Наименование товара: Кнопка выхода металлическая накладная; 
Код ОКПД2 - 27.33.13.162; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 3. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1
	Тип установки 
	Накладная

	2
	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав

	3
	Тип контактов
	Нормально-разомкнутые (НР)

	4
	Индикация
	Отсутствует



5. Наименование товара: Накопитель данных внутренний;
Код ОКПД2 - 26.20.21.110; 
Код КТРУ - 26.20.21.110-00000003; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (в соответствии с КТРУ и требованиями Заказчика)

	1
	Тип устройства (обязательная по КТРУ)
	HDD (специализированный для видеонаблюдения)

	2
	Интерфейс подключения
	SATA-III

	3
	Емкость накопителя (обязательная по КТРУ)
	≥ 6400 Гигабайт

	4
	Объем кэш-памяти
	Не менее 256 МБ

	5
	Форм-фактор
	3.5 дюйм

	6
	Скорость вращения (RPM)
	≥ 5000 оборот в минуту



6. Наименование товара: Источник питания постоянного тока;
Код ОКПД2 - 26.20.40.110; 
Код КТРУ - 26.20.40.110-00000014; 
Единица измерения – Штука 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (в соответствии 
с КТРУ и требованиями Заказчика)

	1
	Максимальное выходное напряжение
	< 30 Вольт

	2
	Максимальный выходной ток
	≥ 5 Ампер

	3
	Входное напряжение максимальное
	< 240 Вольт

	4
	Тип
	Линейный

	5
	Количество каналов
	1 шт.

	6
	Режим стабилицации
	Напряжение

	7
	Наличие функции защиты от перегрева
	Да

	8
	Наличие функции защиты от перенапряжения
	Да

	9
	Наличие функции защиты от перегрузки по току
	Да



7. Наименование товара: Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная; 
Код ОКПД2 - 27.20.22.000; 
Код КТРУ - 27.20.22.000-00000001; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 
(в соответствии с КТРУ и требованиями Заказчика)

	1
	Возможность использования в ИБП
	Да

	2
	Напряжение номинальное
	12 Вольт

	3
	Емкость 
	> 6  и  ≤ 7 Ампер-час (3,6 кКл)

	4
	Тип клеммы*
	Плоская ножевая

	5
	Тип
	Закрытая



8. Наименование товара: Комплект радиореле 
с брелоками;
Код ОКПД2 - 26.51.20.130; 
Код КТРУ – Отсутствует соответствующий код данной позиции. 
Единица измерения – Комплект 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Напряжение питания приемника
	12 В

	2
	Потребляемый ток приемника
	Не более 20 мА

	3
	Дальность приема
	Не менее 100 м (прямая видимость)

	4
	Рабочая частота
	433.92 МГц

	5
	Количество каналов
	Не менее 2

	6
	Количество запоминаемых брелоков на канал
	Не менее 42

	7
	Коммутируемая нагрузка
	Не менее 10 А (220 В переменного тока, до 2.2 кВт)

	8
	Тип выхода
	Перекидное реле

	9
	Режимы работы
	Не менее 3 на каждый канал

	10
	Температура и влажность эксплуатации
	От -30°С до +50°С, влажность до 90%

	11
	Комплектация пульта
	Не менее 2 кнопок на каждом брелоке (в комплекте не менее 2 шт.)



9. Наименование товара: Извещатель охранный объемный оптико-электронный;
Код ОКПД2 - 26.30.50.11; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 4. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1
	Тип извещателя
	Объемный, оптико-электронный (ИК)

	2
	Регулировка чувствительности
	Предусмотрена

	3
	Иммунитет к мелким животным
	Да

	4
	Тампер
	Отсутствует

	5
	Напряжение питания
	от 10 до 15 В

	6
	Потребляемый ток
	Не более 14 мА

	7
	Степень защиты
	Не ниже IP41

	8
	Дальность обнаружения
	Не менее 18 м

	9
	Кронштейн
	В комплекте



10. Наименование товара: Извещатель охранный магнитоконтактный (врезной);
Код ОКПД2 - 26.30.50.111; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 4. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1
	Тип установки
	Врезной, для металлических поверхностей

	2
	Состояние контактов при тревоге
	Размыкаются

	3
	Расстояние срабатывания
	30 мм (замкнуты), 40 мм (разомкнуты)

	4
	Коммутируемое напряжение
	Не менее 30 В

	5
	Коммутируемая мощность
	Не менее 3 Вт

	6
	Температура эксплуатации
	От -30°С до +65°С

	7
	Тип отвода
	Кабельный

	8
	Материал корпуса
	Пластик



11. Наименование товара: Извещатель охранный магнитоконтактный (накладной); 
Код ОКПД2 - 26.30.50.111; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 7. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1
	Тип установки 
	Накладной

	2
	Состояние контактов при тревоге
	Размыкаются

	3
	Расстояние срабатывания
	10 мм (замкнуты), 45 мм (разомкнуты)

	4
	Коммутируемое напряжение
	Не менее 50 В

	5
	Коммутируемый ток
	Не менее 50 мА

	6
	Коммутируемая мощность
	Не менее 10 Вт

	7
	Температура эксплуатации
	От -50°С до +50°С

	8
	Длина проводов
	Не менее 170 мм



12. Наименование товара: Видеорегистратор IP сетевой; 
Код ОКПД2 - 26.40.33.114; 
Единица измерения – Штука; 
Количество – 1. 
Характеристики:

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 

	1
	Тип видеорегистратора
	IP, сетевой

	2
	Количество каналов 
	Не менее 10

	3
	Максимальное разрешение записи
	Не менее 8 МП (3840x2160)

	4
	Видеовыходы
	Не менее 1 HDMI (4K), 1 VGA

	5
	Максимальный битрейт (вх/исх)
	Не менее 80 Мбит/с

	6
	Поддерживаемые кодеки
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	7
	Интерфейс накопления
	Не менее 1 SATA (поддержка HDD до 10 ТБ)

	8
	Сетевой интерфейс
	Не менее 1 RJ45 10/100 Мбит/с

	9
	Поддержка протоколов
	ONVIF (S/T), TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, NTP

	10
	Питание
	DC 12 В, не более 10 Вт

	11
	Температура эксплуатации
	От -10°С до +55°С



*Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.7 Постановления Правительства РФ от 08.02.4017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения       в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. Необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, обусловлена потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях приобретения товара, используемого Заказчиком  в хозяйственной деятельности учреждения – установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения, иные требования, которые не могут изменяться

1. Требования к качеству и упаковке товара:
1.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара должны соответствовать Описанию объекта закупки, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
1.3. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
Дата изготовления Товара: не ранее 2025 года.
1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.6. Поставщик на этапе поставки должен будет представить сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов РФ на поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации.
2. Условия, место доставки и срок поставки товара:
2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Описанием объекта закупки, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
2.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта (доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора (упаковочного материала)).
2.3. Место доставки товара: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Горького,76 
2.4. Поставка товара осуществляется одной партией.
2.5. Срок поставки товара 14 рабочих дней с момента заключения Контракта.
2.6. Поставщик, либо уполномоченное им лицо, при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы (в том числе по качеству товара):
- документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- декларацию о соответствии или сертификат соответствия (для товара, подлежащего декларированию соответствия или обязательной сертификации); 
- иные документы, подтверждающие безопасность товара и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п. (при наличии);
  - товарную накладную или Универсальный передаточный документ;
  -  акт приемки товара, работ, услуг (ф.0510452).
 2.7. Срок приемки товара: в течение 5 (пять) рабочих дней.
 2.8. Поставка товара осуществляется в один этап.
 2.9. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
2.10. Поставщик заблаговременно уведомляет (общедоступными способами) Заказчика о поставке (отгрузке) Товара.
3. Гарантийные обязательства: 
3.1. Гарантийный срок при поставке Товара Заказчику на соответствие требованиям государственным стандартам (если они установлены для данного вида товара) при соблюдении правил его транспортирования и хранения должен соответствовать не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного производителем.
Гарантия качества Товара должна распространяться на все соответствующие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.
3.2. 	В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар надлежащего качества новым. Все сопутствующее гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами за счет Поставщика.  Срок гарантийного ремонта оборудования: не более 30 календарных дней 
с момента получения Поставщиком письменного требования представителя Государственного заказчика об устранении неисправностей.
3.3. Товар не соответствующего качества подлежит замене в срок не более                5 (пяти) рабочих дней с дат направления в адрес Поставщика мотивированной претензии.
3.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии                                    с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями                          и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

Требования к совместимости приобретаемого оборудования

1. Все поставляемое оборудование (видеокамеры и IP-видеорегистратор) должно обеспечивать возможность полноценного взаимодействия в рамках единой системы видеонаблюдения без использования дополнительного программного обеспечения сторонних производителей. Совместимость подтверждается поддержкой единых протоколов (ONVIF Profile S/T).
2. Коммутатор сетевой и IP-видеокамеры должны обеспечивать стабильную передачу данных и питания по технологии PoE (IEEE 802.3af/at) без перегрева и потери пакетов при максимальной нагрузке.
3. Блок резервного питания и аккумуляторная батарея должны быть полностью совместимы по электрическим параметрам (напряжение, емкость, тип клемм) и обеспечивать автоматическое переключение на резервное питание при отключении основной сети 220 В.
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