

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

рН-метр лабораторный/кондуктометр.
Приобретение оборудования для оснащения химико-аналитической лаборатории: 
г. Барнаул (код субсидии 03-99-Ч4)

Основные сведения о закупке
Размещение данного заказа проводится в рамках выполнения работ по модернизации государственной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, предусмотренной Федеральным проектом «Чистый воздух»
Поставка товара (оборудования для стационарной лаборатории КЛМС Барнаул) осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет субсидий Федерального бюджета.

1. Общие требования к поставке Товара. 
Общие требования к поставке приведены в таблице №1.
Таблица № 1
	Вид требования
	Описание

	Требование к товару
	Товар должен быть:
-новый, ранее не быть в эксплуатации или ремонте, не должен быть заложен, арестован или являться предметом иска третьих лиц;
- серийно выпускаемой продукцией; соединение отдельных элементов Товара должно осуществляться комплектующими, присутствующими в свободной продаже;
- поставлен в специальных упаковках, соответствующих стандартам, техническим условиям и обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке.
Поставляемое в составе Товара оборудование должно быть маркировано в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке.
Поставляемые средства измерений должны быть предназначены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Поставляемые средства измерения, оборудование и программное обеспечение должны удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:
 - РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
- ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»;
- РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений»;
РД 52.04.667-2005 «Руководящий документ. Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию»;
- ГОСТ Р 8.589-2001«Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов»; 
 - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
-  Приказ Минприроды России от 30.07.2020 №524 «Об утверждении требований к проведению наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением»;
 - Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510
«Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Поставляемые средства измерений должны быть поверены. Результаты поверки поставляемых средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки, внесенными в ФИФ по обеспечению единства измерений. Срок действия поверки на дату поставки должен составлять не менее 6 месяцев.
Комплектность средств измерений должна обеспечить бесперебойную работу средств измерений в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.


	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
	      Гарантийный срок на поставляемый Товар и все составляющие его части (комплектующие) устанавливается в соответствии с требованиями изготовителя, составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке Товара, и не менее гарантии производителя. Гарантия качества устанавливается в объёме, предусмотренном производителем товара. 
      Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов товара, имеющих производственные дефекты. 
       Гарантийный ремонт товара (включая доставку до авторизованного центра сервисного обслуживания и обратно) должен производиться за счёт Поставщика в срок не более 90 календарных дней с даты получения информации от Заказчика о выходе из строя товара.
      Срок действия гарантии качества Товара продляется на срок, затраченный на гарантийный ремонт.    


	Дополнительные сведения, требования 
	1. Требования к предоставляемой документации на Товар:
- документация производителя на оборудование, входящее в состав Товара (паспорт, руководство по эксплуатации и/или др);
- эксплуатационная документация на оборудование должна быть на русском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного срока.
2. Требования к предоставляемой документации на средства измерения:
- копии свидетельств об утверждении типа средств измерений (при наличии);
- свидетельство о поверке (знаки поверки) средств измерений или распечатка из Федерального информационного фонда «АРШИН» о наличии действующей поверки;
- методики поверки средств измерений (копия);
3. Иные требования к предоставляемой документации:
- другая документация, подтверждающая соответствие Товара требованиям настоящего описания объекта закупки (при наличии).
  Цена Товара включает в себя все расходы, в том числе на доставку, хранение товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации





2.Описание оборудования для оснащения химико-аналитической лаборатории: г. Барнаул

2.1. Описание объекта закупки
Технические характеристики товара - оборудования для оснащения стационарной лаборатории КЛМС
		Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	рН-метр лабораторный/кондуктометр
	26.51.53.190
	Товар
	Штука
	1




		Характеристики товара, работы, услуги ( рН-метр лабораторный/кондуктометр )

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплект
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	Датчик ДКВ-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потенциометрический канал:
	Диапазон измерения ед. рН: от -2 до 14; погрешность ± 0,02; дискретность 0,01 Диапазон измерения ЭДС, Еh, мВ: от -2000 до +2000 погрешность ± 2; дискретность 1 АТК, 0С: от 0 до 60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кондуктометрический канал:
	Диапазон измерения УЭП, мСм/см: 0,0003-10 погрешность ± 2 %; дискретность 0,0001-0,1 АТК, 0С: от 0 до 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канал температуры:
	Диапазон измерения, 0С: от 0 до 50 погрешность ± 0,3; дискретность 0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Питание
	220±10% В/ 50 Гц , автономное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевой адаптер
	Наличие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







2.3. Порядок сдачи и приемки товара 
Товар передается Заказчику в установленном Контракте порядке и сроки. При приемке и сдаче Товара осуществляется проверка на соответствие объема и качества требованиям, установленном в настоящем техническом задании.
При сдаче и приемке Товара осуществляется:
-проверка комплектности Товара;
Поставщик вместе с товаром передает Получателю документы в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.

2.4 Место поставки товара

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 136 б
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