КАМА-219 225/75R16
Ширина профиля
225
Высота профиля
75
Посадочный диаметр
[bookmark: _GoBack]R16
Категория(индекс)
Q
Тип рисунка протектора
Универсальный

Технические характеристики
Индекс несущей способности	104
Индекс категории скорости	Q
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Максимальная скорость, км	160
Наружний диаметр, мм	744 ± 7
Ширина профиля, мм	223
Статический радиус, мм	336 ± 3
Максимальная нагрузка, кг	900
Внутренее давление	3
Обод рекомендуемый	6 J
Тип вентиля	ЛБ
Ездовая камера	6,50-16
Тип вентиля камеры	ЛК-35-11,7
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Нормативная документация	ТУ 2521-058-00148990
