II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка инфузионная provita передвижная, колеса ⌀ 75 мм, усиленная база, винтовой регулятор (Softdrop), 4 крючка на резьбе. Материал: Нержавеющая сталь. Пятилучевая колесная база. Колеса одинарные (не сдвоенные). Количество колес, снабжённых стопорами: 2 шт. Все колеса являются электрокондуктивными. Стойка телескопическая (раздвижная). Диапазон регулировки высоты: 1550 – 2550 мм. Диаметр основной трубы: 33 мм. Количество крюков для подвешивания флаконов: 4 шт. Максимальная нагрузка на один крюк: 2 кг. Разрешенная максимальная нагрузка на стойку: 18 кг. РЗН 2018/6951. Германия.
	Штука
	3

	2
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка инфузионная provita передвижная детская "Regenbogen" предназначена для крепления инфузионных флаконов и пакетов. Размер базы 660 мм. Размер колес 50 мм. Все 5 колес (антистатические) и имеют стопоры. Все колеса стилизованы под игрушечных мышек. Материал – алюминий, раздвижной. Диаметр основной трубки 25 мм, длина 1000 мм, диаметр верхней трубки 18 мм. Фиксация верхней трубки внутри нижней винтовым регулятором. Диапазон регулировки высоты 1275 – 2100 мм. Количество крюков для подвешивания флаконов: 4 шт. Емкость для слива раствора из инфузионных систем Максимальная нагрузка на один крюк: 2 кг. Разрешенная максимальная нагрузка на стойку: 8 кг. РЗН 2018/6951. Германия.
	Штука
	1

	3
	Стойка для внутривенных вливаний
	Стойка инфузионная provita передвижная детская "Regenbogen" предназначена для крепления инфузионных флаконов и пакетов. Размер базы 660 мм. Размер колес 50 мм. Все 5 колес (антистатические) и имеют стопоры. Все колеса стилизованы под игрушечные самолеты. Материал – алюминий, раздвижной. Диаметр основной трубки 25 мм, длина 1000 мм, диаметр верхней трубки 18 мм. Фиксация верхней трубки внутри нижней винтовым регулятором. Диапазон регулировки высоты 1275 – 2100 мм. Количество крюков для подвешивания флаконов: 4 шт. Емкость для слива раствора из инфузионных систем Максимальная нагрузка на один крюк: 2 кг. Разрешенная максимальная нагрузка на стойку: 8 кг. РЗН 2018/6951. Германия.
	Штука
	1

	4
	Направляющая для стойки
	Рельс подвесной, с металлической рукоятью крепления к инфузионной стойке или консоли. Рельс для крепления инфузионной техники на стойках. Материал изготовления – нержавеющая сталь, алюминий. Подходит для труб инфузионной стойки диаметром: 25-33,7 мм. Грузоподъемность 5 кг. Арт. Z-PRE004. РЗН 2018/6951. Германия
	Штука
	1

	5
	Ручка для стойки
	Ручка с винтовой металлической рукоятью быстрого крепления к инфузионной стойке.  Материал изготовления – нержавеющая сталь, алюминий. Подходит для труб инфузионной стойки диаметром: 25-33,7 мм. РЗН 2018/6951. Германия
	Штука
	2



	Требования к поставке:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.

	Срок гарантии
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. Товар передается в готовом к эксплуатации виде.



