ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на оказание услуг для уголовно-исполнительной системы

г. Иваново                                                                                                               «__» _________ 2026 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний  по Ивановской области (УФСИН России по Ивановской области), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице ________________________________________, и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполниетль», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) без проведения торгов и запроса котировок, с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 и с учетом  статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ремонту средств персонального надзора                  и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату оказанных услуг согласно условиям Контракта.

1.2. Исполнитель в случае внесения изменений в Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту) направляет Государственному заказчику дополнительное соглашение, которое подписывается Сторонами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1.
Передавать  оборудование в надлежащем виде, оборудование должно быть передано очищенным от загрязнений, а также не иметь посторонних запахов. 

2.1.2.
Передавать Исполнителю оборудование с указанием наименования, количества,                               а также серийного (заводского) номера оборудования в соответствии с актом приема-передачи (Приложение № 3 к Контракту) и актом проведения проверки на работоспособность каждого изделия. Без оформления соответствующих документов на передачу Исполнитель вправе отказать в приемке до устранения нарушений.
2.1.3. Осуществлять контроль за обеспечением Исполнителем оказанных Услуг                              в соответствии с Контрактом, не препятствуя хозяйственной деятельности Исполнителя.
2.1.4. Обеспечить проведение экспертизы товара в порядке, предусмотренном разделом 5 Контракта. 

2.1.5. Принять оказанные услуги по объему, качеству и соответствию требованиям, установленным в Контракте. Приемка производится Государственным заказчиком                                       или его уполномоченным представителем с оформлением акта сдачи-приемки оказанных Услуг              по ремонту оборудования СЭМПЛ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
При личной приемке Заказчик должен иметь доверенность, без оформления которой Исполнитель вправе отказать от выдачи оборудования до предоставления документов.

При получении оборудования в транспортной компании Заказчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней направить по электронной почте скан-копию подписанных и заверенных акта приема-передачи. Оригиналы должны быть направлены в адрес Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента получения. 
2.1.6. Оплатить стоимость оказанных услуг и израсходованных запасных частей и материалов на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ (Приложение № 2 к настоящему Контракту). 
2.1.7. В случае выявления в ходе приемки оказанных услуг их несоответствия условиям Контракта направить Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия запрос о предоставлении разъяснений, касающихся результатов оказанных Услуг,             а в случае неполучения разъяснений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем запроса направить мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.
2.1.8. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг, фактически выполненных на момент расторжения Контракта,                   при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Исполнителем                    и Государственным заказчиком актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи товара» (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. В период гарантийного  срока на оказанные Исполнителем услуги, требовать безвозмездного устранения неисправностей в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.
2.2.2. Обязан взыскивать неустойку (пеню и штраф), а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Контракта. 

2.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)
2.3.2. Обеспечить соответствие услуг требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

2.3.3. В период оказания услуг осуществлять безвозмездное устранение неисправностей согласно условиям раздела 5 Контракта.

2.3.4. За счет собственных средств организовать доставку оборудования, подлежащего ремонту, до места осуществления ремонта и обратно.
2.3.5. Если Исполнитель не имеет возможности доставки оборудования за счет собственных средств, Государственный заказчик имеет право осуществить доставку оборудования подлежащего ремонту, до места осуществления ремонта и обратно самостоятельно.

2.3.6. Своевременно по письменному запросу Государственного заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств,
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за оказанные по Контракту услуги
2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) согласно разделу 7 Контракта.

3. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты 

3.1. Цена Контракта составляет ______________ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 22%,  является твердой и в неё включены: общая стоимость услуг, материалов и комплектующих, используемых при оказании услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, взимаемых с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту. 

Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги, цене комплектующих используемых при оказании услуги, указанных в техническом задании (Приложение №1) исходя из объема фактически оказанных услуг.

3.2. Сумма подлежащая к оплате Заказчиком Испролнителю уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных палтежей в бюджеты  бютжетной системы Российской Федерации, Связанных с оплатой Контрактов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежеи подлежат уплате в бютжет бютжетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные — выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказанных услуг и иных условий Контракта.
3.5. Источник финансирования Контракта - Федеральный бюджет.

3.6. Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путём перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств по РП 0305, ЦС 4240690049, ВР 244 на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту), на основании выставленных Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.7. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.8. Документы на оплату оказанных услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ должны предоставляться Государственному заказчику почтой по адресу: 153022 г. Иваново ул. Велижская д.60, либо направляются Государственному заказчику по электронной почте на адрес oitosiv@37.fsin.su, с дальнейшим направлением оригиналов документов вместе с оборудованием, направляемым Исполнителем Государственному заказчику по итогам исполнения Контракта. Документы, направленные Государственному заказчику по электронной почте с собственноручными подписями уполномоченных лиц и оригинальными оттисками печатей (сканированное изображение должно быть цветным с хорошо читаемыми синими печатями), имеют одинаковую юридическую силу с документами на бумажном носителе.

4. Срок оказания услуг
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Контракте. Начало оказаниия услуг - с даты приемки оборудования Исполнителем. Окончание оказания услуг - 30 октября 2026 года.
5. Качество, порядок проведения экспертизы 
и приемки оказанных услуг.
5.1. Государственный заказчик обязан передать Исполнителю оборудование на ремонт не позднее 7 (семи) календарных дней после подписания контракта. 
5.2. Днем передачи оборудования считается день уведомления Исполнителя о доставке оборудования транспортной компанией (экспедитором) в пункт выдачи по месту оказания Услуг. 
5.3. Государственный заказчик направляет Исполнителю весь объём предполагаемого к ремонту оборудования, указанного в пункте 1 Технического задания, одной партией. Отправка оборудования отдельными партиями не допускается.

5.4. В случае если по результатам диагностических услуг переданное Государственным заказчиком оборудование требует замены более 80% комплектующих элементов, входящих в состав изделия, Исполнитель производит возврат оборудования Государственному заказчику, без ремонта, с приложением акта о нецелесообразности оказания услуг.

В случае если стоимость ремонта с учетом стоимости диагностики не превысит общую цену Контракта, указанную в п. 3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг.

В случае использования общей цены контракта указанной в п. 3.1., если при этом количество оборудования, переданного на ремонт останется отремонтированным не в полном объеме, данное оборудование возвращается Исполнителем Государственному заказчику.
5.5. Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя, транспортировку оборудования, указанного в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту), для оказанния услуг по Контракту Исполнитель осуществляет за свой счет. Государственный заказчик имеет право осуществить доставку оборудования подлежащего ремонту, до места осуществления ремонта и обратно самостоятельно.
5.6. Экспертиза оказанных услуг осуществляется Государственным заказчиком своими силами в следующем порядке:

5.6.1. После поступления изделий в территориальное подразделение представители Государственного заказчика (сотрудники инженерно-технических подразделений территориального органа УФСИН России) в течение 10 (Десяти) рабочих дней осуществляют экспертизу всех поступивших изделий на действующей СЭМПЛ. При этом в случае возникновения необходимости участия Исполнителя в проведении проверки допускается удаленное присутствие представителей Исполнителя в режиме видеосвязи.

5.6.2.  Отремонтированное оборудование должно работать в действующей СЭМПЛ во всех режимах работы в соответствии с эксплуатационной и технической документацией на изделие.

5.6.3. По факту доставки оборудования представители Государственного заказчика в территориальных подразделениях подписывают Акты приема-передачи оборудования с обязательным указанием наименования, количества и серийных номеров доставляемого оборудования, и направляют за свой счет их Исполнителю.
5.6.4. В случае обнаружения замечаний и недостатков Исполнитель за свой счет в течение 20 (Двадцати) календарных дней (без учета транспортировки) устраняет замечания и представляет отремонтированное оборудование представителю Государственного заказчика для повторного проведения экспертизы.
5.6.5. В случае отсутствия замечаний в процессе экспертизы к качеству оказанных услуг, представители Государственного заказчика в территориальном органе ФСИН России подписывают заключение экспертизы.
            5.6.6. По окончании оказания услуг по ремонту, Исполнитель вместе с товаром предоставляет Заказчику документацию:


Акт об оказании услуг (приложение № 2) - 2 экз,

счет – 1 экз.;

акт приема-передачи товара, составленный по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), с указанием количества товара, цены за единицу товара и общей стоимости товара – 2 экз.;

счет-фактура  – 2 экз. 

Оригиналы должны быть направлены в адрес Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента получения, скан-копии – в течение одного рабочего дня.

6. Гарантии качества оказанных услуг
6.1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Акта об оказании услуг (Приложение № 2 к Контракту)
6.2. В случае выявления несоответствия качества оказанных по Контракту услуг требованиям к качеству выполнения таких услуг, предъявляемых по Контракту, в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет осуществляет повторный ремонт оборудования в течение 20 (Двадцати) календарных дней (без учета транспортировки) после письменного обращения Государственного заказчика.

6.3. Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно, осуществляется за счет Исполнителя, кроме случаев, указанных в п. 2.3.5 настоящего Контракта.
6.4. В случае если поломка или повреждение оборудования, возникшие в течение гарантийного срока, явились следствием действий или бездействия Государственного заказчика, затраты Исполнителя на транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта и обратно, а также затраты Исполнителя на проведение ремонтно-диагностических услуг подлежат компенсации Исполнителю Государственным заказчиком.
6.5. В случае если Государственный заказчик в течение гарантийного срока присылает оборудование в исправном состоянии, что выявляется Исполнителем при проведении диагностических услуг, затраты Исполнителя на транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного ремонта и обратно, а также затраты Исполнителя на проведение диагностических услуг подлежат компенсации Исполнителю Государственным заказчиком.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение принятых в настоящем контракте обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа). Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, что составляет 10 процентов цены контракта.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1 000 рублей 00 копеек.

7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что просрочка обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7.10.  Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.
7.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания, связанные с предметом Контракта и влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) календарных дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем и должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.3. По прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить об этом другую Сторону
в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. 
8.4. Сторона должна в течение 10 (Десяти) дней с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы передать другой Стороне сертификат компетентного органа или организации либо иной подтверждающий документ о наличии и продолжительности данных обстоятельств.
8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
9. Изменение, расторжение Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказанных услуг и иных условий Контракта.

б) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема оказанных услуг, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема оказанных услуг при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема оказанных услуг.

9.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом в случае:

  просрочки исполнения Исполнителем обязательства по оказанию услуг на срок более 10 (Десяти) календарных дней;

оказания Исполнителем услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

9.5. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским Кодексом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость услуг надлежащего качества и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения
и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа
в письменной форме.
11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Контракт может быть заключён в письменной форме как путём составления единого документа, подписанного Сторонами, так и путём обмена документами с помощью факса или электронной почты (e-mail), указанных в разделе 13 Контракта. При этом Стороны договорились, что факсимильные копии настоящего Контракта, равно как и передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы Контракта, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена Сторонами оригиналами Контракта.

Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего Контракта в течение 3-х месяцев с момента его подписания.

11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.5. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком Исполнитель направляет акт сверки взаиморасчетов Государственному заказчику в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года (включительно), а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательст до их полного исполнения.
Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт об оказании услуг (форма);

Приложение № 3 – Акт приема-передачи (форма).

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
на момент заключения Контракта
	Государственный заказчик:

Управление Федеральной службы исполнения

наказаний по Ивановской области

153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 60

ИНН 3729022706; БИК 012202102

КПП 370201001;

УФК по Нижегородской области

(УФСИН России по Ивановской области

л/с 03331229660)

ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России//

УФК по Нижегородской области,

г. Нижний Новгород

Р/с 03211643000000013237

Кор/сч: 40102810745370000024
___________________ Е.В. Хайбулин
«___»_______________2026 г.

                       М.П.
	Представитель Исполнителя

_________________ _____________
«___»_____________2026 г.

                      М.П.



Приложение № 1 к Контракту

от «__» ______ 2026 г. № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту средств персонального надзора и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС.

1. Общие сведения.

1.1.
Предмет закупки: оказание услуг по ремонту средств персонального надзора                    и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц УИС (далее – ремонтные работы).
1.2.
Место оказания услуг: проведение ремонтных работ выполняется по месту нахождения Исполнителя,  при этом доставка оборудования к месту проведения ремонта                        и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя.

1.3.  
Сроки проведения работ: с момента подписания государственного контракта                  и до 30.10.2026г.

1.4.
Сроки отправки оборудования: в течение 7 рабочих дней с момента подписания контракта.
2. Перечень оборудования подлежащего ремонту.

Стационарное контрольное устройство (СКУ) – электронное устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный прием и идентификацию сигналов электронного браслета для контроля режима присутствия в помещении или на установленной территории, а также оповещение о фактах снятия и повреждениях электронного браслета и иных нарушениях.

Мобильное контрольное устройство (МКУ) – электронное устройство, предназначенное для ношения совместно с электронным браслетом при нахождении осужденного к наказанию в виде ограничения свободы вне мест, оборудованных стационарным контрольным устройством, для отслеживания его местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.
Устройство активации(УА) – электронное устройство, предназначенное для передачи набора параметров от сервера к выбранному оконечному устройству (электронной браслет, стационарное контрольное устройство, мобильное контрольное устройство), идентификации и активации данного устройства.

Ремонту подлежат средства персонального надзора и контроля для системы электронного мониторинга подконтрольных лиц: МКУ, СКУ, УА.

3. Требования по направлению неисправных устройств на ремонт
3.1.
Неисправное оборудование транспортируется к месту проведения ремонта за счет Исполнителя. Оборудование подлежащие ремонту передается Исполнителю партией или партиями, в соответствие с актом приема-передачи оборудования.

3.2.
Неисправное оборудование направляется без устройств и принадлежностей комплекта поставки, не требующих ремонта.
4. Требования к оказанию услуг по ремонту.
Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, технических условий, и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. 

Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил, установленных РФ, с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя.

Исполнитель обязуется провести полную диагностику поступивших в ремонт оборудованию с целью выявления неполадок.

В случае если по результатам диагностических работ стоимость ремонтных работ (с учетом стоимости комплектующих) составляет более 50% стоимости оборудования, Исполнитель производит возврат оборудования Государственному заказчику, без ремонта, с приложением акта о нецелесообразности проведения работ.
Исполнитель гарантирует, что все используемые запасные части, расходные материалы являются новыми, неиспользованными.


Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность оказываемых услуг по ремонту оборудования в соответствии с действующими стандартами РФ, (в.т.ч. ГОСТ) утвержденными на данный вид оказываемых услуг. 
5. Порядок оказания услуг по ремонту.

Ремонтные работы будут производиться в соответствии с нижеперечисленными  требованиями:

	№

п.п.
	Наименование работ
	Требования к выполнению работ

	1
	Замена элемента до 2 выводов
	Комплектовать конкретным типом элемента, выпаять неисправный элемент, очистить контактные площадки, формовать, обрезать  выводы (при необходимости), паять годный элемент.

	2
	Замена элемента до 10 выводов
	

	3
	Замена элемента до 40 выводов
	

	4
	Замена элемента до 100 выводов
	

	5
	Замена штырькового разъема до 5 выводов
	

	6
	Замена разъема от 16 до 32 выводов
	

	7
	Замена АКБ МКУ
	Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить скотч к АКБ,  приклеить АКБ  к корпусу.

	8
	Замена клавиатуры МКУ
	Снять крепежные винты с платы процессорной, поднять плату, отсоединить шлейф  клавиатуры от  разъема на плате. Установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку, вставить свободный  конец шлейфа клавиатуры  в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. (Крышку предварительно доработать установкой бонок).Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить.

	9
	Замена GPS модуля с платой управления в МКУ
	Демонтировать  процессорную  плату из крышки,  отсоединить шлейф клавиатуры от разъёма на плате. Выпаять плату управления с модулем   GPS (использовать олово отсос, т.к. при выпаивании разрушается, а при запаивании платы создается сплошной паяный шов длиной  0,5 периметра платы), зачистить контактные площадки, установить новую плату управления с  GPS модулем, паять припоем. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, установить плату в крышку, закрепить.

	10
	Замена корпуса МКУ с переустановкой узлов
	Подобрать корпуса и крышки  под модификацию восстанавливаемого изделия. Доработка крышки: фрезеровка паза, сверление отверстий.

Заменить АКБ из корпуса, см.п.7.

Заменить  клавиатуры см. п.8.

Восстановить  и наклеить  этикетку фирменную.

	11
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МКУ
	Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по светодиоду на клавиатуре МКУ. Подключить программатор, включить программу Tera TERM  или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск МЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ.

	12
	Проверка функционирования МКУ после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий брызгами припоя после пайки. Проверить устройство по функциональным параметрам: присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату  от источника питания. Проверить потребление тока. Отсоединить питание. Установить Sim карту. Подключить программатор, произвести тестирование в программах Tera TERM, Hercules,

Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Sim карту, подключить АКБ. Контролировать процесс заряда АКБ.

	13
	Сборка МКУ и проверка работоспособности с использованием технологического сервера СЭМПЛ
	Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой. Отключить питание. Вставить  Sim карту. Подключить АКБ. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести  параметры согласно РЭ на УА. Подать команду 18 на МКУ, 18 на ЭБ. Отработать команды согласно РЭ на УА. Подать команду 14 на МКУ, отработать. Подать команду 16 на МКУ, установить устройство в зону уверенного сигнала GPS.Передать МКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать МКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от МКУ.Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на МКУ, согласно РЭ.

Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на МКУ (стирание данных). Отключить АКБ, вынуть Sim карту.

	14
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ МКУ
	Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить МКУ кнопкой питания. Активировать МКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на МКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить  глубину разряда/напряжения  АКБ,  прибором. Подключить зарядное устройство к МКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать  процесс зарядки по индикации на МКУ. Проверить  глубину заряда/напряжение АКБ, прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от МКУ.

	15
	Замена АКБ СКУ
	Открутить винты крепления  кронштейна (планки).  ( При замене АКБ на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы  процессора, для доступа  к винту крепления кронштейна). Демонтировать АКБ из корпуса, сняв её с двустороннего скотча. Удалить остатки скотча из корпуса, обезжирить поверхность. Вырезать скотч, приклеить его к АКБ,  приклеить АКБ  к корпусу. Установить  кронштейн (планку).

	16
	Замена клавиатуры СКУ
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате, демонтировать клавиатуру  из крышки,  зачистить место установки новой клавиатуры установить новую клавиатуру на крышку: снять защитную пленку с обратной стороны клавиатуры, вставить свободный  конец шлейфа клавиатуры  в паз крышки, клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем на плате, закрепить.  ( При замене клавиатуры на корпусе типа KZ производится дополнительно демонтаж и монтаж платы индикации).

	17
	Замена корпуса СКУ с переустановкой узлов
	Заменить АКБ см.п.15.

Заменить клавиатуру см. п. 16.

Для различных модификаций произвести дополнительно:

Демонтаж/монтаж  упора ( на винты с подкраской  либо на клей)

Демонтаж/монтаж плиты, рычага.

Демонтаж/монтаж плат процессора, радиоприемника, GSM модуля.

	18
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в СКУ
	Отсоединить питание. Вставить карту памяти с актуальной версией микропрограммы. Подать питание от АКБ. Контролировать ход чтения микропрограммы и окончание её записи по индикатору на клавиатуре. Подключить программатор, включить программу Tera TERM  или Hercules. Контролировать на экране ПК данные от КУ (включение блоков КУ, поиск GSM сети, поиск МЭБ). Отключить питание, отключить программатор от КУ.

	19
	Проверка функционирования СКУ после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие  коротких замыканий согласно схем электрических принципиальных. Подсоединить клавиатуру, установить платы в разъемы. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на разъем подключения АКБ на плате процессорной от источника питания. Проверить потребление тока  СКУ в рабочем состоянии. Отсоединить питание. Вставить Sim карту в держатели на плате. Выставить защиту на блоке питания. Подключить программатор произвести тестирование в программах Tera TERM , Hercules. Проверить потребление тока во время отработки тестов. Отсоединить питание. Извлечь карту памяти, Sim карту.

	20
	Сборка СКУ и проверка работоспособности с использованием технологического сервера СЭМПЛ
	Произвести сборку изделия без скручивания корпуса с крышкой, подключить аккумулятор. После подключения должен выполняться процесс заряда аккумулятора. Вставить карту памяти. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве администратора, ввести параметры согласно РЭ. Отключить АКБ. Вставить Sim карту. Подключить АКБ. Подать команду 18 на СКУ. Отработать. Подать команду 18 на ЭБ, отработать. Отработать. Подать команду 14 на СКУ. Отработать. Подать команду 16 на СКУ. Передать СКУ в инспекцию. Зайти в программу АРМ СЭМПЛ (СПО СПМ) в качестве оператора, привязать СКУ к подконтрольному лицу, ожидать поступление данных от СКУ. Проверить датчик вскрытия, акселерометр, датчик температур, GPS данные. Подать команду 14 на СКУ.

Произвести проверку работоспособности при непрерывной работе в течение суток: подключить сетевой адаптер, контролировать работу устройства по индикаторам, 4 раза осуществить проверку наличия и объема получаемых данных. Подать команду 02 на СКУ (стирание данных).отключить аккумуляторную батарею, вынуть карту памяти,Sim карту.

	21
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ СКУ
	Подсоединить разъём АКБ к разъёму на плате, включить СКУ кнопкой питания. Активировать СКУ с помощью УА. Контролировать индикацию на СКУ. Произвести разряд АКБ в течение 24 часов. Проверить  глубину разряда/напряжение   АКБ прибором. Подключить зарядное устройство к СКУ и к сети питания. Произвести заряд АКБ в течение 6 часов. Контролировать  процесс зарядки по индикации на СКУ. Проверить  глубину заряда/напряжение АКБ  прибором. Отключить зарядное устройство от сети и от СКУ.

	22
	Замена АКБ УА
	Вынуть плату из крышки, выпаять отказавшую АКБ с платы, зачистить контактные площадки, паять новую АКБ на плату. Установить плату в крышку, совместить корпус с крышкой, крепить винтами.

	23
	Замена клавиатуры УА
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернув  винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Демонтировать  клавиатуру с крышки. Удалить остатки клеевой пленки. Снять защитную пленку с новой клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем  на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами.

	24
	Замена корпуса УА с переустановкой узлов
	Отсоединить шлейф клавиатуры от разъема на плате. Отвернуть  винты крепления платы к крышке, вынуть плату из крышки. Заменить корпус с крышкой. Снять защитную пленку с

клавиатуры, вставить конец шлейфа в паз крышки. Клеить клавиатуру к крышке. Вставить шлейф клавиатуры в разъем  на плате. Установить плату в крышку, закрепить винтами. Установить корпус на крышку, закрепить винтами.

	25
	Запись актуальной микропрограммы (прошивки) в УА
	Подключить программатор. Подключить блок питания. Выставить защиту на блоке питания. Подать питание на плату через разъем питания на плате. Включить программу UAProq и установить версию процессора 19. Отключить программатор. Проверить индикацию. Подключить  USB кабель, с помощью программы HID Bootloader V26A установить обновленные версии программного обеспечения от 19 до 26. Сверить  на плате отметку номера ID в районе разъема поз. Х3. Сделать на плате отметку версии ПО в районе разъема поз. Х1 маркером.

	26
	Проверка функционирования УА после замены дефектного элемента
	Произвести проверку цепей питания на отсутствие коротких замыканий. Проверить устройство по функциональным параметрам. Присоединить клавиатуру, установить плату в крышку. Проверить работоспособность клавиатуры: включить устройство, подать питание на плату, проверить звуковой сигнал кнопок, проверить индикацию светодиодов. Проверить работоспособность УА согласно РЭ 2.3.2.3.; 2.3.3.1, 2.3.3.2. Подключить кабель  USB, Включить программу ua-loader, поднести технологический браслет к УА, подать команды: 18; 14; 16; 99; 14. Произвести отработку команд. Отключить кабель, отключить блок питания.

	27
	Проведение цикла полного заряда и разряда АКБ УА
	Включить УА. Замерить глубину заряда/ уровень напряжения  прибором.  Разрядить АКБ . Подсоединить разъём УА к технологическому блоку питания. Контролировать режим заряда по индикатору  на клавиатуре  УА. Время заряда 3÷4 часа. Замерить напряжение.

	28
	Диагностика УА
	Визуальная оценка внешнего состояния  изделия, проверка потребляемого тока, проверка функционирования схемы заряда аккумулятора в УА, установка SIM карты и подключение к технологическому серверу, Проверки  функционирования  при различных режимах согласно методике проверки ТУ, программного обеспечения, подготовка к проверке климатических и механических воздействий: замена отказавших ЭРЭ на технологические (заведомо исправные), проверка функционирования УА при климатических и воздействиях на него, проверка функционирования УА при механических воздействиях.

	29
	Модернизация корпуса МКУ (доработка бонками)
	Определить модификацию крышки МКУ. Скомплектовать бонки по типу под модификацию крышки. Рассверлить в крышке отверстия под бонку (4 шт). Произвести установку бонок.

	30
	Предварительный осмотр изделия (МКУ, СКУ и УА)
	Визуальная оценка внешнего состояния  изделия, проверка функционирования в нормальных условиях с использованием технологических КУ, технологического сервера. Подготовка сопроводительных документов


6. Перечень и стоимость оказываемых услуг по ремонту:

	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование работ
	Цена, руб.
(без НДС) с учетом доставки оборудования до места ремонта и обратно, за счет Исполнителя

	1
	Замена элемента до 2 выводов
	 

	2
	Замена элемента до 10 выводов
	

	3
	Замена элемента до 40 выводов
	

	4
	Замена элемента до 100 выводов
	

	5
	Замена штырькового разъема до 5 выводов
	

	6
	Замена разъема от 16 до 32 выводов
	

	7
	Предварительный осмотр изделия МКУ
	

	8
	Предварительный осмотр изделия СКУ
	

	9
	Предварительный осмотр изделия УА
	

	10
	Первичный осмотр изделия МЭБ
	

	11
	Проверка работоспособности после замены элемента
	

	 
	МКУ
	

	12
	Диагностика МКУ, в том числе:
	 

	13
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МКУ;
	

	
	• сборка МКУ;
	

	
	• проверка работоспособности МКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ МКУ.
	

	
	Замена АКБ МКУ
	

	14
	Замена клавиатуры МКУ
	

	15
	Замена GPS/ГЛОНАСС мо 
	

	дуля с платой управления в МКУ
	
	

	16
	Замена корпуса МКУ с переустановкой узлов
	

	17
	Модернизация корпуса МКУ (доработка бонками)
	

	 
	СКУ
	 

	18


	Диагностика СКУ, в том числе: 
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в СКУ;
	

	
	• сборка СКУ;
	

	
	• проверка работоспособности СКУ с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ СКУ
	

	19
	Замена АКБ СКУ
	

	20
	Замена клавиатуры СКУ
	

	21
	Замена корпуса СКУ с переустановкой узлов
	

	 
	УА
	

	22


	Диагностика УА, в том числе:
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в УА;
	

	
	• сборка УА;
	

	
	• проверка работоспособности УА с использованием технологического сервера СЭМПЛ;
	

	
	• проведение цикла полного заряда и разряда АКБ УА
	

	23
	Замена АКБ УА
	

	24
	Замена клавиатуры УА
	

	25
	Замена корпуса УА с переустановкой узлов
	

	 
	МЭБ
	

	26


	Диагностика МЭБ, в том числе:
	

	
	• установка платы МЭБ в корпус;
	

	
	• запись актуальной микропрограммы (прошивки) в МЭБ;
	

	
	• проверка функционирования МЭБ после замены дефектного элемента;
	

	
	• лазерная гравировка корпуса МЭБ с нанесением серийного номера;
	

	
	• ультразвуковая сварка корпуса МЭБ;
	

	
	• проверка герметичности корпуса МЭБ на газо-гидравлическом стенде;
	

	
	• проверка работоспособности МЭБ с использованием технологического сервера СЭМПЛ.
	

	27
	Замена батареи питания МЭБ (с учетом установки новой батареи)
	


*без учета стоимости расходных материалов.

7. Перечень и стоимость материалов, используемых при оказании услуг по ремонту:
	
	Материалы в ремонт:
	
	

	№
п/п
	Наименование
	Цена, руб.

	 
	Антенны
	 

	1
	ANT GSM AG360 SMA-M 2.5 M (CTI)
	

	2
	A10315 Antenova
	

	3
	2450AT45A100
	

	 
	Варисторы
	

	4
	VC06AG18120YAT1A
	

	 
	Винты/гайки/шайбы
	

	5
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х6.48.016
	

	6
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х12.48.016
	

	7
	Винт ГОСТ 17473-80 М3х35.48.016
	

	 
	Диоды/Стабилитроны
	

	8
	IRF7317 (тип корпуса SO-8)
	

	9
	IRLML2803/IRLML2502
	

	10
	BC848/DC848A/BC848B/BC848C/BC849A/BC849B/BC849C/BC850A/BC50B/BC50C (произв. NXP) BC847/BC849/BC850 (произв. Infineon)  корпус SOT23
	

	11
	BAT54/BAT54S (SOT-23)
	

	12
	Диод шотки SK32 (SMC) 3ASK33-SK36/SK38/SK310 MCC/SC32-SK36 (DC Components)
	

	13
	BL-BEG201
	

	14
	BAW56 (SOT23)
	

	15
	BZX84-C5V1 (SOT23)
	

	16
	BAV99 (SOT23)
	

	17
	L-7104SECK/L-7104CGCK/L-7104SYCK
	

	18
	Диод шотки MBRA340T3G/NRVBA340T3G
	

	19
	LM4040B25IDBZ
	

	20
	CD214A-T24CA/SMAJ24CA-E3/61 / 1SMA24CAT3/1SMA24CAT3G/P4SMAJ24CA (SMA)
	

	21
	CD214A-T16A/SMAJ16A,1SMA16AT3/1SMA16AT3G
	

	22
	P6SMB6.8CA/SMBJ6.0CA (5-7,5 V)
	

	23
	SMF05CT1G/SMF05CT2G
	

	24
	BZX84-C5V1 (SOT-23)
	

	25
	BZX84-C18 (SOT-23)
	

	26
	BZX84-C12 (SOT-23)
	

	27
	SMAJ12A
	

	28
	BAS16 (SOT23)
	

	29
	SMBJ05.0A/SMBJ5.0CA (SMA)
	

	30
	S2A/S2B/S2D/S2G/S2J/S2K/S2M  MCC
	

	31
	1N5820 (DO-201AD)/1N5821/1N5822
	

	32
	10MQ040N
	

	33
	PRTR5V0U2X
	

	34
	BAT54C/BAT754C/BAT854CW
	

	35
	BC857/BC857A/BC857B/BC857C
	

	36
	BC847BC/ MBT3904DW1T1G/MBT2222ADW1T1
	

	37
	BAV99W (SOT323-3)
	

	 
	Индуктивности
	

	38
	LPS5030-103ML
	

	39
	EHF2BE2450/LDB212G4010C-001
	

	40
	BLM18HG102SN1D (0603) Murata
	

	41
	CDRH127-121MC 120 мкГн (120-200 мкГн)
	

	42
	CDRH104RNP-470N
	

	43
	BLM21PG121SN1 (1206) Murata
	

	44
	CDRH8D43NP-330N Sumida
	

	45
	LQG15HS2N0S02D
	

	46
	BLM21PG220SN1
	

	47
	CDRH5D28-5R3N/CDRH5D28NP-2R5N/CDRH5D28NP-3R0N
	

	48
	B82450A2364A000
	

	49
	2450BM15A0002/DEA202450BT7210A1
	

	50
	LQG15HS3N9S02
	

	51
	LQW18AN12NG00D
	

	52
	LQW18AN3N9D00D
	

	53
	BLM18EG221SN1x (0603)
	

	54
	CDRH8D43NP-100N
	

	55
	SDR0604-220YL
	

	56
	LQM21FN4R7N
	

	57
	EPL3015-472MLB (Coilcraft)/LQH3NPN4R7MM0 (Murata)
	

	58
	BLM31PG601SN1x (1206)
	

	59
	LPS3015-222ML
	

	60
	XFL3012-222ME
	

	61
	LQH3NPN2R2MM0 (Murata) / NR3015T2R2M (Taiyo Yuden)
	

	 
	Конденсаторы
	

	62
	0603 X7R 10 В 0,01 мкФ ±20%
	

	63
	0603 X7R 16 В 0,015 мкФ ±20%
	

	64
	0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ±20%
	

	65
	0805 X7R 50 В 0,1 мкФ ±20%
	

	66
	0805 X7R 10 В 0,68 мкФ ±20%
	

	67
	1206 X7R 50 В 1 мкФ ±20%
	

	68
	1210 X7R 50 В 4,7 мкФ ±20%
	

	69
	0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ±10%
	

	70
	1210 X7R 25 В 10 мкФ ±20%
	

	71
	0603 NPO 50 В 33 пФ ±10%
	

	72
	293D-107-X0-004C
	

	73
	0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ±20% (-40+85C)/ GRM155R60J105ME19D
	

	74
	0603 X5R 6.3 В 2.2 мкФ ±20%(-40+85C)
	

	75
	0402 X5R 10 В 100 нФ ±20% (-55+125С)/ GRM155R71A104KA01D
	

	76
	0402 NPO 50 В 1 пФ ±5 % (-55+125С)/GRM1555C1H1R0CZ01D
	

	77
	0402 NPO 50 В 1,5 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H1R5CZ01D
	

	78
	0402 NPO 50 В 27 пФ ±0.25 % (-55+125С)/ GRM1555C1H270JZ01D
	

	79
	0402 NPO 50 В 220 пФ ±5 % (-55+125С)/ GRM1555C1H221JA01D
	

	80
	Чип танталовый 6,3В 470 мкФ 20 % тип Е / 593D477X06R3E
	

	81
	К50-35-25В-220 мкФ ±20%
	

	82
	К50-35-35В-470 мкФ ±20%
	

	83
	К50-35-16 В-470 мкФ
	

	84
	DSK-3R3H224
	

	85
	К50-35-50 В-470 мкФ
	

	86
	0603 NPO 50В 10 пФ ± 5%
	

	87
	0603 NPO 50В 22 пФ ± 5%
	

	88
	0603 NPO 50В 33 пФ ± 5%
	

	89
	0402 NPO 50В 27 пФ ± 5% -55+125C/ GRM1555C1H270JA01D
	

	90
	0603 NPO 10В 680 пФ ± 2%
	

	91
	0603 X7R 16 В 0,001 мкФ ± 20%
	

	92
	0603 X7R 16 В 0,1 мкФ ± 10%
	

	93
	0603 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 20%
	

	94
	0603 X5R 6,3 В 1 мкФ ± 20%
	

	95
	0402 X5R 6.3 В 1 мкФ ± 10% -40 +85C/ GRM155R60J105KE19D
	

	96
	0805 X5R 6,3 В 10 мкФ ± 20%
	

	97
	1206 X5R 25 В 10 мкФ ± 20%
	

	98
	1210 X5R 10 В 22 мкФ ± 20%
	

	99
	Танталовый 6,3 В 470 мкФ ± 10%, тип E / 593D477X96R3E
	

	100
	0402 NPO 50 В 1 пФ ±0,05пФ -55 +125С / GRM1555C1H1R5WA01D
	

	101
	0603 NPO 50 В 1,8 пФ ±0,1 пФ -55 +125C / GQM1885C2A1R8BB01D
	

	102
	0402 NPO 50 В 18 пФ ± 5% -55 +125С / GRM1555C1H11480JZ01D
	

	103
	0805 Y5V 10 В 10 мкФ ± 10%
	

	104
	0805 NPO 10 В 10 пФ ± 10%
	

	105
	0603 NPO 10В 33 пФ ± 10%
	

	106
	0805 NPO 10 В 100 пФ ± 10%
	

	107
	0603 NPO 100 В 100 пФ ± 10%
	

	108
	0805 NPO 100 В 180 пФ ± 5%
	

	109
	0805 NPO 25 В 270 пФ ± 10%
	

	110
	0603 X7R 10 B 1 нФ ± 20%
	

	111
	0805 X7R 25 В 0,1 мкФ ± 5%
	

	112
	0603 X7R 16 В 1 мкФ ± 20%
	

	113
	0805 X5R 10 В 4,7 мкФ ± 20%
	

	114
	Тантал тип А 10 В 10 мкФ ± 20%
	

	115
	Тантал тип А 10 В 22 мкФ ± 20%
	

	116
	К50-35 16 В 100 мкФ
	

	117
	0603 X7R 6,3 B 2,2 мкФ ± 20%
	

	118
	0603 X7R 25 B 0,1 мкФ ± 5%
	

	119
	0805 X7R 50 B 0,1 мкФ ± 10%
	

	120
	0603 X7R (X5R) 10 B 1 мкФ ± 20%
	

	121
	0402 NPO 16 В 15 пФ ± 10%
	

	122
	0402 X5R 10 В 0,1 мкФ ± 20%
	

	123
	0402 NPO 16 В 220 пФ ± 10%
	

	124
	0402 NPO 16 В 47 пФ ± 10%
	

	125
	0402 NPO 50 В 33 пФ ± 10%
	

	126
	0402 X5R 4 В 1 мкФ ± 10%
	

	127
	0402 NPO 16 В 27 пФ ± 10%
	

	 
	Микросхемы
	

	128
	LM2575S-ADJ или LM2575HVS-ADJ, аналог MIC4576BU/ MIC4576WU
	

	129
	LT3652IMSE
	

	130
	FM25V10-G
	

	131
	LPC2368FBD100
	

	132
	Акселерометр LIS302DL
	

	133
	TPS63001DRCT
	

	134
	TPS73033DBVT/ TPS73033DBVR
	

	135
	TPA301D (тип корпуса SOIC-8)
	

	136
	TPS3836K33QDBVRQ1
	

	137
	PCF7941ATS
	

	138
	CC2530F256
	

	139
	PJF7993ATW/C1C
	

	140
	PIC18F46J50-I/PT
	

	141
	LM2735XMFX
	

	142
	TPS3838K33QDBVRQ1
	

	143
	LTC4055EUF/LTC4055EUF-1
	

	144
	USBUF02W6
	

	145
	TPS76333DBVT
	

	146
	MCP1703-3002E/CB 3,3V / MCP1702-3002E/CB 3,3V
	

	147
	TPS61221DCK
	

	148
	TPS61093DSK
	

	149
	LM1117MPX-3,3/M1117IMPX-3,3
	

	150
	TVL1117-33CDCY/TVL1117-33IDCY
	

	151
	TDA3663/N1 / MCP1790-3302E/DB / TLE4274GSV33
	

	152
	IRF5851
	

	153
	IRLML6302
	

	154
	IRLML2502
	

	155
	PCF7941ATJ/B00E
	

	156
	LIS331DLH
	

	157
	LM4040B25IBDZ
	

	158
	TPS3836QDBVT/ TPS3836QDBVR
	

	159
	STM32F103RET6
	

	160
	CSTCE8M00G-RO
	

	161
	TPS5420DR
	

	162
	BQ24103(A)RHLT(R,T)/BQ24100RHLR
	

	 
	Предохранители
	

	163
	Предохранитель RXEF160
	

	164
	miniSMDC260F/16-2
	

	165
	MF – MSMF110/24X
	

	166
	FSMD010-0805
	

	 
	Резисторы
	

	167
	0603 -0 Ом ±5 % (Перемычка)
	

	168
	2512 0,15 Ом ±5 % или WSLT2512R0150FEA
	

	169
	0603 51 Ом ± 5%
	

	170
	0603 2 кОм ± 1%
	

	171
	1206 3,3 кОм ± 5%
	

	172
	0603 4,7 кОм ± 1%
	

	173
	0603 4,7 кОм ± 5%
	

	174
	0603 10 кОм ± 1%
	

	175
	0603 5,1 кОм ± 5%
	

	176
	0603 9,09 кОм ± 1%
	

	177
	0603 255 кОм ± 1%
	

	178
	0603 12 кОм ± 5%
	

	179
	0603 43 кОм ± 1%
	

	180
	0603 2 кОм ± 5%
	

	181
	0603 36 кОм ± 5%
	

	182
	0603 330 кОм ± 1%
	

	183
	0603 390 кОм ± 1%
	

	184
	0603 33 кОм ± 1%
	

	185
	0603 909 кОм ± 0,25%
	

	186
	0603 511 кОм ± 0,25%
	

	187
	0805 12 кОм ± 5%
	

	188
	0603 240 кОм ± 1%
	

	189
	0603 240 кОм ± 5%
	

	190
	0603 910 кОм ± 5%
	

	191
	0603 15 кОм ± 5%
	

	192
	0603 47 кОм ± 1%
	

	193
	0603 412 кОм ± 0,25%
	

	194
	0805 1,6 кОм ± 5%
	

	195
	0603 160 кОм ± 1%
	

	196
	2010 0,1 Ом ± 5% / CRCW2010R100JN
	

	197
	Чип резисторная сборка 0603*4 22 Ом
	

	198
	Чип резисторная сборка 0603*4 100 Ом
	

	199
	0402 4,3 кОм ±1 % / RK73H1ETTP4301F
	

	200
	0402 4,3 кОм ± 5%
	

	201
	0603 5,1 кОм ± 1%
	

	202
	0603 51 кОм ± 5%
	

	203
	0402 56 кОм ±1 % / RK73H1ETTP5602F
	

	204
	0603 75 кОм ± 1%
	

	205
	0603 100 кОм ± 1%
	

	206
	0603 100 кОм ± 5%
	

	207
	0603 150 кОм ± 1%
	

	208
	0603 240 Ом ± 5%
	

	209
	0603 100 Ом ± 5%
	

	210
	0402 100 Ом ± 5%
	

	211
	0603 220 Ом ± 5%
	

	212
	0603 560 Ом ± 5%
	

	213
	2512 0,1 Ом ± 1%
	

	214
	0402 5,1 кОм ± 5%
	

	215
	0402 10 кОм ± 5%
	

	216
	1206 0 Ом (перемычка)
	

	217
	1206 10 Ом ± 5%
	

	218
	1206 27 Ом ± 5%
	

	219
	0805 100 Ом ± 5%
	

	220
	0805 330 Ом ± 5%
	

	221
	0805 680 Ом ± 5%
	

	222
	0805 2,2 кОм ± 5%
	

	223
	0805 6,8 кОм ± 5%
	

	224
	0805 10 кОм ± 5%
	

	225
	1206 10 кОм ± 5%
	

	226
	0805 18 кОм ± 5%
	

	227
	0805 100 кОм ± 5%
	

	228
	0805 220 кОм ± 5%
	

	229
	0805 330 кОм ± 5%
	

	230
	2512 0,1 Ом ± 5%
	

	231
	0805 1 кОм ± 5%
	

	232
	0805 5,1 кОм ± 5%
	

	233
	0805 10 кОм ± 1%
	

	234
	0805 15 кОм ± 5%
	

	235
	0805 43 кОм ± 1%
	

	236
	1206 1 Ом ± 5%
	

	237
	1206 36 Ом ± 5%
	

	238
	0805 120 кОм ± 5%
	

	239
	0805 150 кОм ± 5%
	

	240
	0805 200 кОм ± 5%
	

	241
	1206 100 Ом ± 5%
	

	242
	1210 12 Ом ± 5%
	

	243
	0603 270 Ом ± 5%
	

	244
	0603 1,5 кОм ± 5%
	

	245
	0603 3,3 кОм ± 5%
	

	246
	0603 6,8 кОм ± 5%
	

	247
	0603 10 кОм ± 5%
	

	248
	0603 27 кОм ± 5%
	

	249
	0603 43 кОм ± 5%
	

	250
	0603 47 кОм ± 5%
	

	251
	0805 1 МОм ± 5%
	

	252
	0603 22 Ом ± 5%
	

	253
	0603 1 кОм ± 5%
	

	254
	0402 100 кОм ± 5%
	

	255
	0603 626 кОм ± 0,25%
	

	 
	Резонаторы
	

	256
	SMD кварц 32768 Гц 8х3.8 мм -40+85С( KX-327ST)/ GSX-200/ DMX-26S
	

	257
	NX3225SA – 32 MHz
	

	258
	KX-KT 12.000 MHz
	

	 
	Разъёмы/контакты/штекеры/отсеки
	

	259
	PBD-16
	

	260
	PLD-16R
	

	261
	PBD-26
	

	262
	PBD-12
	

	263
	TJ6-4P4C
	

	264
	PLS-5
	

	265
	PLD-16
	

	266
	PLD-14
	

	267
	PLD-26
	

	268
	PLD-12R
	

	269
	WF-3 с шагом 2,54
	

	270
	WF-4 вилка на плату с шагом 2,54
	

	271
	MW-5M
	

	272
	MW-4M
	

	273
	HU-3
	

	274
	SMA-F угловой
	

	275
	SMA S-P215
	

	276
	Держатель sim-карты 6393699-1
	

	277
	DJ614-2.8
	

	278
	MOLEX 49448-1611, 49448-1411
	

	279
	DJK-05D/ DS-313
	

	280
	MW-4MR
	

	281
	Molex 52271-1269
	

	282
	MicroSD Molex 500901-0801/ MSHN08-TF09
	

	283
	FB-5R
	

	284
	Разъём WF-2R
	

	285
	Клема HU-2
	

	286
	DJK-02A
	

	287
	DJK-04A
	

	288
	USB/M-1J
	

	289
	PLS-2
	

	290
	FB1-10R/52043-1019
	

	291
	PLS-5S
	

	292
	Molex 520431219
	

	 
	Переключатели/кнопки
	

	293
	Микропереключатель DM3-03P
	

	294
	SS-12D10
	

	295
	Кнопка датчика вскрытия корпуса HDT0004/DS1 - 01
	

	 
	Модули
	 

	296
	GSM модуль SIM900D
	

	 
	Устройства передачи звука
	

	297
	Зуммер пьезоэлектрический EFM-240 или EFM-230
	

	298
	Электромагнитный вызывной прибор HC0903A
	

	299
	Малогабаритный телефон HSR10Q-32/ RB-10032F-93 BR/ HSB10B/ HSB10C
	

	300
	Малогабаритный микрофон EM-6050P
	

	301
	HC0905F
	

	302
	BMT1212S / BMT1212H09-06LF / HCM1212A
	

	 
	УА
	

	303
	Li-Ion W18650/3PT / Li-Ion W18650S/3PT,  3,5 V
	

	304
	TIC154A
	

	305
	Катушка ЛЕАС.464418.004.203
	

	306
	Стекло для УА с ЖК дисплеем
	

	307
	Крышка корпуса УА с ЖК дисплеем,включая клавиатуру
	

	308
	Основание корпуса УА с ЖК дисплеем
	

	309
	Клавиатура УА с цветными кнопками
	

	310
	Клавиатура УА черно - белая
	

	311
	Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.04
	

	312
	Заглушка для корпуса УА ЛЕАС.444618.004.021.05
	

	313
	Плата процессорная УА ЛЕАС.464418.004.221.00 (без катушки)
	

	 
	Материалы
	

	314
	Этикетка (размеры 19х38 мм, лента) с серийным номером
	

	315
	Батарея ML1220-TJ1/  ML1220/F1B
	

	316
	Держатель плат TCBN-T1-M3-6-8
	

	 
	СКУ М 138.310.00.00 (Z-25)
	

	317
	Аккумуляторная батарея Li-POL 7/4 D*( в сборе)
	

	318
	Клавиатура пленочная СКУ М 138.310.02.00СБ
	

	319
	Ножка самоклеящаяся SJ5003
	

	320
	Корпус Z25
	

	 
	СКУ ЛЕАС.464418.003.100.00-01 (Тюльпан)
	

	321
	Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС464418.003.110.00
	

	322
	Клавиатура пленочная СКУ ЛЕАС.464418.003.110.00-01
	

	323
	Планка ЛЕАС.464418.003.100
	

	324
	Упор ЛЕАС.464418.003.100.19
	

	325
	Трубка СКУ Тюльпан в  сборе ЛЕАС.464418.003.101.00-01СБ
	

	326
	Доработанное основание корпуса СКУ тюльпан
	

	327
	Доработанная крышка корпуса СКУ тюльпан  (включая крышку, клавиатуру)
	

	 
	МКУ
	

	328
	Аккумуляторная батарея POLYMER855085-4000mAh 3.7V (в сборе)
	

	329
	Клавиатура МКУ ЛЕАС.464418.002.190.00-01
	

	330
	Клавиатура МКУ М 138.410.02.00
	

	331
	Крышка МКУ доработанная бонками
	

	332
	Корпус МКУ
	

	333
	Плата защиты АКБ МКУ ЛЕАС.464418.002.170.00
	

	334
	Плата процессорная МКУ (без платы GPS/Глонасс) ЛЕАС.464418.002.413.00
	

	335
	Плата ЛЕАС.464418.002.128.00-01 (Глонасс/GPS)
	

	 
	Прочие материалы/платы/комплектация
	

	336
	Плата управления ЭБ ЛЕАС.464418.001.520.00
	

	337
	Плата подключения АКБ СКУ ЛЕАС.464418.003.102.00
	

	338
	Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.320.00
	

	339
	Плата радиоприемника в сборе (СКУ) ЛЕАС.464418.003.160.00 
	

	340
	Плата процессорная СКУ ЛЕАС.464418.003.310.00 (без радиоприемника)
	

	341
	Плата модуля GSM СКУ ЛЕАС.464418.003.150.00
	

	342
	Корпус МЭБ
	


8. Передача Государственным заказчиком неисправных устройств на ремонт.

Неисправное оборудование подлежит передаче транспортной компании (экспедитору) указываемой Исполнителем в целях осуществления доставки до места выполнения Работ.

9. Условия проверки качества оказанных услуг.

Экспертиза выполненных работ будет осуществляться Государственным заказчиком своими силами. Порядок приемки выполненных работ - в соответствии с требованиями пункта 5 Государственного контракта.

10. Направление Исполнителем отремонтированных устройств.

Отремонтированное оборудование будет транспортироваться Государственному заказчику за счет Исполнителя. Если Исполнитель не имеет возможности доставки оборудования за счет собственных средств, Заказчик имеет право осуществить доставку оборудования подлежащего ремонту, до места осуществления ремонта и обратно самостоятельно.

11. Гарантии качества оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ на срок 6 (шесть) месяцев
с даты подписания Акта оказанных услуг.

В случае выявления несоответствия качества выполненных по Государственному контракту работ в течение гарантийного срока, Исполнитель за свой счет обязуется осуществить повторный ремонт оборудования в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения оборудования от Государственного заказчика.

Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе транспортировка оборудования к месту проведения ремонта и обратно, будут осуществляться за счет Исполнителя. Если Исполнитель не имеет возможности доставки оборудования за счет собственных средств, Заказчик имеет право осуществить доставку оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, до места осуществления ремонта и обратно самостоятельно.
Исполнитель обеспечит выполнение всех гарантийных обязательств согласно Государственному контракту.

11. Место оказания услуг.

Выполнение работ будет осуществляться на территории Исполнителя 
по адресу: ____________________
	Государственный заказчик

 УФСИН России по Ивановской
 области
___________ Е.В. Хайбулин
«___»_____________2026 г.

                      М.П.
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________ _______________
«___»_____________2026 г.    М.П.          



Приложение № 2 к Контракту

от «__» ______ 2026г. № __
ФОРМА

АКТ об оказании услуг
№ ________________ от «__» ________2026 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ №___,                                            заключенным «___» _________ 2026г. между ________ (Исполнитель) и УФСИН России  по Ивановской области (Государственный заказчик), Исполнитель выполнил работы                           на сумму _______ (____________) рубля ___ копеек. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ всего 

(руб.)

	1
	
	

	
	Всего:
	


Приложение: 1. Акт ремонтно-диагностических услуг
                        2. Калькуляция стоимости ремонтно-диагностических услуг
	Представитель Государственного заказчика

___________________

___________________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20____ г.

                      М.П.
	Представитель Исполнителя

_______________________

___________ Инициалы, Фамилия
«___»_____________20___ г.

                      М.П.


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

	Государственный заказчик

УФСИН России по Ивановской
области
___________________ Е.В. Хайбулин
«___»_________________2026 г.

                      М.П.
	Представитель Исполнителя

_________________ ______________
«___»_____________2026 г.

                      М.П.


Приложение № 3 к Контракту

от «__» ______ 2026 г. № __
ФОРМА

АКТ пРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

№ ________________ от «__» ________2026 г.

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг по ремонту оборудования СЭМПЛ №___,                                           заключенным «___» _________ 2026 г. между __________
и УФСИН России по Ивановской области (Государственный заказчик) (представитель Государственного заказчика), представитель Государственного заказчика передал, 
а Исполнитель принял оборудование, указанное в нижеприведенной таблице:

	Наименование оборудования
	Серийный номер
	Кол-во (шт.)

	МКУ
	ХХХХ
	У

	СКУ
	ХХХХ
	У


Претензий по количеству и соответствию серийных номеров оборудования не имеем.

	
	

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

	Государственный заказчик

УФСИН России по Ивановской
области
___________________ Е.В. Хайбулин
«___»_________________2026 г.

                      М.П.
	Представитель Исполнителя

_________________ _______________
«___»_____________2026 г.

                      М.П.
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