ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку газовых отопительных котлов

Заказчик: ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия - Алания

Перечень поставляемого товара 
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Котел напольный отопительный не менее 23кВт
	Мощность не менее 23 не более 35 кВт
Тип топлива природный газ
Способ крепления – напольный
Количество контуров – одноконтурный
Режим работы – отопление
Тип теплообменника – секционный
Тип розжига – электророзжиг
Самодиагностика – да
Термостат защиты перегрева – да
Контроль пламени – да
Горелка – атмосферная
Манометр – да
Площадь отапливаемого не менее 200 м2
Коэффициент полезного действия не менее 90 %
Мин давление отопительного контура не менее 0,4 бар
Максимальный расход газа не более 3,0 м3/час

	1
	Шт.

	2
	Котел напольный отопительный не менее 33кВт
	Мощность не менее 33  не более 40 кВт
Тип топлива природный газ
Способ крепления – напольный
Количество контуров – одноконтурный
Режим работы – отопление
Тип теплообменника – секционный
Тип розжига – электророзжиг
Самодиагностика – да
Термостат защиты перегрева – да
Контроль пламени – да
Горелка – атмосферная
Манометр – да
Площадь отапливаемого не менее 200 м2
Коэффициент полезного действия не менее 90 %
Мин давление отопительного контура не менее 0,4 бар
Максимальный расход газа не более 3,0 м3/час

	2
	Шт.

	3
	Котел напольный отопительный не менее 80 кВт
	Мощность не менее 80 не более 110 кВт
Тип топлива природный газ
Способ крепления – напольный
Количество контуров – одноконтурный
Режим работы – отопление
Тип теплообменника – секционный
Тип розжига – электророзжиг
Самодиагностика – да
Термостат защиты перегрева – да
Контроль пламени – да
Горелка – атмосферная
Манометр – да
Площадь отапливаемого не менее 800 м2
Коэффициент полезного действия не менее 90 %
Макс. Давление отопительного контура не более 4 бар
Мин давление отопительного контура не менее 0,6 бар
Максимальный расход газа не более 10 м3/час
Номинальное давление газа 20 мбар
	1
	Шт.




Место и сроки поставки товаров: 
Поставка осуществляется в срок до 18 сентября 2026 года  по адресу:
РСО-Алания, с. Ногир, 1.5 км левее от автодороги Архонская-Владикавказ, ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания. Весь товар должен соответствовать требованиям ГОСТ,ТУ. Поставщик обязан представить оригинал необходимых документов: счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема передачи, товарно-транспортную накладную и документ подтверждающий качество товара (паспорт товара). Товар должен быть новый, не быть бывшим в употреблении. 
Стоимость Товара включает в себя: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и прочих обязательных платежей, а также иные расходы, необходимые для поставки Товара, которые понесет либо может понести «Поставщик» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями контракта.
Оплата производится «Заказчиком на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте, после фактической поставки Товара, предусмотренного Контрактом, в течении 10 рабочих  дней с момента подписания документа о приемке Товара.

Заместитель начальника учреждения                                                                       С.Н. Донцов
