	Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч
	9400

	Номинальная производительность охлаждения, Вт
	2750

	Номинальная производительность обогрева, BTU/ч
	9500

	Номинальная производительность обогрева, Вт
	2800

	Класс энергопотребления, охлаждение
	А

	Класс энергопотребления, средний нагрев
	А

	Коэффициент энергоэффективности (EER), Вт
	3,21

	Коэффициент производительности (COP), Вт
	3,61

	Уровень шума внутреннего блока, дБ (А)
	20

	Уровень шума внешнего блока, дБ (А)
	45

	Электротехнические данные

	Потребляемая мощность (охлаждение), Вт
	856

	Потребляемая мощность (нагрев), Вт
	776

	Система кондиционирования

	Тип хладагента/объем заправки, г
	R410A/520

	Рабочее напряжение/частота/кол-во фаз
	220–240 В/50 Гц/1 Ф

	Бренд компрессора
	RECHI

	Присоединительные трубки (газ), дюйм
	3/8

	Присоединительные трубки (жидкость), дюйм
	1/4

	Присоединительные трубки (дренаж), мм
	16

	Максимальная длина медной трубы трассы, м
	20

	Максимальный интервал высот трассы, м
	8

	Максимальная длина медной трубы трассы, м
	0,3

	Диапазон температур окружающей среды при охлаждении, оС
	+16 ~ +43

	Диапазон температур окружающей среды при нагреве, оС
	-7 ~ +24

	Масса нетто внутреннего блока, кг
	7

	Масса нетто внешнего блока, кг
	22

	Габариты внутреннего блока, мм
	726×250×200

	Габариты внешнего блока, мм
	688×462×246
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