                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара
(Приложение к документации о закупке / проекту договора)
1. Общие сведения
Заказчик: : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»
Инициатор закупки (структурное подразделение): Бассейн «Радиоволна»
Наименование объекта закупки: поставка светильников светодиодных внутреннего освещения ССО 430-1 65 Вт IP65 PROMO
Способ определения поставщика закупка у единственного поставщика по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД):14 813,00 руб., обоснование — приложение к документации
Источник финансирования: ПДД
2. Наименование, количество и характеристики товара
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые характеристики (показатели и их значения)

	1
	светильник светодиодных внутреннего освещения ССО 430-1 65 вт IP65 PROMO
	
	
	· Мощность: 65 Вт (потребляемая).
· Световой поток: не менее 6400 лм (модули) / 5868 лм (весь светильник).
· Цветовая температура: 5000 К ± 300 К (нейтральный белый).
· Световая отдача: около 100 лм/Вт.
· Напряжение питания: переменное 176–264 В.
· Частота сети: 50 Гц.
· Коэффициент мощности: 0,98 (активный корректор).
· КПД: не менее 90%.
· Индекс цветопередачи (CRI): не менее 80.
· Пульсации светового потока: менее 1%.
· Степень защиты: IP65 (пыле- и влагозащищённый, подходит для влажных помещений и улицы под навесом).
· Климатическое исполнение: УХЛ4 (для эксплуатации в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).
· Количество светодиодов: 108 шт..
· Габариты (Д×Ш×В): 1500×60×55 мм.
· Вес: не более 3 кг.
· Цвет корпуса: окрашенный алюминиевый сплав.
· Материал плафона: стекло.
· Тип монтажа: накладной или подвесной (с помощью кронштейнов или подвесов с регулировкой высоты и угла наклона). изолированный LED-драйвер.
· Защита: от перенапряжения на входе до 380 В, термозащита.
· Стойкость к импульсам: 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE).
· Гарантия: 36 месяцев
Источник питания: двухкаскадный


Указываются конкретные и (или) диапазонные (минимальные / максимальные) значения, а также неизменяемые показатели, позволяющие однозначно определить соответствие предлагаемого товара.
3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара
1. Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.
1. Соответствие требованиям ГОСТ и обязательным требованиям безопасности.
1. Наличие сертификатов.
1. Гарантийный срок на товар 36 месяцев.
4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке
1. Комплектность: светильник ,крепление.
1. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и хранении.
1. Маркировка: наличие сведений о товаре на русском языке.
5. Условия, место и сроки поставки
Место поставки: г. Рязань ул. Гагарина 59/1
Срок (график) поставки: до 31.08.2026 г.
Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос на склад.
6. Требования к участнику закупки (при наличии)
1. Соблюдение условий национального режима (постановление правительства № 1875) . 
7. Порядок приёмки товара
1. Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ; при необходимости – экспертиза.
1. Сопроводительные документы: товарная накладная / УПД, паспорт, сертификаты.
1. Оформление документа о приёмке (акта); порядок действий при выявлении несоответствий.
Исполнитель (специалист контрактной службы):  Федиов С.В.
