Приложение № 1 
к Контракту№  ______________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по закупке сетевого оборудования
(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта. 
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, , не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.
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	Медиаконвертер TP-Link MC211CS-2
	
	1
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	2. 
	Блок питания
	Внешний

	3. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	4. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	5. 
	Тип электропитания
	АС

	6. 
	Количество LAN портов, шт
	≥1

	7. 
	Количество портов 1G SFP, шт
	≥1

	8. 
	Наличие портов SFP
	Да

	9. 
	Интерфейс
	1× Гигабит SC/UPC Волоконный порт; 1× 10/100/1000 Мбит/с порт RJ45

	10. 
	Дальность передачи по волоконному порту
	До 2 км

	11. 
	Длина волны по волоконному порту
	Tx: 1310 нм / Rx: 1550 нм
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	Медиаконвертер TP-Link MC212CS-2
	
	2
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	2. 
	Блок питания
	Внешний

	3. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	4. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	5. 
	Тип электропитания
	АС

	6. 
	Количество LAN портов, шт
	≥1

	7. 
	Количество портов 1G SFP, шт
	≥1

	8. 
	Наличие портов SFP
	Да

	9. 
	Интерфейс
	1× Гигабит SC/UPC Волоконный порт; 1× 10/100/1000 Мбит/с порт RJ45

	10. 
	Дальность передачи по волоконному порту
	До 2 км

	11. 
	Длина волны по волоконному порту
	Tx: 1310 нм / Rx: 1550 нм
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	Коммутатор 8 портов POE+SFP, TP-Link TL-SG1210P
	
	2
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	2. 
	Блок питания
	Внешний

	3. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	4. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	5. 
	Тип электропитания
	АС

	6. 
	Количество LAN портов, шт
	≥9

	7. 
	Количество портов 1G SFP, шт
	≥1

	8. 
	Количество портов PoE, шт
	≥8

	9. 
	Поддержка технологии PoE
	Да

	10. 
	Наличие портов SFP
	Да

	11. 
	Cкорость передачи данных LAN портов, Гбит/с
	≥1

	12. 
	Тип коммутатора
	Неуправляемый
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	Коммутатор 8 портов POE+SFP, Tenda TEG1109P-8-102W
	
	4
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	2. 
	Блок питания
	Внешний

	3. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	4. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	5. 
	Тип электропитания
	АС

	6. 
	Количество LAN портов, шт
	≥9

	7. 
	Количество портов PoE, шт
	≥8

	8. 
	Поддержка технологии PoE
	Да

	9. 
	Cкорость передачи данных LAN портов, Гбит/с
	≥1

	10. 
	Тип коммутатора
	Неуправляемый

	5
	
	Коммутатор 16 портов, Mercusys MS116GS
	
	4
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	1. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	2. 
	Блок питания
	Встроенный

	3. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	4. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	5. 
	Тип электропитания
	DС

	6. 
	Количество LAN портов, шт
	≥16

	7. 
	Cкорость передачи данных LAN портов, Гбит/с
	≥1

	8. 
	Тип коммутатора
	Неуправляемый
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	Коммутатор 16 портов, Mercusys MS108GS
	
	4
	
	шт

	(№п/п)
	
	(наименование товара (работ, услуг))
	
	количество
	
	ед. изм

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	
	

	9. 
	Тип передачи данных
	Ethernet

	10. 
	Блок питания
	Встроенный

	11. 
	Тип блоков питания
	Фиксированные

	12. 
	Количество блоков питания, шт
	1

	13. 
	Тип электропитания
	DС

	14. 
	Количество LAN портов, шт
	≥8

	15. 
	Cкорость передачи данных LAN портов, Гбит/с
	≥1

	16. 
	Тип коммутатора
	Неуправляемый



2.2.	Требования к маркировке:
-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3.	Требования к упаковке:
-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
[bookmark: _GoBack]-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
              
Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru ___________________

