Техническое задание
на поставку товаров и материалов для нужд Дагестанской селекционной опытной станции плодовых культур - филиала ФГБНУ "ФАНЦ РД"

[bookmark: _GoBack]Поставщик обязуется поставить товар для нужд Дагестанской селекционной опытной станции плодовых культур - филиала ФГБНУ "ФАНЦ РД" согласно данным, указанным в таблице:
	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Бензопила цепная бензиновая
Бензопила цепная бензиновая, с возможностью заводится с кнопки
Параметры:
Мощный двигатель (не менее 6500 Вт, не менее 6 л.с.);
Глубина пропила до 45 см даже в плотном дереве.
Электрозапуск позволяет запустить пилу одним нажатием кнопки без усилий.
Антивибрационная система – наличие (антивибрационная система позволяет снижает нагрузку на руки во время длительных работ, а защитный кожух и тормоз цепи повышают безопасность).

Комплектация
Шина – не менее 1шт.
Цепь - не менее 1шт.
Аккумулятор - не менее 1шт.
Защитный кожух- не менее 1шт.
Набор инструментов- не менее 1шт.
Емкость для топливной смеси - не менее 1шт.
Инструкция- 1шт.
Зарядное устройство - не менее 1шт.
	1 шт.




	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Изолятор плавающий
Описание
Изолятор для электропастуха одевается сверху на столбик из арматуры/стекловолокна.
Максимальный диаметр стойки до 14 мм. Цвет белый или черный
Сзади он закручивается до упора на той высоте на какой Вы делаете свой ряд электроизгороди.

Подходит для веревки/проволоки.
Комплектация
В упаковке - 50 шт.

Характеристики
Тип
Запчасть для электропастуха
Тип изолятора для электропастуха
По арматуре
Количество в упаковке не менее 50 шт.
Единиц в одном товаре – не менее 50 шт.
Размеры, 50 мм Черный 
Страна-изготовитель Россия
Количество комплектующих в одной упаковке, 50 шт.
Гарантийный срок 12 месяцев
	2 комп.



	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Изолятор по дереву
Обезопасьте свое стадо с помощью изолятора по дереву для электропастуха с саморезом! Наш уникальный изолятор обеспечит надежную защиту от поражения электрическим током и обеспечит безопасность вашим животным. Изготовлен из качественных материалов, он обеспечивает долгий срок службы и надежность. Простая установка и удобство использования делают наш изолятор идеальным выбором для всех видов заборов. Приобретайте изолятор по дереву для электропастуха с саморезом у нас по доступной цене и обеспечьте максимальную безопасность вашему стаду. Не откладывайте на потом - защитите своих животных уже сегодня!
Комплектация изолятор 50 шт
	3 комп.




	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Комплект пружинных ворот для электропастуха
Используется для выпуска и запускания животных, не отключая генератор импульсов. 
Набор ворот предназначен для установки на каждый ряд электроизгороди. 
Из-за максимальной растяжки пружины до 5 метров вы можете не только сделать свой размер входа/выхода животных, но также возможен и заезд техники.
Максимальная ширина ворот 5 метров.
Комплектация
воротная пружина - 1 шт., 
воротный изолятор Isobar - 2шт., 
фланцевый держатель (пластиковая ручка).

Характеристики
Тип: Ворота для электропастуха
Единиц в одном товаре – не менее 1 шт.
черная ручка
Страна-изготовитель - Россия
Гарантийный срок - 6 месяцев
	3 комп.




	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Проволока оцинкованная для электропастуха мягкая 2 мм
Для Вашего удобства оцинкованная проволока смотана в бухты. Приблизительный диаметр бухты не менее 60 см, он может варьироваться в зависимости от диаметра самой проволоки. Проволока отмеряется вручную, нашими сотрудниками, не запутанная.
О товаре
Перейти к описанию
Тип
Запчасть для электропастуха
Длина, не менее 1000 м
Единиц в одном товаре 1 шт.
Размеры, 2 мм - 1000 метров
Страна-изготовитель Россия
Гарантийный срок - 1 год
	4 шт.




	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Электропастух 12V/220V. Генератор импульсов 2.5Дж
О товаре
Тип: Электропастух – не менее 1 шт. 
Тип изолятора для электропастуха - по дереву
Питание электропастуха - от сети и аккумулятора
Площадь ограждения - 25 га.
Периметр покрытия, 20 км.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Блок питания от сети и аккумулятора – не менее 1 шт.
Инструкция – не менее 1 шт. 
	2 шт.



	№
п/п
	Наименование объекта закупки, характеристики товара
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Беспроводной Wi-Fi эхолот Erchang F68 (или эквивалент) — надежный помощник для определения глубины водоема.
·- Двухлучевой сонар (125/330 кГц);
·- До 8 часов автономной работы;
·- Автовключение при контакте с водой;
·- Использование с лодки, берега и со льда;
·- Поддержка приложения Erchang Fish (iOS/Android).

Преимущества:
Эхолот «Erchang F68» оснащён интеллектуальным двухчастотным режимом сканирования, который автоматически переключается между высокой и низкой частотой для более точных результатов. Прибор поддерживает 4 режима отображения: иконки рыбы, дуги рыбы, круговой обзор и цифровые данные. Автоматическое включение при контакте с водой и выключение при извлечении делают использование удобным и эффективным. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 часов работы, а зарядка через USB гарантирует бесперебойное использование.

Технические характеристики:
Вес: 100 г.
Водонепроницаемость: не менее IPX7;
Рабочая температура: –10°C … +50°C;
Время работы: ≥ 8 часов;
Глубина сканирования: 0,6–60 м;
Частота сонара: 125 / 330 кГц;
Угол излучения: 45° / 14°;
Подключение: Wi-Fi;

Дополнительные функции:
·- Световой индикатор (двухцветная подсветка);
·- Отображение рыбы в реальном времени;
·- Измерение глубины и температуры воды;
·- Оптимизированный дизайн для низких температур;

Сферы применения:
·- С лодки
·- С берега
·- С плота
·- Со льда
Приложение:
iOS: App Store → Erchang Fish
Android: RuStore → ErchangFish

Комплектация и гарантия:
Эхолот Erchang F68
·- USB-кабель для зарядки
·- Руководство пользователя
·- Гарантия: 1 год
Комплектация
Фланелевый мешочек – не менее 1шт.
Чехол для хранения – не менее 1шт.
Кабель для зарядки – не менее 1шт.
Руководство пользователя – не менее 1шт.
Гарантийный талон – не менее 1шт.
Сертификат соответствия – не менее 1шт.
	1 шт.



Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности:
Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами, удостоверяющими качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации); регистрационное удостоверение).
Упаковка товара в соответствии с требованиями для данного вида товара обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта. Доставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем товара.
Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Контракта.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым.
1. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.
2. Место поставки товара: 368200, Республика Дагестан, г. Буйнакск ул. Ломоносова, д 105.
3. Остаточный срок годности товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки товара. В течение срока годности Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.  
4. Цена контракта включает в себя стоимость расходных материалов, налогов, сборов и других обязательных платежей.
5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, на счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.
Факт поставки товара Поставщиком и принятия его Государственным заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами.
