ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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	№
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра,
единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1.
	Пожарная
головка
муфтовая
соединительная

	Назначение и эксплуатация
	Соединение пожарного оборудования, между собой
	ШТ.
	30

	
	
	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	
	

	
	
	Соединение
	Резьбовое, G2-В
	
	

	
	
	гост
	Р 53279-2009
	
	

	
	
	С эксплуатации, лет
	Не менее 10
	
	

	
	
	Рабочее давление, МПа
	Не менее 1,6
	
	

	
	
	Масса изделия, кг
	      Не менее 0,1
	
	

	
	
	Резиновое уплотнительное кольцо
	Наличие
	
	

	
	
	Упаковка
	Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации
	
	

	
	
	Длина по клыкам, мм.
	Не менее 102
	
	

	
	
	Диаметр , м м.
	Не менее 51
	
	

	
	
	Условный проход, м м.
	Не менее 42
	
	

	
	
	Длина соединительной части, мм.
	Не менее 21
	
	

	
	
	Длина, мм.
	Не менее 48
	
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес.
	Не менее 12
	
	

	
	
	Сертификат соответствия
	При поставке
	
	

	
	
	Технический паспорт на изделие/партию
	При поставке
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