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Объявление о закупочной сессии №______/2026
(закупка у единственного исполнителя по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ)

Информация о заказчике
1.Сведения о государственном заказчике:
Наименование заказчика: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (далее ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области)
Место нахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 5
Почтовый адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 5.
Адрес электронной почты vilkov.d.v@66.fsin.gov.ru
Номер контактного телефона: (343) 256-40-25
2. Краткое изложение условий договора: 
Объект закупки:  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская д. 5 
	на поставку запасных частей для нужд

	ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области

	
	Наименование
	Технические характеристики
	Измерение 
	Количество

	КАМАЗ 57691 на базе 53215-15 (VIN Z7257691080000022) 
двигатель 740.31.240
	

	1
	Прокладка ГБЦ с бугелями
	Предмет контракта Поставка комплекта уплотнительных элементов для головки блока цилиндров двигателя КамАЗ 740.31.240 (Евро-2), включающего:
прокладку ГБЦ с металлическим каркасом (армированный силикон/фторсиликон);
уплотнительные кольца газового стыка (бугели) — количество и тип (фторопласт/металл)
Совместимость. Товар должен быть предназначен строго для двигателя КамАЗ 740.31.240
	

1 комплект
	1

	2
	Замок зажигания
	Наименование объекта поставки: «Замок зажигания для автомобиля КАМАЗ 53215».
Цель: замена или комплектация электрооборудования грузовика.
Тип: поворотный выключатель цепей зажигания и других потребителей.
Количество положений: 4.
Номинальное напряжение: 12/24 В.
Номинальный ток нагрузки: 7,5/15 А.
Габаритные размеры: 40×76 мм.
Материал корпуса: металл.
Комплектация: замок, ключи ( 2 шт)
	


1 шт
	1

	УАЗ АМ-01 (VIN Х89199010CNFC4052)

	1
	Стеклоподъемники передние с ручками (правый, левый)
	Наименование изделия: «Комплект передних стеклоподъёмников с ручками для автомобилей УАЗ (модели: 452, 3741, 2206, 3303, 3909 и их модификации)».
Цель: замена штатных ручных стеклоподъёмников для обеспечения подъёма и опускания боковых стёкол передних дверей.
	

1 комплект
	1

	2
	Труба выхлопная заднее колено
	Назначение Обеспечение необходимого поворота потока выхлопных газов в задней части системы (часто для огибания заднего моста или других элементов кузова/подвески). Деталь предназначена для замены изношенного элемента или сборки/модификации выхлопной системы.
	
1 шт

	1

	3
	Редуктор рулевой
	Наименование изделия: «Рулевой редуктор (механизм) с гидроусилителем руля (ГУР) для автомобиля УАЗ 3309».
Цель: замена изношенного узла, модернизация рулевого управления или комплектация при сборке.
	
1 шт
	11

	4
	Насос ГУР
	Назначение. Насос предназначен для создания давления рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления автомобиля УАЗ 3309, чтобы облегчить поворот руля. 
Тип конструкции. Шестерёнчатый насос (например, серии НШ, вроде НШ14КА-3Л или НШ14КГ-3Л) в сборе с переливным (редукционным) клапаном. Клапан критически важен: он стабилизирует давление в системе, не давая ему превысить допустимый предел при росте оборотов двигателя.
	
1 шт
	

	5
	Шланги ГУР с бачком
	Шланги высокого давления (нагнетательные) — соединяют насос ГУР с распределителем и гидроцилиндром. 
Шланги низкого давления (сливные, обратные) — обеспечивают возврат жидкости из системы обратно в бачок. 
Сам бачок ГУР с фильтром
	
1 шт
	1

	6
	Наконечники рулевых тяг
	Наименование изделия: наконечник рулевой тяги для ГАЗ 3309.
Назначение: обеспечение подвижного соединения между рулевой тягой и поворотным кулаком, передача усилия от рулевого механизма, возможность регулировки схождения колёс. 
Условия эксплуатации: температура от –50 °C до +50 °C, воздействие влаги, грязи, вибраций.
	
1 комплект
	
1

	7
	Топливный фильтр
	Фильтр предназначен для очистки дизельного топлива перед подачей в топливную систему высокого давления автомобиля УАЗ 3309.
Задача фильтра: задерживать механические примеси (абразивные частицы) и отделять воду, содержащуюся в топливе, чтобы защитить прецизионные узлы (ТНВД, форсунки) от износа.
	
1 шт
	
1

	8
	Воздушный фильтр
	Наименование и назначение. «Воздушный фильтрующий элемент для системы питания двигателя автомобиля УАЗ 3309». Цель — очистка поступающего в двигатель воздуха от пыли, грязи и других абразивных частиц для защиты цилиндропоршневой группы и топливной аппаратуры. 
Применяемость. Чётко указать модель автомобиля (УАЗ 3309) и тип двигателя. От мотора сильно зависят габариты и конструкция крепления. Для УАЗ 3309 встречаются как бензиновые двигатели (например, ЗМЗ 409)
	

1 шт
	1

	9
	Фары ближнего, дальнего света (правая, левая)
	Объект: фары головного света (ближний и дальний свет) для автомобиля УАЗ 3309.
Цель: обеспечение нормативного и безопасного освещения дороги в различных условиях эксплуатации.
Требования к совместимости: фары должны штатно устанавливаться на монтажные площадки УАЗ 3309, не нарушать геометрию кузова и не создавать помех другим элементам (капот, бампер, проводка).
2. Функциональные требования
Фара должна обеспечивать два режима работы: ближний и дальний свет.
Должна быть предусмотрена возможность регулировки угла наклона светового пучка (гидро- или электрокорректор) — это критично для грузового автомобиля, так как при загрузке кузова светотеневая граница смещается, и корректор помогает избежать ослепления встречных водителей. 
Конструкция должна обеспечивать равномерное распределение светового потока и чёткую светотеневую границу (для ближнего света).
	

1 комплект
	1

	10
	Ручка задней двери с замком 
	Назначение Ручка в сборе с замком предназначена для обеспечения удобного и безопасного доступа в грузовой отсек (задок) автомобилей УАЗ 3309, 452, 3741, 3909 и их модификаций. Она должна совмещать функции механического открывания двери и запирания/отпирания замка с помощью ключа.
2. Требования к конструкции и характеристикам
Форма. Г-образная или Т-образная (распространённые варианты для задка). 
Материал. Комбинация материалов: корпус и основные элементы — сталь или силумин; элементы, подверженные износу (например, накладки), — износостойкий пластик или резина. 
Замок. Должен быть встроен в ручку. Предусмотреть механизм фиксации в двух положениях (открыто/закрыто).
Ключ. В комплект должны входить ключи (обычно 1–2 шт.). Желательно предусмотреть повышенную секретность механизма.
Крепежные элементы. В комплекте должны быть гайки, болты или другие элементы для монтажа на дверь.
Герметичность. Конструкция должна предусматривать установку уплотнителей для защиты внутреннего механизма от влаги, пыли и грязи.
Устойчивость к внешним воздействиям. Детали должны сохранять работоспособность в диапазоне температур, характерном для климатических условий эксплуатации УАЗ (от сильных морозов до жары).
	

1 комплект
	

1

	11
	Фильтр грубой очистки на бензонасос
	Назначение: подавать топливо из бака к форсункам, создавать и поддерживать необходимое рабочее давление в системе питания двигателя. 
Требования к характеристикам:
Совместимость: предназначен для инжекторных двигателей УАЗ (в том числе тех, что ставятся на 3309 — УМЗ-4216, ЗМЗ-409 и их модификации). 
Тип: погружной модуль (устанавливается непосредственно в топливный бак). 
Дополнительные функции: часто в одном модуле интегрированы датчик уровня топлива (например, типа ДУТ-У2М) и регулятор давления. 
Производительность: не менее 60 литров в час (иногда в спецификациях для более мощных версий указывают от 110 л/ч). 
Напряжение питания: номинальное около 12–13,5 В, рабочий диапазон, как правило, 10,8–15 В. 
Температурный диапазон эксплуатации: должен покрывать условия эксплуатации автомобиля (например, от -40 °C до +50 °C или шире — до +80
	

1 комплект
	1

	HYUNDAI ELANTRA 1.6GLS MT (VIN KMHDU41BP8U537110)

	1
	Комплект передних амортизаторов (правый, левый), опоры, пыльники, отбойники
	Объект закупки: комплект передних амортизаторов для автомобиля Hyundai Elantra (поколение HD, 2006–2011), комплектация 1.6 GLS MT.
Цель: обеспечение гашения колебаний подвески, поддержание стабильного контакта колёс с дорожным покрытием, повышение комфорта и безопасности движения.
Требования к комплекту:
В комплект должны входить два амортизатора: один для передней левой стороны, второй — для передней правой, опоры, пыльники, отбойники.
Тип амортизатора: газомасляный (с газовым подпором низкого давления). Это оптимальный вариант для повседневной эксплуатации: он сочетает плавность хода и достаточную устойчивость при динамичной езде. 
Конструкция: двухтрубная система. 
Способ крепления: верхний стержень + нижняя скоба (для обеих сторон). 
Рабочая среда: жидкость с морозостойкими свойствами (для корректной работы при низких температурах).
Уплотнительный узел: улучшенный, с первичным сальником для снижения утечек.
Шток: с защитным покрытием (например, тефлоновым) для уменьшения трения и износа. 
Корпус: повышенной прочности, с антикоррозийным покрытием.
	
1 комплект
	1

	2
	Комплект задних амортизаторов (правый, левый)
	Объект: комплект задних амортизаторов (2 шт.) для Hyundai Elantra 1.6 GLS MT.
1. Совместимость
Подтвердить поколение автомобиля:
Если Elantra HD (2006–2011) — подходят аналоги вроде TORR DH1295, KYB 349085, Fenox A52075. 
Если Elantra AD (2015–2022) — подойдут MANDO EX55310F2000, Trialli AG 08546, LYNXAUTO G121244LR. 
Указать, что комплект должен быть парным (левый + правый).
2. Технические характеристики
Тип: газомасляный или газовый (масляные для этой задачи менее предпочтительны из-за склонности к перегреву на неровностях). 
Конструкция: двухтрубная. 
Способ крепления:
Верхнее: шток (резьба M10x1.25). 
Нижнее: проушина/сайлентблок или нижнее отверстие. 
Габариты (ориентировочно, зависят от артикула): длина в разжатом/сжатом состоянии, диаметр корпуса, диаметр штока. 
Рабочая среда: газ под давлением (для стабильного демпфирования). 
3. Требования к комплектации В поставку должны входить:
Два амортизатора (левый и правый).
Крепежные элементы (гайки, болты — если не идут в комплекте с амортизаторами).
Защитные элементы: пылезащитный кожух, отбойник.
	

1 комплект
	1

	3
	Дроссельная заслонка
	Наименование изделия: блок дроссельной заслонки в сборе (Body, Throttle Body).
Применяемость: Hyundai Elantra (поколение XD, годы выпуска примерно 2000–2010), двигатель G4ED 1.6 л, комплектация GLS, механическая трансмиссия.
Оригинальный артикул: 35100-26800. Иногда в документации или заказах встречается и смежный номер 35100-26600 — стоит сверить по VIN, чтобы не ошибиться. 
Тип: механическая дроссельная заслонка (в отличие от электронных версий, которые ставятся на более новые поколения Elantra).
Функциональное назначение: регулирование количества воздуха, поступающего в двигатель, для формирования оптимальной топливовоздушной смеси.
Конструктивные особенности:
корпус с посадочными местами для крепления к впускному коллектору;
ось с заслонкой, положение которой изменяется механическим приводом (трос от педали газа);
каналы для подачи воздуха и подключения вакуумных шлангов;
отверстия для датчиков (например, датчика положения дроссельной заслонки — ДПДЗ).
	

1 шт
	1

	4
	Датчик положения дроссельной заслонки
	Назначение. Передать в электронный блок управления двигателем (ЭБУ) данные об угле открытия дроссельной заслонки. На основе этой информации ЭБУ рассчитывает количество подаваемого топлива, угол опережения зажигания и другие параметры работы мотора. 
Применяемость. Hyundai Elantra (4-е поколение, индекс HD) с двигателем G4FC объёмом 1.6 л (годы выпуска примерно 2006–2011). 
OEM-номер. 35170-26910. Это ключевой идентификатор: при закупке или проверке совместимости в первую очередь сверяют именно его. 
Альтернативные артикулы. В ТЗ или в описаниях совместимых аналогов могут встречаться другие обозначения: BRSS29, Z23345R, WEKR0677, DEPK163, ZVPK163. 
Конструктивные особенности:
Количество контактов: 3. 
Материал: комбинация пластика, металла и меди. 
Электрические параметры. На датчик подаётся бортовое напряжение (12 В). В зависимости от положения заслонки он выдаёт сигнал в виде напряжения, обычно в диапазоне примерно от 0,4 до 5 В.
	

1 шт
	1

	5
	Датчик холостого хода
	Наименование: Регулятор (датчик) холостого хода для Hyundai Elantra 1.6 GLS MT (поколение XD, двигатель G4ED).
Оригинальный артикул: 35150-22600. Это главный критерий — если в поставке будет этот номер, совместимость гарантирована. 
Аналоги: Если разрешены заменители, укажите проверенные бренды и их артикулы. Для этой машины часто подходят, например:
STARTVOLT VSM 08900; 
QUINTON HAZELL 5022515160623; 
SMPE 5Y72ZW; 
STANDARD 14891. 
Важно: Перед заказом аналога сверьте геометрию (посадочные места, длину штока) и разъём — даже у совместимых моделей иногда бывают нюансы.
Технические характеристики:
Тип: электрический клапан. 
Количество контактов в разъёме: 3. 
Условия эксплуатации: Температура, влажность — в рамках стандартных для автомобиля.
Требования к установке:
Перед монтажом очистить посадочное место от загрязнений и старого герметика.
При установке не перетягивать крепёжные винты — это может деформировать корпус и нарушить герметичность.
После замены рекомендуется выполнить адаптацию регулятора через диагностическое оборудование (блок управления двигателем должен «переобучиться» под новый элемент).
	

1 шт
	1

	6
	Топливный фильтр 
	Модель автомобиля: Hyundai Elantra 1.6 GLS MT (поколение HD, годы выпуска ~2006–2011).
Тип детали: топливный фильтр тонкой очистки.
OEM-номер (оригинальный): 31910-2H000 (также встречается вариант S319102H000). 
Место установки: внутри топливного бака (погружной тип). 
Совместимость: помимо указанной модели, этот фильтр также подходит для Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai i30, Hyundai i20. 
Функция: очистка топлива от механических примесей и воды перед подачей в двигатель. Задача — защитить топливную систему (форсунки, насос) от засорения и обеспечить стабильное сгорание.
	

1 шт
	

1

	7
	Фильтр грубой очистки с бензонасосом
	Модель автомобиля и комплектация. Hyundai Elantra 1.6 GLS MT (уточните поколение: это может быть XD (3-е, 2003–2006) или HD (4-е, 2006–2011) — от этого зависят нюансы крепления). 
Назначение узла. Комплект для системы питания: электрический топливный насос в сборе с фильтром грубой очистки (сеткой) для установки в топливный бак. 
Ключевые технические характеристики:
Тип насоса: электрический, погружной (устанавливается в бак). 
Рабочее давление: ~3 бар (для большинства версий Elantra 1.6). 
Производительность: около 115 л/ч (встречается в аналогах для этой модели). 
Напряжение: 12 В. 
Фильтр грубой очистки: сетчатый. Важный параметр — диаметр отверстия/посадочного места: для многих версий Elantra это 11 мм.
	

1 шт
	1

	8
	Комплект прокладок (дроссельной заслонка, датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода)
	Назначение: обеспечение герметичности соединений в узлах системы впуска (дроссельный узел, датчики) для стабильной работы двигателя.
Применимость: Hyundai Elantra 1.6 GLS MT (двигатель G4FC, поколение HD, 2006–2011).
Состав комплекта:
Прокладка дроссельной заслонки — оригинальный артикул 28312-2B000. 
Прокладка датчика положения дроссельной заслонки — оригинальный артикул 35170-22600. 
Прокладка датчика холостого хода (регулятора холостого хода) — оригинальный артикул 35156-33271. 
Пояснения к позициям:
Прокладка дроссельной заслонки закрывает стык между впускным коллектором и корпусом дроссельной заслонки.
Прокладка под датчик положения нужна, чтобы исключить подсос воздуха в месте его установки — это напрямую влияет на точность показаний и стабильность работы двигателя.
Прокладка датчика холостого хода герметизирует соединение регулятора с корпусом дросселя; её износ часто приводит к плавающим оборотам на холостом ходу.
	

1 шт
	1

	ГАЗ-2217 Соболь (X96221700A0672368) двигатель 421600

	1
	Трос ручного тормоза
	Назначение. Передача усилия от рычага ручного тормоза в салоне к тормозным механизмам (колодкам) задних колёс. 
Применимость. Только для автомобилей ГАЗ-2217 («Соболь»), а также для родственной модели ГАЗ-2752 («Соболь Баргузин»). 
Конструкция. Стальной сердечник. Часто — защитная оболочка (металлическая оплётка или пластиковый кожух). Важно: иногда оболочка идёт не по всей длине троса. 
Геометрические параметры. Длина различается в зависимости от позиции:
Передний трос: примерно 1220–1223 мм. 
Задний (боковой) трос: около 1382 мм. 
Материал. Сталь с защитным покрытием (для противодействия коррозии). 
Совместимость. Трос должен точно соответствовать точкам крепления, пазам и направляющим в тормозной системе ГАЗ-2217. Несовпадение даже на несколько миллиметров приведёт к некорректной работе или быстрому износу.
	

1 комплект
	

1

	2
	Газлифты багажника
	Длина в разжатом (растянутом) состоянии: примерно 678 мм. 
Длина в сжатом состоянии: около 388 мм. 
Ход штока: порядка 290 мм. 
Усилие (в точке F1): 700 Н. 
Диаметр штока: 10 мм. 
Диаметр поршня: 20 мм. 
Диаметр резервуара: 22 мм. 
Масса: около 0,5 кг. 
Тип крепления: консольный шарнир — консольный шарнир (часто говорят «с пальцами»).
	

1 комплект
	1

	3
	Трапеция дворников
	Назначение. Механизм должен преобразовывать вращательное движение вала моторедуктора в возвратно-поступательное движение поводков щёток, обеспечивая синхронную и равномерную очистку лобового стекла. 
Совместимость. Деталь должна быть разработана специально для ГАЗ-2217. 
Конструкция. В состав должны входить стальные рычаги, поворотные оси, тяги и кривошипы. В шарнирных соединениях желательно наличие износостойких пластиковых или резиновых втулок — это снижает люфт, предотвращает скрипы и заедания. 
Материалы и защита. Металлические элементы должны иметь защитное покрытие (например, кадмирование, цинкование или другое гальваническое покрытие) для противодействия коррозии, особенно при эксплуатации в условиях влажности, солевых реагентов и перепадов температур. 
Посадочные размеры и крепление. Все точки крепления (к кузову, к мотору) должны точно соответствовать штатным на ГАЗ-2217. Это гарантирует установку без доработок.
	

1 шт
	

1

	4
	Рычаги стеклоочистителя
	Наименование изделия: Рычаг (поводок) стеклоочистителя для автомобиля ГАЗ-2217.
Назначение: Крепление щётки стеклоочистителя и передача движения от механизма привода для очистки ветрового стекла.
Совместимость: ГАЗ-2217 («Соболь», «Баргузин»). Часто эти рычаги также подходят для ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-2752. 
Длина: 595 мм. 
Тип крепления щётки: «крючок» размером 3×8 мм. Это критически важно: если взять рычаг с другим профилем, щётка не зафиксируется или будет болтаться. 
Материал: Металл (основа). Дополнительно может быть указано требование к защитному покрытию (например, цинкование + порошковая краска) для повышения коррозионной стойкости. 
Особенности конструкции: Наличие усиленных элементов (если в задании подразумевается повышенная нагрузка).
	

1 комплект
	1

	5
	Датчик топлива, поплавок
	Назначение Датчик предназначен для непрерывного измерения уровня топлива в топливном баке автомобиля ГАЗ-2217 и передачи информации на стрелочный указатель в приборной панели. Принцип работы: поплавок, плавающий на поверхности топлива, механически связан с рычагом и реостатом. При изменении уровня топлива поплавок перемещает рычаг, что меняет сопротивление реостата. Этот электрический сигнал поступает на указатель в кабине. 
2. Требования к конструкции
В состав узла должны входить: поплавок, рычажный механизм, реостат, электрический разъём. 
Материал корпуса — сталь с антикоррозионным покрытием. 
Материал поплавка — пластик, устойчивый к воздействию бензина. 
Конструкция должна обеспечивать надёжное крепление в топливном баке. 
3. Технические характеристики
Радиус рычага: 168 мм. 
Полное сопротивление реостата: 330 Ом. 
Напряжение питания (постоянный ток): номинальное — 12 В, рабочее — в диапазоне 10,8–15 В. 
Рабочая температура окружающей среды: от –40 °C до +80 °C. 
Количество контактов в разъёме: 4 шт.. 
Габариты (приблизительно): 265 × 95 × 95 мм. 
Вес: около 200 г. 
4. Требования к совместимости Датчик должен быть совместим с топливным баком автомобиля ГАЗ-2217 (в том числе с металлическим баком объёмом 70 л). Также необходимо обеспечить совместимость с модулем погружного электробензонасоса (например, типов 505-1139010, 505-1139010-10, 503-1139010). 
5. Требования к монтажу Схема подключения должна быть штатной (идентичной заводской), чтобы исключить ошибки при установке. При монтаже необходимо обеспечить надёжный электрический контакт, в том числе по цепи массы.
	

1 шт
	1

	6
	Повторитель поворота в зеркала (правый, левый)
	редмет: поставка и/или монтаж повторителя указателя поворота в корпус наружного зеркала заднего вида автомобиля ГАЗ-2217 (Соболь). 
Цель: восстановление/обеспечение дополнительной световой сигнализации при манёврах, повышение заметности автомобиля и безопасности движения.
Нормативная база: требования ТР ТС 018/2011, Правила ООН № 48 (в части устройств внешней световой сигнализации). 
2. Требования к изделию
Совместимость: деталь должна быть предназначена для установки в наружные зеркала заднего вида автомобилей ГАЗ-2217 (включая модификации: 22171, 22172, 221757, 221775 и др.). 
Тип источника света: светодиодный (LED).
Расположение: отдельно для левой и правой стороны (требуется два изделия при комплектной поставке).
Конструкция: должна предусматривать штатное крепление в корпус зеркала без доработок.
Электросоединение: наличие стандартного разъёма для подключения к бортовой сети автомобиля (12 В).
Цвет рассеивателя: серый или иной, не нарушающий требований к цветовой сигнализации (жёлтый для указателей поворота).
Маркировка: наличие чёткой маркировки производителя и обозначения стороны установки (L/R).
	

1 комплект
	1

	7
	Зеркальный элемент (правый, левый)
	рименяемость. Деталь предназначена для автомобилей ГАЗ-2217 («Соболь»), а также для ГАЗ-3302 («Газель») и ряда других моделей линейки (например, ГАЗ-2705). 
Форма. Чаще всего используется сферическая форма зеркального полотна — она даёт более широкий угол обзора, что важно для коммерческого транспорта. 
Размеры. Встречаются варианты примерно 210 × 160 мм (длина × ширина). 
Конструкция. Элемент часто поставляется в рамке — это упрощает монтаж и защищает края стекла. 
Материалы. Стекло должно быть термостойким, а элементы крепления и рамка — из ударопрочного пластика (например, ABS-пластика) или металла. 
Совместимость с кронштейном. Критически важно, чтобы посадочные отверстия и тип крепления (металлический или пластиковый кронштейн) совпадали со штатным местом на двери автомобиля. 
Эксплуатационные условия. Деталь должна сохранять свойства в диапазоне температур, характерном для климата региона эксплуатации (часто закладывают от -50 °C до +50 °C).
	

1 комплект
	

1

	8
	Щетки стеклоочистителя
	Длина щёток. Штатно: 500 мм для обеих щёток (водительской и пассажирской). Важно: не берите длиннее. Щётки 600/500 мм, которые иногда рекомендуют для других моделей ГАЗ, здесь приведут к тому, что длинная щётка будет задевать кузов или перекрывать обзор в центральной зоне, а при работе возникнет вибрация. 
Тип крепления. «Крючок» (Hook / J-Hook). При этом критически важно уточнить размер крючка на поводке: чаще всего это 9×3, но встречается и 9×4. Если размер не совпадет, щётка не встанет или будет болтаться. Иногда в комплекте с щётками идут адаптеры — это решает проблему, если у вас нестандартный крючок. 
Конструкция. Допустимы каркасная, бескаркасная или гибридная — выбор зависит от предпочтений и условий эксплуатации. 
Материал чистящей ленты. Желательно графитовое покрытие: оно улучшает качество очистки и продлевает срок службы.
	1 комплект
	1

	НИВА-213100, 4*4 (ХТА213100F0167728) двигатель 21214

	1
	Шрус на карданный вал+на промежуточный вал
	Назначение и область применения
Изделие предназначено для замены штатных шарниров в трансмиссии ВАЗ-2131.
Обеспечивает передачу крутящего момента между валами (карданным и промежуточным) с возможностью изменения угла между ними, компенсируя вибрации и перемещения узлов подвески.
Применяется при ремонте или модернизации трансмиссии ВАЗ-2131 (включая модификации LADA 4x4 Urban, LADA Niva Legend). 
2. Требования к конструкции
ШРУС должен быть совместим с шлицевыми соединениями валов ВАЗ-2131. Необходимо указать количество шлицев (для разных версий и годов выпуска оно может отличаться — 22 или 24 шлица). 
Конструкция должна включать защитный чехол (пыльник) для предотвращения попадания грязи и утечки смазки.
В комплект должны входить крепёжные элементы (хомуты для фиксации пыльника, стопорные кольца), а также смазка. 
Для промежуточного вала допустимо использование специальной конструкции («плюшка») — компактного ШРУСа, разработанного именно для этой зоны.
	

1 комплект
	1

	2
	Рабочий цилиндр сцепления
	1.Назначение Рабочий цилиндр сцепления предназначен для преобразования гидравлического давления в системе привода сцепления в механическое усилие. Это усилие передаётся на вилку выключения сцепления, которая перемещает выжимной подшипник и разъединяет двигатель и коробку передач. 
2. Объект применения Автомобиль: ВАЗ-213100 (Lada 4x4 / «Нива»).
3. Требования к конструкции и материалам
Корпус должен быть изготовлен из алюминиевого сплава (это повышает коррозионную стойкость по сравнению с чугуном). 
Поршень должен иметь износостойкую манжету (рекомендуется резина стандарта EPDM, устойчивая к тормозной жидкости типов DOT-3/DOT-4). 
В конструкции должны быть предусмотрены: штуцер для подключения гидравлической трубки, толкатель для соединения с вилкой выключения сцепления, защитный колпачок, стопорное кольцо. 
Все уплотнительные элементы должны обеспечивать герметичность системы при рабочих давлениях и температурах.
4. Технические характеристики
Тип привода: гидравлический.
Совместимые элементы системы: главный цилиндр сцепления, трубка высокого давления, вилка выключения сцепления.
Рабочий ход поршня: [указать значение, если известно из документации на конкретную партию/модификацию].
Рабочее давление: соответствует параметрам гидропривода сцепления ВАЗ-213100.
	

1 шт
	

1

	3
	Воздушный фильтр
	1. Общие положения
Наименование объекта закупки: «Воздушный фильтр для автомобиля LADA 213100 (ВАЗ-2131 „Нива")».
Цель: обеспечение штатной работы системы питания двигателя путём очистки поступающего воздуха.
Нормативная база: ссылки на ГОСТы (если применимо), технические регламенты, документацию производителя автомобиля.
2. Технические и функциональные характеристики Здесь перечисляются параметры, которым должен соответствовать товар.
Исполнение: фильтр-патрон. 
Габаритные размеры: длина и ширина — 213 мм, высота — 57 мм. 
Диаметры: наружный — около 232–233 мм, внутренний — около 181–182 мм. 
Материал фильтрующего элемента: нетканый синтетический материал (например, полиэстер или MeltBlown), обеспечивающий необходимую пылезадерживающую способность. 
Уплотнение: наличие уплотнительной ленты (резиновой или полимерной) по периметру для герметичной установки в корпус воздушного фильтра. 
Класс очистки: должен соответствовать требованиям производителя автомобиля для данной модели двигателя.
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур (например, от –40 °C до +70 °C).
	

1 шт
	

1

	4
	Фильтр тонкой очистки
	1. Общие положения
Наименование изделия: фильтр тонкой очистки топлива для автомобиля ВАЗ-213100.
Цель: обеспечение очистки бензина от механических примесей (песок, ржавчина, продукты коррозии бака) и отделение воды перед подачей в топливную систему. 
2. Технические требования
Применяемость. Фильтр должен быть совместим с ВАЗ-213100. 
Конструкция. Корпус — металлический (пластиковые корпуса для инжекторных версий не рекомендуются из-за риска трещин под давлением и от вибраций). Желательно наличие отстойника для сбора воды и тяжёлых частиц. 
Фильтрующий элемент. Специальная бумажная мембрана с пропиткой, которая не только задерживает механические частицы (до 5–10 мкм), но и связывает молекулы воды. 
Пропускная способность. Не менее 5–7 л/мин.
	

1 шт
	1

	5
	Датчик топлива с поплавком
	аименование изделия: Датчик уровня топлива (ДУТ) с поплавком для автомобиля ВАЗ-213100.
Обозначение: ДУТ-12-01 (21310-3827010).
Назначение: Определение уровня топлива в баке автомобиля ВАЗ-213100 и передача сигнала на комбинацию приборов (указатель уровня и лампу резерва).
Условия эксплуатации:
Рабочая температура окружающей среды: от −40 °C до +80 °C.
Рабочая среда: автомобильный бензин (АИ-92, АИ-95).
Количество циклов перемещений поплавка с полной амплитудой: не менее 2·10⁶.
Технические характеристики:
Принцип действия: Поплавковый (электромеханический). Поплавок, соединённый с подвижным рычагом, перемещает ползунок по резистивной дорожке (реостату). Изменение уровня топлива вызывает изменение сопротивления, которое преобразуется в сигнал для приборной панели. 
Диапазон сопротивления:
Пустой бак: ~250 Ом ±12 Ом.
Половина бака: ~66 Ом ±6 Ом.
Полный бак: ~20 Ом ±3 Ом. 
Напряжение питания: 12 В (постоянное).
Количество контактов: 3 (питание, сигнальный, масса).
	

1 шт
	

1

	6
	Комплект свечей зажигания (4 шт)
	1. Общие положения Комплект свечей зажигания предназначен для установки на автомобиль ВАЗ-213100. Тип двигателя (карбюраторный или с системой распределённого впрыска) определяется при разработке/заказе комплекта, так как от этого зависят ключевые параметры. 
2. Требования к составу комплекта В комплект должны входить 4 свечи зажигания.
3. Технические характеристики
Резьба: M14 × 1,25.
Длина резьбовой части: 19 мм.
Размер под ключ: 20,8 мм.
Калильное число: 17 (среднетемпературный диапазон, подходит для большинства условий эксплуатации этих моторов).
	
1 комплект
	
1


	7
	Пороги комплект (правая, левая)
	Силовые. Из прочной трубы (например, 57 мм со стенкой 3 мм или 60 мм со стенкой 3,5 мм). Их задача — выдерживать серьёзные нагрузки: можно упираться при преодолении препятствий, использовать для подъёма автомобиля хай-джеком. Часто дополняются рифлёной алюминиевой площадкой для сцепления.
	
1 комплект
	
1

	8
	Фаркоп съемный (шар)
	1. Наименование изделия: Тягово-сцепное устройство (фаркоп) со съёмным шаровым узлом для автомобиля ВАЗ-2131.
2. Цель: Обеспечение возможности буксировки прицепа с соблюдением требований безопасности и без нарушения целостности кузова в штатных местах.
3. Требования к конструкции и характеристикам:
Тип шарового узла: съёмный (например, тип А — крюк крепится на двух болтах). Это позволяет демонтировать шар, когда он не нужен, чтобы не портить внешний вид автомобиля. 
Диаметр сцепного шара: 50 мм. 
Вертикальная нагрузка на шар: не более 75 кг. 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа: не более 1200 кг. 
Материал: сталь с защитным покрытием (порошковая краска или оцинковка) для противодействия коррозии. 
Крепление к автомобилю: предусматривает установку в усилители днища багажного отделения. Требуется сверление 3 дополнительных отверстий в кузове. Снятия и подрезки бампера не требуется. 
Совместимость: предназначена для ВАЗ-2131
	
1 шт
	1

	9
	Вилка 5 и задней передачи
	Наименование: Вилка переключения 5-й передачи и заднего хода для коробки передач автомобиля LADA 213100.
Каталожный (оригинальный) номер: 2107-1702036. Иногда в каталогах встречается расширенная запись — 21070-1702036-00. Убедитесь, что в заявке указан именно этот номер. 
Применяемость: Деталь предназначена для пятиступенчатых коробок передач, которые устанавливаются на ВАЗ-213100, а также на другие модели семейства (ВАЗ 2105–2107, LADA 2121, 21213, 21214, Chevrolet Niva / LADA 2123). 
Функция: Обеспечивает включение 5-й передачи и заднего хода. Должна предотвращать самопроизвольное выключение передач и снижать износ синхронизаторов. 
Материал: Сталь. Деталь должна быть устойчива к деформациям и рассчитана на длительную эксплуатацию.
	

1 шт
	

1

	10
	Подвесной подшипник карданного вала
	1. Наименование и назначение Опора карданного вала в сборе (подвесной подшипник) для автомобиля ВАЗ-2131. Функция: служит промежуточной опорой карданного вала, гасит вибрации, компенсирует небольшие смещения вала относительно кузова при движении по неровностям, распределяет радиальные и осевые нагрузки, обеспечивает плавность вращения. 
2. Применяемость ВАЗ-2131 (Нива). Также может применяться на других моделях семейства Лада 4х4 (ВАЗ-2121, 21213, 21214). 
3. Основные технические характеристики
Внутренний диаметр: 30 мм.
Наружный диаметр: 62 мм.
Ширина: 28 мм. 
Тип подшипника в сборе: на базе шарикоподшипника (часто 62205 или 180505). 
Конструкция: подшипник запрессован в резиновую демпферную подушку (эластомер), вся конструкция помещена в металлический корпус с отверстиями для крепления к кузову (лонжерону). На некоторых модификациях предусмотрен дополнительный защитный чехол. 
Рабочий температурный диапазон: от –40 °C до +90 °C. 
Номинальная грузоподъёмность: рассчитана на работу в условиях постоянных вибраций.
	

1 шт
	

1

	11
	Ремень генератора
	Наименование изделия: «Ремень привода генератора для автомобиля ВАЗ-213100».
Назначение: передача крутящего момента от шкива коленчатого вала к шкиву генератора для обеспечения работы электрооборудования и зарядки аккумулятора.
Технические характеристики:
Тип: клиновой (чаще всего для этой модели) или зубчатый (если в комплектации есть дополнительные агрегаты, например, насос ГУР). 
Размеры: длина и ширина сечения. Для базовой версии (без ГУР) часто указывают 944 мм (иногда допускают 938 мм) при ширине около 10 мм. Если есть ГУР, может потребоваться ремень другой длины (например, 838 мм). 
Материал: резина на основе EPDM-каучука с армирующей подложкой (полимерные нити) для повышения прочности и устойчивости к температурным воздействиям.
	

1 шт
	

1




Адрес поставки Товара: поставщик должен обеспечить поставку товара
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5 в течении 5 рабочих дней со дня подписания Контракта.
Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с требованиями утвержденных стандартов и соответствовать нормативно-технической документации.
Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей
его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара. 
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара. Иметь документ, удостоверяющий качество и безопасность товара (Декларация соответствия).

           При осуществлении закупки установлены следующие единые требования к участнику закупки:
1) 	непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) 	неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) 	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято;
4) 	отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) 	отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6) 	участник закупки не является офшорной компанией;
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.




                                                                   КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
№________

г. Екатеринбург                                                                         «____» _____________ 2026 г
       Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», (ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Свердловской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Е.Б. Дога, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, в лице ___________действующей на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93Федерального закона РФ от 05апреля  2013 №44-ФЗ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем;
                                                     1. Предмет Контракта
         1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка Запасные части для автомобиля  (далее – Товар), в количестве и по цене согласно ведомости поставки (Приложение № 1), прилагаемой к настоящему Контракту, подписанной обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. «Поставщик» обязуется передать Товар согласно ведомости поставки «Заказчику», а «заказчик» обязуется принять и оплатить  поставленный Товар.
                                                 2.Права и обязанности Сторон
   2.1. Заказчик обязуется:
        2.1.1. Обеспечить приемку товара на условиях, установленных Контракт,                   в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
        2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.
        2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость продукции, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.
        2.1.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
        2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
       2.2. Заказчик имеет право:
        2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке продукции по количеству и качеству.
        2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
        2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
        2.2.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
        2.3. Поставщик обязуется:
        2.3.1. С использованием любых средств связи известить заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.
       2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов заказчика и условиям Контракта.
       2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующую требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененную правами третьих лиц.
        2.3.4.Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим законодательством .
        2.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
        2.4. Поставщик вправе:
        2.4.1. Требовать оплату за надлежащим образом поставленную и принятую заказчиком товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
        2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.
        2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
                               3. Цена Контракта и порядок расчетов
           3.1. Цена Контракта составляет  ____________ рублей 00 копеек , с/без НДС и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, разгрузка, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательсто Контракту. 
     3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]             3.3. Расчеты за поставленный Товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в течение 7 (семи)  рабочих дней, со дня поставки товара надлежащего качества, и сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом с учетом п.5.3 настоящего Контракта .
           3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств по указанным в Контракте  реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара
4.1. Поставляемый Товар должен быть упакован и замаркирован
в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду товара.
4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, до места назначения и разгрузки, в месте поставки товара Государственного заказчика.
4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.4. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и данные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается                     в стоимость товара.

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]5. Сроки и порядок поставки (приемки) товара
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]            5.1. При приемке товара  заказчик проверяет соответствие качества, количества и стоимость поставленного товара сведениям, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1) и иную информацию, указанную в сопроводительных документах Поставщика.
При соответствии всем требованиям товара заявленным в настоящем Контракте требованиям и наличии всех необходимых документов заказчик осуществляет приемку продукции в течение 2 (двух) рабочих дней. 
           5.2. Качество и безопасность поставленного товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на поставленный товар утвержденным образцам (ГОСТ).
            5.3. Вместе с товаром Поставщик передает заказчику  относящуюся к продукции документацию:
акта приема - передачи товара оформленного в 2-х экземплярах; (приложение №2)
 оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, заказчика)
товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, заказчика) с печатью Поставщика;
оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации);
документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае, если указанные документы не переданы Поставщиком заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
 5.4. В случае выявления несоответствия поставки товара заявленным требованиям предусмотренных настоящим Контрактом заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет соответствующий акт, который направляет в адрес Поставщика.
 5.5. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов или замены не соответствующей установленным требованиям по качеству товара – 3 (трех) календарных дней с момента получения акта Поставщиком.
            5.6. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с заказчиком.
             5.7. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания заказчиком сопроводительных документов предусмотренных п. 5.3.
             5.8. Право собственности на товар переходит к заказчику с момента поставки товара с учетом п.п. 5.3-5.5, 5.8 настоящего Контракта.   
                                                    6. Порядок проведения экспертизы 
6.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации  проводится экспертиза товара. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами, либо экспертами, экспертными организациями, привлеченными заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]7. Гарантийные обязательства
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]7.1.Поставщик гарантирует  заказчику полное  соответствие  товара  характеристикам и описанию  в соответствии  с Приложение №1 настоящего Контракта. 
  7.2. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара и обеспечивать в соответствии с требованиями без дополнительных расходов со стороны заказчика.
7.3. Гарантийный  срок хранения товара при соблюдении требований правил хранения , с даты  поставки Товара в соответствии с ГОСТ ом.
Поставщик  гарантирует  качество  поставляемого  товара  в  период  гарантийного  срока.
     7.4. Заказчик имеет право обратиться к Поставщику в течение гарантийного срока в отношении Товара, в случае, если при правильной эксплуатации с соблюдением правил пользования, у Товара образовались неустранимые дефекты, которые не позволяют их дальнейшее использование.
     7.5. В рамках исполнения гарантийных обязательств период реагирования и устранения соответствующих недостатков Поставщиком не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
        7.6. Претензии заказчиком оформляются в письменном виде и направляются Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения несоответствия требованиям передаваемого Товара, изложенным в Приложение №1.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P1554]8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 % цены контракта (этапа).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
[bookmark: P1557][bookmark: P1558]8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
8.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12 Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику на проведение оплаты за поставленный Товар за вычетом неустойки (штрафов, пеней). (пункт 2 часть 14 статья 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
9. Изменение, расторжение Контракта
9.1. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
9.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. 

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
                                                    11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. В случае изменения юридических адресов и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика по Контракту его права и обязанности по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	11.4. Настоящий Контракт и приложения к нему, подписанные Сторонами и переданные при помощи факсимильной связи или путем направления по электронной почте, имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов указанных документов.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Ведомость поставки.
	
12. Срок действия Контракта

12.1 Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до  15 декабря 2026 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.
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«Заказчик»                                                            «Поставщик»  
____________Е.Б. Дога                                   ___________/______________  / «_____»________________2026г.                          «____»_______________2026г.







                                                                         Приложение №1
                                                                                 к контракту
                                                                               №________ от «____»______2026г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
	№ п/п
	Наименование товара 
	функциональные, технические и качественные характеристики
	Ед.
	Кол-во
	Цена за единицу товара, руб.
	Стоимость, руб.
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[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]  Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Монтерская  5 , склад учреждения. 
 Срок поставки: с момента заключения контракта.  Не позднее 07.08.2026


«Заказчик»                                                                 «Поставщик»  
[bookmark: _GoBack]____________Е.Б. Дога          ___________/__________  / «_____»________________2026г.                                       «____»_______________2026
