ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки: поставка сантехнических товаров
2. Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Труба ПП армированная стекловолокно PN 25 D63 4м
	PN,25 кгс/cм2
DN, 63мм
Длина одной трубы, 4 метра
Материал - полипропилен PP-R
армированная стекловолокном
	м
	24

	2
	Тройник PPR
63х63х63
	Номинальное давление PN 25. Диаметр корпуса DN 63х63х63 мм.
	шт
	2

	3
	Муфта полипропиленовая разъемная (американка) 63 мм х 2 НР(ш)
	Разъемное соединение да
Материал полипропилен, латунь
Тип фитинга муфта разъемная
Диаметр трубы 63 мм
Тип резьбы 2M
	шт
	4

	4
	Бурт под фланец

	Материал: полипропилен PP-R
Диаметр трубы:63 мм
	шт
	6

	5
	Фланец PP-R, Дн63

	Материал: полипропилен PP-R
Диаметр трубы:63 мм
	шт
	6

	6
	Муфта переходная PPR 63x50
	Диаметр корпуса DN 63х50 мм.
	шт
	8

	7
	Кран шаровой латунный Ду 20
	Материал: латунь
Тип присоединения: резьбовой
Тип резьбы: 3/4F-3/4F
Условный диаметр DN: 20 мм
	шт
	20

	8
	Муфта PP-R 63
	Материал: полипропилен PP-R
Диаметр трубы:63 мм
	шт
	10

	9
	Тройник полипропиленовый переходный 63 х 25 х 63 мм
	Материал: полипропилен PP-R
Диаметр трубы, мм 63 х 25 х 63
	шт
	2

	10
	Угольник PP-R Дн 63х90°
	Угол:90 град
Материал: полипропилен 
Диаметр трубы:63 мм
	шт
	4

	11
	Угольник PP-R Дн 63х45°

	Угол:45 град
Материал: полипропилен 
Диаметр трубы:63 мм
	шт
	8

	12
	Комбинированная муфта PP-R белая, 25х3/4 дюйма
	Материал: полипропилен 
Диаметр трубы:25 мм
Тип резьбы:3/4M
	шт
	2

	13
	Стальной отвод крутоизогнутый дн89x3 (ду80)
	Материал сталь
Наружный диаметр 89 мм
Толщина стенки 3 мм
Угол отвода 90 град
	шт
	6

	14
	Стальной отвод крутоизогнутый дн57x3 (ду50)
	Материал сталь
Наружный диаметр 57 мм
Толщина стенки 3 мм
Угол отвода 90 град
	шт
	10

	15
	Переход под сварку DN 108х57
	Материал: сталь
Диаметр присоединения:108x57 мм
	шт
	4

	16
	Стальная резьба
ду20, l=50 мм
	Тип фитинга: резьба
Тип резьбы:3/4M
Материал: сталь
	шт
	30



3. [bookmark: _GoBack]Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 5 рабочих дней с момента подписания Контракта. 
4. Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.
5. Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
6. Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика. 
7. Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.


Главный энергетик
старший лейтенант внутренней службы		         Д. Е. Золотов



