ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и инструмента для пайки для оснащения мастерской оперативного ремонта Политехнического музея


	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за шт. в руб. с учетом НДС
	Сумма в руб. с учетом НДС

	1
	Паяльная станция YIHUA 939D+IV 90W
Основные характеристики
- Тип: настольная профессиональная контактная паяльная станция с регулировкой температуры и цифровой индикацией
- Температура нагрева жала: 200 ÷ 480 оС
- Тип управления: вращающийся регулятор
- Тип индикации: цифровая
- Тип нагревательного элемента: керамический
- Точность установки температуры жала: 1 оС
- Стабилизация температуры: да
- Наличие спящего режима: да
- Совместимые жала: 900М
- Потребляемая мощность: 90Вт 
- Напряжение питания: 220 ÷ 240 В переменного тока, 50 Гц
- Габариты прибора: 200 х 90 х 156 мм
- Вес: 2,83 кг
	1
	шт.
	
	

	2
	Паяльная станция YIHUA 948-I
Основные характеристики
- Тип: настольная профессиональная контактная паяльная станция с демонтажным пистолетом, регулировкой температуры и цифровой индикацией
- Температура нагрева жала: 200 ÷ 480 оС
- Температура нагрева демонтажного жала: 350 ÷ 480 оС
- Тип управления: дискретное (кнопки)
- Тип индикации: цифровая
- Тип нагревательного элемента: керамический
- Точность установки температуры жала: 1 оС
- Стабилизация температуры: да
- Наличие спящего режима: да
- Совместимые жала: 900М
- Разряжение всасывания воздуха: 0,05 МПа
- Потребляемая мощность: 60+80+12 Вт 
- Напряжение питания: 220 ÷ 240 В переменного тока, 50 Гц
- Габариты прибора: 234 х 202 х 134 мм
- Вес: 4,35 кг
	1
	шт.
	
	

	3
	Термовоздушная паяльная станция Quick 857DW+
Основные характеристики
- Тип: настольная профессиональная бесконтактная паяльная станция с регулировкой температуры и цифровой индикацией
- Температура нагрева термофена: 100 ÷ 480 оС
- Тип управления: вращающиеся регуляторы
- Тип индикации: цифровая
- Тип нагревательного элемента: нихромовый
- Тип нагнетателя воздуха: диафрагменный насос (компрессор)
- Производительность нагнетателя воздуха: 50 л/мин
- Точность установки температуры жала: 1 оС
- Стабилизация температуры: да
- Наличие спящего режима: да
- Диаметр сменного сопла: 3 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм
- Потребляемая мощность: 580Вт 
- Напряжение питания: 220 В ± 10 % переменного тока, 50 Гц
- Габариты прибора: 240 х105 х 170 мм
- Вес: 2,62 кг
	1
	шт.
	
	

	4
	Дымопоглотитель FUMECLEAR FC-1001
Основные характеристики
- Тип: портативная передвижная установка для фильтрации воздуха с высокой степенью очистки и сменными фильтрами
- Производительность вентилятора: 330 м3/мин
- Производительность фильтра: 194 м3/мин
- Разряжение всасывания: -2200 Па
- Тип вентилятора: центробежный с металлической крыльчаткой
- Скорость вращения вентилятора: 4500 об/мин
- Количество ступеней очистки: 3
- Сменные фильтры: префильтр, НЕРА, угольный
- Степень фильтрации частиц 0,3 мкм: 99,97%
- Уровень шума: < 60 дБ
- Тип управления: дискретное (кнопки)
- Дистанционное управление: да
- Тип индикации: цифровая
- Индикация о загрязнении фильтра: да
- Длина отводящего шланга: 1,4 м 
- Диаметр отводящего патрубка: 75 мм
- Потребляемая мощность: 210Вт 
- Напряжение питания: 220 В ± 10 % переменного тока, 50 Гц
- Габариты прибора: 425 х 250 х 410 мм
- Вес: 15 кг
	1
	шт.
	
	

	5
	Цифровой видеомикроскоп Eakins K10ML-100X-4K83 Основные характеристики
- Тип: настольный увеличительный прибор на штативе с цифровой видеокамерой
- Оптическое увеличение: х100
- Тип видеокамеры: 1/2,8” CMOS Sony 8,3 Мпикс
- Тип крепления объектива: C/CS
- Максимальное разрешение изображения: 3840 х 2160
- Интерфейс камеры: HDMI, USB Type C
- Тип подсветки: светодиодная кольцевая с регулировкой яркости
- Размер опорной площадки: 230 x 160 x 20 мм
- Рабочее расстояние до объекта: 100 мм
- Диапазон фокусировки: 65 мм
- Высота стойки (штатива): 295 мм
- Напряжение питания подсветки: 220 В ± 10 %, 50 Гц
- Габариты прибора: 230 х 160 х 315 мм
- Вес: 1,2 кг
	1
	шт.
	
	

	6
	Комплект инструментов Pro`skit PK-1938M
Основные характеристики
- Тип: профессиональный набор инструментов электро-радиомонтажника в защитном чемодане
- Количество предметов: 35
Длинногубцы (132 мм)
Диагональные кусачки (109 мм)
Двухцветные плоскогубцы для боковой резки (165 мм)
Пинцет обратного действия (самозахватывающий) (165 мм)
Прямой пинцет со сверхтонким наконечником (120 мм)
Крючок для пружин/проводов
Крючок для пружин/захват проводов
Ключ гаечный разводной (150мм)
Отвертка Pro-Soft (-3,0 3,0x75 мм)
Отвертка Pro-Soft (-5 5x75 мм)
Отвертка Pro-Soft (+ #0 3,0x75 мм)
Отвертка Pro-Soft (+ #1 5x75 мм)
Отвертка Pro-Soft (+ #2 6x100 мм)
Отвертка Pro-Soft T06H 3,0x50 мм
Отвертка Pro-Soft T07H 3,0x50 мм
Отвертка Pro-Soft T08H 3,0x50 мм
Отвертка Pro-Soft T09H 3,0x50 мм
Отвертка Pro-Soft T10H 3,0x75 мм
Отвертка Pro-Soft T15H 4,0x75 мм
Отвертка Pro-Soft 5 мм
Отвертка Pro-Soft 6 мм
Подстроечная отвертка (200 мм/2,0 мм)
Кабельные стяжки
Браслет антистатический (провод L=1.5м)
Клещи для зачистки проводов прецизионные (AWG 30/28/26/24/22/20)
Инструмент для разделки контактов KRONE с замком
Клещи для обжима витой пары (8P/6P/4P, трещотка, 205мм)
Стриппер для зачистки кабелей универсальный
Инструмент для обжима коаксиальных разъемов 7,5”
Универсальный нож (3 лезвия)
Рулетка 3м
Воздушная груша
- Габариты чемодана: 470 x 160 x 375 мм
- Вес: 6,65 кг
	1
	шт.
	
	

	7
	Антистатический настольный коврик Qilin
Основные характеристики
- Тип: настольный коврик с покрытием из токопроводящей резины
- Время стекания заряда от 5000 В до 50 В: 0,04 с
- Коэффициент поверхностного сопротивления: 104 ÷ 106 Ом/м
- Габариты: 300 х 400 х 2 мм
- Вес: 400 г
	1
	шт.
	
	

	8
	Светодиодная лампа-лупа SHOCREX KR-178T на штативе 
Основные характеристики
- Тип: настольный увеличительный прибор на штативе с кольцевой подсветкой
- Диаметр линзы: 125 мм
- Материал линзы: оптическое стекло
- Увеличение: х10
- Тип подсветки: светодиодная кольцевая
- Цветовая температура: 5500 ÷ 6500 К
- Высота стойки (штатива): 470 + 470 мм
- Тип крепления: струбцина
- Напряжение питания подсветки: 220 В ± 10 %, 50 Гц
- Габариты прибора: 200 х 93 х 40 мм
- Вес: 1,6 кг
	1
	шт.
	
	

	9
	 Набор антистатических пинцетов HandsKit
Основные характеристики
- Тип: набор профессиональных пинцетов с антистатическим исполнением в защитном чехле
- Материал инструментов: нержавеющая сталь м керамика
- Количество пинцетов в наборе: 
прямой закруглённый стальной – 1 шт.
прямой заострённый стальной – 3 шт.
изогнутый стальной – 1 шт.
прямой с лопаткой стальной – 1 шт.
прямой заострённый керамический – 1 шт.
изогнутый керамический – 1 шт.
прямой с лопаткой керамический – 1 шт.
- Габариты в чехле: 175 x 75 x 15 мм
- Вес: 184 г
	1
	шт.
	
	

	10
	Магнитный держатель плат BANGSTOOL TFC480
Основные характеристики
- Тип: настольное удерживающее устройство с зажимами на гибких поводках с магнитным основанием
- Количество зажимов: 4 шт.
- Длинна гибкого поводка: 250 мм
- Тип зажима: «крокодил» с защитным колпачком
- Размер основания: 250 х 200 мм
- Вес: 1,55 кг
	1
	шт.
	
	

	11
	Кронштейн для пайки JOYWES LJ006-V3
Основные характеристики
- Тип: настольное удерживающее устройство с зажимом на стойке с металлическим основанием
- Количество зажимов: 1 шт.
- Максимальный обхват зажима: 57 мм
- Диаметр губок зажима: 20 мм
- Размер основания: 145 х 105 мм
- Вес: < 1 кг
	1
	шт.
	
	

	12
	Антистатический коврик для паяльных работ S-180A1
Основные характеристики
- Тип: настольный термостойкий силиконовый коврик с отсеками на поверхности для размещения мелких компонентов
- Термостойкость: 500 оС
- Вспомогательные элементы:
Линейка
Отверстия для крепления отвёрток
Отсек для хранения мелких деталей
Пронумерованные секции для хранения крепежа
Отсеки для хранения паяльной пасты и других компонентов
Магнитные отсеки
- Габариты: 550 x 350 x 5 мм
- Вес: 750 г
	1
	шт.
	
	

	13
	Набор паяльных жал
Основные характеристики
- Тип: набор сменных жал для паяльника из 7 шт.
- Серия YIHUA 900М:
900M-T-K - 1 шт.
900M-T-I - 1 шт.
900M-T-B - 1 шт.
900M-T-4C - 1 шт.
900M-T-3C - 1 шт.
900M-T-2C - 1 шт.
900M-T-1C- 1 шт.
	2
	шт.
	
	

	14
	Паяльник портативный ALIENTEK T80
Основные характеристики
- Тип: портативный контактный паяльник с цифровым управлением и возможностью питания от аккумулятора
- Температура нагрева жала: 100 ÷ 450 оС
- Тип управления: дискретный (кнопки)
- Тип индикации: цифровая 0,87” OLED
- Тип нагревательного элемента: сменное жало со встроенным нагревателем
- Точность установки температуры жала: 5 оС
- Стабилизация температуры: да
- Наличие спящего режима: да
- Совместимые жала: С210
- Жала в комплекте:
Т80 - I - 1 шт.
Т80 - IS - 1 шт.
Т80 - KU - 1 шт.
- Потребляемая мощность: 18 ÷ 100 Вт 
- Напряжение питания: 9 ÷ 20 В постоянного тока
- Интерфейс подключения: PD 2/3, QC 2/3 USB Type-C
- Блок питания в комплекте: 65 Вт PD 2/3, QC 2/3 USB Type-C
- Соединительный кабель в комплекте:
USB Type-А - Type-C 1,5 м  - 1 шт.
USB Type-С - Type-C 1,5 м  100 Вт - 1 шт.
- Габариты паяльника: 175 х ф14 мм
- Вес: 39 г
	1
	шт.
	
	

	15
	Пинцет вакуумный Quick 381A ESD
Основные характеристики
- Тип: настольный вакуумный прибор для удержания и монтажа SMD компонентов на печатную плату
- Разряжение всасывания воздуха: 0,03 МПа
- Максимальный удерживаемый вес: 120 г
- Сменные наконечники:
ф 0,7 мм – 1 шт.
ф 1,45 мм – 1 шт.
- Сменные присоски:
ф 6 мм – 1 шт.
ф 8 мм – 1 шт.
- Тип вакуумного насоса: диафрагменный
- Мощность насоса: 7 Вт
- Управление включением: выносная педаль
- Напряжение питания: 220 В ± 10 %, 50 Гц
- Габариты: 130 х 160 х 110 мм
- Вес: 1,5 кг
	1
	шт.
	
	

	16
	Держатель печатной платы MST (200 мм)
Основные характеристики
- Тип: настольное удерживающее устройство с поворотными подпружиненными зажимами
- Количество зажимов: 2 шт.
- Размер паза на накладке зажима: 1.2 мм, 1.8 мм, 2 мм, 3 мм
- Расстояние между зажимами: 0 ÷ 200 мм
- Вращение зажимов вокруг оси: 360о
- Габариты: 300 х 165 х 125 мм
- Вес: 540 г
	1
	шт.
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Требования к качеству товара
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и должен соответствовать заявленным требованиям.
[bookmark: _Hlk227577371][bookmark: _Hlk227577504]Соответствие требованиям качества и безопасности товара должно быть подтверждено  сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, иными документами (в случае, если их наличие обязательно для поставляемых товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также, в случае осуществления Поставщиком добровольного подтверждения соответствия, может быть подтверждено сертификатами соответствия и иными документами, подтверждающими качество и безопасность.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
[bookmark: _Hlk234591569]Гарантийный срок на товар, предоставляемый Поставщиком, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приёмке товара. В случае, если производителем товара установлен гарантийный срок большей продолжительности, то гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, считается равным гарантийному сроку, установленному производителем. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков поставленного товара, Поставщик обязан отремонтировать или заменить такой товар в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика (или в срок, указанный в уведомлении). Расходы по возврату товара, его замене производятся силами и за счет средств Поставщика.
Требования к упаковке и маркировке товара
[bookmark: _Hlk234233505]Товар должен быть поставлен в упаковке, предусмотренной производителем. Оригинальная упаковка производителя товара не должна быть повреждена и не должна иметь следов вскрытия.

Требования к месту поставки товара
Город Москва, Новая Площадь д. 3/4, с 11-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу (за исключением рабочих и праздничных дней). 
Требования к условиям поставки товара
Товар транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем/спуск на этаж, перемещение на склад Заказчика производятся силами и за счет средств Поставщика.
Требования к срокам (периодам) поставки товара
[bookmark: _Hlk234591501]Поставка товара осуществляется с даты заключения контракта в течение 45 рабочих дней.

