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	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.
	

	2026

	(наименование стройки)

	Разное

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №02-01-01

	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59", расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 57  Ремонт правой лестницы

	Основание:
	ведомость объемов работ

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,636

	2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	6,5508

	3
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,636

	4
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	0,636

	5
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	42,612

	6
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м
	0,3759

	7
	Строительный мусор
	т
	0,233058

	8
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм
	100 м труб
	0,075

	9
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ранее демонтированные)
	100 м
	0,075

	10
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	11
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя
	10 шт
	0,1

	12
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	13
	Камеры видеонаблюдения: внутренняя (ранее демонтированная)
	10 шт
	0,1

	14
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,78

	16
	Строительный мусор
	т
	3,588

	17
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,78

	18
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,404

	19
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	15,6

	20
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,78

	21
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,2925

	22
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм
	м2
	78

	23
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,039

	24
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,989

	25
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2
	0,989

	26
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,84065

	27
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	19,78

	28
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,989

	29
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	29,67

	30
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	19,78

	31
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т груза
	3,82

	32
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1т груза
	3,82
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