ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддона картера с электрическим подогревом для двигателя Cummins ISF 2.8L.
       1. Наименование поставляемого товара: Поддон картера с электрическим подогревом для двигателя Cummins ISF 2.8L
2. Количество поставляемых товаров: 1 штука.
[bookmark: _Toc179617113][bookmark: _Ref167094951]3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
- поддон картера с подогревом для двигателя Cummins ISF 2.8L (далее поддон с подогревом) должен монтироваться в двигателе Cummins ISF 2.8L; 
- поддон с подогревом должен обеспечивать сбор и циркуляцию моторного масла, а также его подогрев в холодное время года;
- поддон должен быть оригинальным, изготовленным сертифицированным предприятием;
- поддон должен быть оснащен подогревом, устанавливаться в двигатель: Cummins ISF 2.8L, чтобы можно было сберечь и направить масломоторный состав на смазку металла в деталях мотора; 
- поддон с подогревом должен встраивается в структуру Cummins ISF 2.8L, подходить для автомобиля: 
Марка ГАЗ
Коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС
Номер двигателя ISF28S5129P 76615325
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) Cummins ISF2.8s5129P,
четырехтактный, с воспламенением от сжатия.
 
4. Технические характеристики и комплектация:
	Год выпуска.
	Новый, не ранее 2026 г.

	      Материал изготовления.
	Формованный под давлением композитный материал. 

	Тип устройства.
	Поддона картера с электрическим подогревом.

	                      Применение. 
	Двигатель Cummins ISF 2.8.

	Поколение беспроводной зарядки.
	Не ниже Qi1.

	Виды защиты.
	От глубокого разряда, от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки, от перезаряда батареи, от перенапряжения.

	Отверстие под подогреватель масла (ТЭН) и рёбра для ускоренного охлаждения масла.
	Наличие.

	Вместимость масла. 
	От 4 до 5 литров.

	Размер сливного отверстия. 
	18 мм.

	Габариты и вес.

	                 254 × 490 мм.












Примерный вид поставляемого товара:
Поддон картера с электрическим подогревом для двигателя Cummins ISF 2.8L.
[image: Поддон с подогревом 5302121F, 5262692 ISF2.8]
[bookmark: _GoBack]Комплектация поставляемого товара: 1
- поддон картера;
- нагревательный элемент с прокладкой;

Эксплуатационная документация: 
· сертификат соответствия - 1шт.;
· руководство по эксплуатации - 1шт.

5. Место поставки товара: 
Филиал Магаданская РПСБ ФКУ «Дальневосточный АПСЦ».
Адрес доставки партии товара (место нахождения склада Заказчика): 685918, г.Магадан Аэропорт Магадан (Сокол).
6. Срок поставки товара: 15 рабочих дней.
7. Условия поставки товара: самовывоз заказчиком, из пункта выдачи в                         г. Магадан.
8. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров: одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру на отгруженный товар, товарную накладную, сертификат соответствия поддона картера с электрическим подогревом для двигателя Cummins ISF 2.8L ми руководство по эксплуатации.
 Вся документация предоставляется на русском языке.
 Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.
9. Требования к гарантии качества: гарантийный срок - 1 год на дефекты материалов или производителя.
image1.jpeg
@ il




