
Техническое задание
Требования к изготовлению	и установлению информационных аншлагов:

1. Аншлаг имеет прямоугольную форму следующих размеров:100x75см –6шт.
2. аншлаг изготовлен из композита, способ нанесения - УФ печать;
3. каркас аншлага: проф.труба 40х40 мм, толщина 2 мм.;
4. высота прямой части ножки 1200 мм;
5. высота от земли до нижнего края аншлага 700 мм;
6. цвет каркаса - краска серого цвета грунт эмаль;
7. нижняячасть основания заглубляется в грунт бетоном марки М-150 вровеньс поверхностью земли;
  8. пример конструкции аншлага представлен на рисунке1;
	В стоимость входит установка на территории г. Ахтубинск
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Рисунок1—пример конструкции аншлага

Аншлаги устанавливаются лицевой стороной на возможных въездах (выездах), в местах предполагаемого проезда (прохода) людей (по указанию Заказчика).
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