II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Страна происхождения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Перфоратор
	Тип двигателя: Щеточный.
Тип хвостовика: sds-plus.
Мощность: ≥850 Вт.
Количество режимов: ≥3.
Наличие режима долбления: Есть.
Max сила удара: ≥3.2 Дж.
Реверсивный режим.
Длина кабеля: ≥2.4 м.
Комплектация: Чемодан/кейс, рукоять, Инструкция.
Мах диаметр сверления (дерево): ≥40 мм.
Max диаметр сверления (металл): ≥13 мм.
Max диаметр сверления буром (бетон): 30 мм.
Частота вращения: не уже 0-1500 об./мин.
Частота ударов на холостом ходу: ≥ 4500 уд/мин.
Предохранительная муфта: Да.
	Россия
	Штука
	2

	2
	Угловая шлифовальная машина
	Мощность: ≥ 1500 Вт.
Длина кабеля: ≥4 м
Быстрозажимная гайка
Антивибрационная рукоятка
Полезная мощность: ≥ 880 Вт.
Резьба шлифовального шпинделя: М14.
Макс. диаметр шлифовального круга: 125 мм.
Диапазон настройки частоты оборотов: не уже 2800-11500 об/мин.
Особенности: Регулировка оборотов.
Защита от непреднамеренного пуска.
Ограничение пускового тока.
Масса инструмента: ≤ 2 кг
Защитный кожух для шлифования
	Россия
	Штука
	1

	3
	Шуруповерт
	Тип двигателя: Бесщеточный.
Max крутящий момент: ≥ 44 Нм.
Тип аккумулятора: Li-Ion.
Емкость аккумулятора: ≥ 2,5 А*ч.
Количество аккумуляторов в комплекте: ≥ 2,5 А*ч.
Напряжение аккумулятора: 18 В.
Устройство аккумулятора: Слайдер.
Двухскоростной усиленный редуктор
Время заряда: 1 ч.
Диаметр хвостовика инструмента, зажимаемого патроном: не уже 0.8-10 мм.
Тип патрона: Быстрозажимной.
Автоматическая блокировка шпинделя.
Ударный режим сверления.
LED-подсветка рабочей зоны.
Число скоростей: ≥ 2.
Max частота вращения шпинделя: 1650 об/мин.
Число ступеней крутящего момента: ≥ 21+1.
В комплекте: Устройство зарядное, Кейс.
	Россия
	Штука
	2



	Требования к поставке:

	Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара
	- Декларация или Сертификат соответствия.
- Выписка из РРПП

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.



