Приложение №1
к Государственному контракту №____ 

Спецификация 
на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта объектов учреждения 
	№
	Товары (работы, услуги)
	Количество
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	

	1
	 Ограждение лестницы из нержавеющей стали объекта "Нежилое здание (дежурная часть)"
	1
	шт
	
	

	2
	 Ограждение лестницы из нержавеющей стали объекта "Нежилое здание (АБК)"
	1
	шт
	
	

	Итого
	


Технические характеристики ограждения: 

 Ограждение крылец внутреннего двора и главного входа с пандусом (расчетный объем – 7,6 мп), нержавеющая сталь AISI-304, полировка. 
Ограждение крылец. 
Поручень h900мм – труба Ø50мм, соединение со стойкой – чашка сварная СПС; 
Стойки – труба Ø38мм. Крепление фронтальное; 
Ригели горизонтальные (2 ряда) - труба Ø16мм, соединение со стойкой – сварное внахлёст; 
Ограждение пандуса. 
Поручень h900мм, h700мм – труба Ø50мм, соединение со стойкой – гнутый отвод; 
Стойки – труба Ø38мм. Крепление фронтальное; 
Колесоотбойник - труба Ø16мм, соединение со стойкой – сварное внахлёст;

Визуальная реализация ограждений:
[image: ]
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[image: ]
[image: ]
Визуальные изображения носят рекомендательный характер. Конструктивные изменения согласовываются с заказчиком в течении 1 рабочего дня после предоставления поставщиком проекта (макета).
Итого: 
[bookmark: _GoBack]Срок поставки: по 04.09.2026.
Место поставки: 308017, Белгородская область, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д169А. Доставка к месту монтажа и монтаж ограждения осуществляется силами поставщика, 
с использованием расходных материалов поставщика.
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