Описание объекта закупки на поставку товара для текущего ремонта

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) (Далее – Заказчик). 
2. График работы: Пн. – Чт./Пт. с 9:00 до 18:00/16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
3. Объект закупки: поставка товара для текущего ремонта системы энергоснабжения (Далее – Товар).
4. Адрес местонахождения заказчика: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2
5. Адрес поставки товара: Россия, г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корп. 2
6. Срок поставки товара: в течении 7 рабочих дней с даты заключения контракта.
7. Контактное лицо для получения справок по закупке: заместитель начальника СИХО Крет Олег Владимирович, kretov@extech.ru
8. В цену Контракта входит: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.
9. Условия оплаты: Оплата по Контракту производится после поставки Товара согласно условиям контракта и настоящему Техническому заданию не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара при предоставлении Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Все расчеты осуществляются в рублях.
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
10. Требования к наличию лицензии или иные разрешения: не требуется
11. Требования к качеству товара:
11.1. Поставляемый Товар должен быть новым, без каких-либо дефектов, который не был в употреблении, в ремонте и не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, быть пригодным для использования по назначению, не находится в залоге, под арестом, обременением правами третьих лиц, должен соответствовать настоящему техническому заданию и заводским характеристикам Товара. Соответствовать требованиям установленным действующим законодательством, стандартам и требованиям безопасности использования Товара в Российской Федерации (если такие требования установлены). 
11.2. Товар должен иметь заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать товарный вид, а также сохранность Товара при транспортировке и хранении. Маркировка Товара должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данной категории товаров законодательством Российской Федерации (ГОСТы, ТУ, стандарты и правила Российской Федерации) и содержать: наименование изделия, фирму-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок (если предусмотрено заводом изготовителем).
12. Гарантийные обязательства:
12.1. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты передачи Товара Заказчику.
12.2. В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с гарантийными обязательствами, в том числе с выявленными повреждениями, утраченным товарным видом или иными несоответствиями, наступившими не по вине Заказчика, поставщик обязуется произвести замену Товара или устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления указанного требования Заказчиком. Датой предъявления требования, считается дата направления претензии\требования на адрес эл. почты поставщика указанный в Контракте на поставку Товара или иным законным способом.
12.3. В период действия гарантийных обязательств, замена Товара осуществляется за счет средств и силами поставщика в указанный в п. 12.2 срок.
12.4. При наступлении гарантийных обязательств, поставщик обязуется привести замененный Товар в соответствие настоящим условиям (включая забор несоответствующего Товара и доставку замененного Товара).
13. Прочие условия, обязательства и ответственность:
13.1. Ответственность за поставку несоответствующего Товара настоящим требованиям, несет Поставщик. В том числе за действие/бездействие лиц привлекаемых для исполнения условий по Контракту на поставку Товара.
13.2. Поставщик обязан за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика.
13.3. Поставщик обязуется осуществить за свой счет и своими силами сопутствующие услуги: доставку к адресу, указанному в п. 5 настоящего описания, погрузку и разгрузку Товара, подъем/спуск на этажи не ниже -1 и не выше 5 этажа, в независимости от работоспособности лифта, размещение Товара в местах хранения Заказчика.


14. Характеристика/описание товара:
	№ п/п
	Наименование товара
ОКПД2 / КТРУ 
	Описание\характеристики товара

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	27.33.13.130
Арматура кабельная

	Лента для защиты кромок с металлокордом EKF PROxima 0,75-2 мм 10 м plc-ept-2-10 0
Ширина7 мм
Высота 10 мм
Длина 10000 мм
Дополнительные характеристики
Страна происхождения товара: Преимущественно Россия
	Упак. 
	1

	2
	27.33.13.120 соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

	Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е1508 уп.100шт ИЭК UGN10-D15-03-08 или эквивалент
Тип наконечник штыревой втулочный
Количество в упаковке 100 шт
Цвет красный
Наличие изоляции да
Изоляция ПВХ
Материал медь
Сечение провода 1.5 мм²
Тип монтажа опрессовка/обжим
Модельный ряд НШВИ 
Страна происхождения товара: преимущественно Россия
	Упак. 
	1

	3
	27.33.13.120 соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

	Наконечник-гильза с изолированным фланцем IEK Е2508 уп.100шт ИЭК UGN10-D25-04-08 или эквивалент
Тип наконечник штыревой втулочный
Количество в упаковке 100 шт
Цвет красный
Наличие изоляции да
Изоляция ПВХ
Материал медь
Сечение провода 2.5 мм²
Тип монтажа опрессовка/обжим
Модельный ряд НШВИ
Страна происхождения товара: преимущественно Россия
	упак. 
	1

	4
	26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки.
	Указатель напряжения WHDZ Контакт 53М или эквивалент
Диапазон частот
50-500 Гц
Переменное напряжение, 380 В
Напряжение 12-380 В
Индикация напряжения свето-звуковая
Max предел чувствительности 380 В
Тип тестер напряжения
Min напряжение12 В
Max напряжение 380 В
Способ измерения контактный
Тип электропитания встроенный конденсатор
Количество полюсов 2 шт
Страна происхождения товара: преимущественно Россия
	шт.
	1

	5
	28.24.12.120 - Инструменты ручные гидравлические
	Гидравлический ручной пресс для обжима наконечников Gigant HMPJ-70 или эквивалент
Сечение неизолир. наконечников (Al) 4-70 мм²
Min сечение неизол. наконечников (Al) 4 мм²
Max сечение неизол. наконечников (Al) 70 мм²
Сечение неизолир. наконечников (Cu) 4-70 мм²
Min сечение неизол. наконечников (Сu) 4 мм²
Max сечение неизол. наконечников (Сu) 70 мм²
Max рабочее усилие 4.5 т
Количество матриц в комплекте 9 шт
Профиль обжима – гексагональный
Страна происхождения товара: преимущественно Россия
	шт.
	1

	6
	25.73.30.233
Отвертки диэлектрические
	Набор диэлектрических отверток КВТ 78619 или эквивалент 
Количество в наборе8 шт
 Отвертка: шлиц 2.5х75;
Отвертка: шлиц 4х100;
Отвертка: шлиц 5.5х125;
Отвертка: шлиц 6.5х150;
Отвертка: PH0х60;
Отвертка: PH1х80;
Отвертка: PH2х100;
Индикаторная отвертка.
Тканевая сумка. 
Материал рукояти - резина
Диэлектрическое покрытие есть
Намагниченный наконечник - да
Материал стержня CrV
Длина стержня 150 мм
Форма ручки Прямая
Страна происхождения товара: преимущественно Россия
	шт.
	1
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