Техническое задание на поставку
вакуумного пластинчато-роторного насоса
	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. 
	Тип
	Пластинчато-роторный

	1.2. 
	Быстрота действия, м3/ч
	16

	1.3. 
	Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар
	410-4

	1.4. 
	Предельное остаточное давление без газобалласта, мбар
	410-3

	1.5. 
	Предельное остаточное давление с газобалластом, мбар
	810-3

	1.6. 
	Объём масла, л
	0,9-1,5

	1.7. 
	Частота вращения ротора, об/мин
	1440

	1.8. 
	Входное соединение
	KF25

	1.9. 
	Выходное соединение
	KF25

	2. Комплектация

	2.1.  
	Вакуумный пластинчато-роторный насос
	1 шт.

	3. Прочие требования

	3.1. 
	Требования к поставщику 
	Поставка не позднее 15 р.д. с даты заключения контракта

	3.2. 
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	3.3. 
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	[bookmark: _GoBack]Не требуется

	3.4. 
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	3.5. 
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	3.6. 
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	3.7. 
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	3.8. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	3.9. 
	Иные требования 
	Не требуется
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