
Описание объекта закупки
 

	№ п/п
	
Наимено
вание
	
Технические характеристики
	Единица изме
рения, 
шт.
	
Коли
чество

	1
	Манометр 
ТМ-510Р.00

	Манометр общетехнический 100мм, тип-ТМ-510Р, радиальное присоединение. 
0-1,6МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	35

	2
	Манометр 
ТМ-610Р.00

	Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 
0-4МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5 
Степень защиты корпуса IP40 
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	4

	3
	Манометр 
ТМ-610Р.00

	Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 
0-1,6МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5
 Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	106

	4
	Манометр 
ТМ-510Р.00

	Манометр общетехнический 100мм, тип-ТМ-510Р, радиальное присоединение.
0-2,5МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5
 Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	4

	5
	Манометр 
ТМ-610Р.00

	Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 
0-2,5МРа. Резьба G1/2. Класс точности 1,5 
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	2

	6
	Манометр 
ТМ-610Р.00

	Манометр общетехнический 150мм, тип-ТМ-610Р, радиальное присоединение. 
0-2,5МРа. Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5 
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	5

	7
	Манометр
	Манометр Тип-общетехнический, присоединение-радиальное.160мм, 0-1,0МРа. 
Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	1

	8
	Манометр
	Манометр Тип-общетехнический, присоединение радиальное.160мм, 0-2,5МРа. 
Резьба М20х1,5. Класс точности 1,5
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	5

	9
	Манометр
	Манометр Тип-общетехнический, присоединение радиальное.100мм, 0-1,6МРа. Резьба М20х1,5.
Класс точности 1,5
Степень защиты корпуса IP40
Дата поверки- текущий год.
	шт.
	20

	10
	Клапан  предохранительный «ПРЕГРАН КПП 095-05-16-ОМ-032х032- 6,0
	Клапан предохранительный пружинный, резьбовой, пропорциональный.
Давление номинальное -16,0 бар
Давление настройки - 6,0 бар
Материал корпуса -латунь
Т max рабочей среды – 200 °С
Присоединительные патрубки
 Резьба / Резьба
Входной диаметр 32 мм
Выходной диаметр 32 мм
	шт
	1




