	
	
	



[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки


	Предмет контракта
	№
п/п
	кол-во
	Ед. изм.
	Наименование характеристик товара
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к указанию значения показателя участником закупки

	Блоки
	1. 
	1
	шт.
	Блок питания 10ВР220-12Д



	Тип*
	10ВР220-12Д
	Значение не изменяется

	
	2. 
	
	
	
	Выходное напряжение, В
	12
	Указывается конкретное значение

	
	3. 
	
	
	
	Максимальный выходной ток, А
	0,6
	Указывается конкретное значение

	
	4. 
	
	
	
	Степень защиты корпуса
	Не ниже IP20
	Указывается конкретное значение

	
	5. 
	
	
	
	Входное напряжение переменного тока
	220 В
	Значение не изменяется

	
	6. 
	
	
	
	Частота входного переменного напряжения
	50 Гц
	Значение не изменяется

	
	7. 
	
	
	
	Суммарная выходная мощность, Вт
	7,2
	Значение не изменяется

	
	8. 
	
	
	
	Установка
	на DIN-рейку
	Значение не изменяется

	
	9. 
	
	
	
	Уровень радиопомех
	 по ГОСТ Р 51527 группа С
	Значение не изменяется

	
	10. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	11. 
	1
	шт.
	Блок питания ОВЕН БП04Б-Д2


	Тип*
	ОВЕН БП04Б-Д2 — Одноканальный блок питания
	Значение не изменяется

	
	12. 
	
	
	
	Выходное напряжение, В
	24
	Значение не изменяется

	
	13. 
	
	
	
	Макс. ток нагрузки, А
	0,167
	Значение не изменяется

	
	14. 
	
	
	
	Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	
	Не ниже IP20
	Указывается конкретное значение

	
	15. 
	
	
	
	Входное напряжение переменного тока
	90...264 В
	Значение не изменяется

	
	16. 
	
	
	
	Входное напряжение   постоянного тока
	110...370 В
	Значение не изменяется

	
	17. 
	
	
	
	Частота входного переменного напряжения
	45...65 Гц
	Значение не изменяется

	
	18. 
	
	
	
	Суммарная выходная мощность, Вт
	4
	Значение не изменяется

	
	19. 
	
	
	
	Установка

	на DIN-рейку
	Значение не изменяется

	
	20. 
	
	
	
	Уровень радиопомех	
	 по ГОСТ Р 51527 группа С
	Значение не изменяется

	
	21. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	22. 
	1
	шт.
	Блок управления для обнаружения газа Seitron RYM03M0001SE*

	Назначение
	Контроль концентрации газов в воздухе с передачей сигнала при превышении порогов
	Значение не изменяется

	
	23. 
	
	
	
	Максимальное количество контролируемых зон
	8
	Значение не изменяется

	
	24. 
	
	
	
	Индикация
	Световая, звуковая, цифровая
	Значение не изменяется

	
	25. 
	
	
	
	Монтаж
	на DIN-рейку (9 модулей)
	Значение не изменяется

	
	26. 
	
	
	
	Ширина, мм
	≥ 150
	Указывается конкретное значение

	
	27. 
	
	
	
	Высота, мм
	≥ 50  и  < 100
	Указывается конкретное значение

	
	28. 
	
	
	
	Глубина, мм
	≥ 50  и  < 100
	Указывается конкретное значение

	
	29. 
	
	
	
	Температура эксплуатации минимальная, °C
	≥ 0
	Указывается конкретное значение

	
	30. 
	
	
	
	Температура эксплуатации максимальная, °C
	≥ 50  и  < 60
	Указывается конкретное значение

	
	31. 
	
	
	
	Степень защиты
	IP20
	Значение не изменяется

	
	32. 
	
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение


Гарантия 12 месяцев с даты поставки.


В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

