
Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
 на поставку и монтаж зеркал для хореографического зала


1. Общие положения:
1.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).
1.2. Наименование объекта закупки: поставка и монтаж зеркал для хореографического зала.
1.3. Срок поставки и монтажа товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
1.4. Место поставки и монтажа товара: 111622, Москва, ул. Совхозная, д 10, корп.6, 1 этаж, аудитория 110, аудитория 112.
1.5. Требования к поставке и монтажу товара: товар поставляется и монтируется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней (время московское).
Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки и монтажа Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки и монтажа товара (посредством электронной почты или факсимильной связи).
Поставщик должен поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, доставка товара в указанное Заказчиком помещение внутри здания (в том числе подъём/спуск на необходимый этаж, лифт в здании отсутствует) осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

2. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара и его количеству:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки

	1
	Зеркало Тип 1
	23.12.13.110 
	штука
	4
	Вид
	Навесное
	

	
	
	
	
	
	Длина 
	≥1200 <1300
	мм

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥2300 <2400
	мм

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Защитное
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Бесцветное зеркало
	

	
	
	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	

	
	
	
	
	
	Наличие отшлифованной кромки (Еврокромка)
	Да
	

	
	
	
	
	
	Качественное отражение без искажений
	Да
	

	2
	Зеркало Тип 2
	23.12.13.110 
	штука
	1
	Вид
	Навесное
	

	
	
	
	
	
	Длина 
	≥600 <700
	мм

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥1600 <1700
	мм

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Защитное
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Бесцветное зеркало
	

	
	
	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	

	
	
	
	
	
	Наличие отшлифованной кромки (Еврокромка)
	Да
	

	
	
	
	
	
	Качественное отражение без искажений
	Да
	




3. Требования к зеркалам:
1. 
1. 
3.1. Зеркала должны быть с посеребренным покрытием, произведенное без использования свинца и меди, новыми, промышленного производства, не бывшими в употреблении, без утраты потребительских свойств.
3.2. Зеркала должны обладать стойкостью к коррозии, высокой яркостью и четкостью отражения, с отсутствием черных точек.
3.3. Зеркала должны иметь прямоугольную геометрию.
3.4. При проведении замера, Поставщик предоставляет Заказчику для согласования опытный экземпляр зеркала.
3.5. Товар должен поставляться в штатной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя.
3.6. Товар должен иметь документы, подтверждающие его соответствие обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
3.7. Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого были нарушены.

4.  Требования по установке зеркал:
4.1. Замер, доставка, выгрузка, сборка и монтаж зеркал должны осуществляются силами Поставщика. 
4.2. Поставщик должен произвести контрольный замер стен помещений, где будут располагаться зеркала. При замере учесть особенности стен и их покрытия.
4.3. Фурнитура и материалы для потайного крепления должны обеспечивать надежное крепление конструкции с зеркалом к стене и выдерживать общий вес конструкции с зеркалом.
4.4. После проведения работ по установке зеркал Поставщик обязан убедиться в надежности их крепления к стене и отсутствии их самопроизвольного перемещения вдоль стен в горизонтальной и вертикальной плоскости. 
4.5. В процессе установки, для удержания зеркал до момента их фиксации, не допускается использование оборудования или крепежа, разрушающего и портящего покрытие поверхностей стен, пола или потока. 

5.	Общие требования к упаковке и маркировке товара: 
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до конечного места поставки.

6. Прочие условия:
6.1. Стоимость выезда специалиста для замера и контроля, доставки, выгрузки, установки зеркал и расходных материалов входят в стоимость зеркал. Все расходные материалы для осуществления монтажа включены в стоимость товара.  Поставщик должен иметь необходимый инструмент для разгрузки и монтажа зеркал.
6.2. Качество работ:
· Отсутствие дефектов монтажа
· Правильная установка 
· Стабильность конструкции
· Герметичность соединений
6.3. Техническое обслуживание:
· Бесплатное устранение дефектов
· Замена расходных материалов
· Корректировка установки

7.	Требования к гарантии качества товара:
7.1. Гарантия на поставляемый товар: не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приёмке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем товара.
7.2. Гарантия на монтаж: не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приёмке, но не менее гарантийного срока, установленного производителем товара.
7.3. Предметом гарантийных обязательств является: 
- Установка зеркал.
- Фиксация креплений и крепежей.
- Проверка надежности фиксации.
- Отсутствие повреждений стекла и отражающей поверхности.
7.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном товаре  и монтаже Поставщик обязан устранить их за свой счёт, включая замену неисправного товара, в сроки, указанные в уведомлении Заказчика или согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков.


