Техническое задание
[bookmark: _Hlk237884424]1. Объект закупки: выполнение работ по изготовлению продукции в рамках проведения Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (далее – Работы, Продукция соответственно).
2. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ: 
[bookmark: _Hlk190255066]2.1. Выполнение работ по изготовлению продукции осуществляется в следующем порядке:
2.1.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта Заказчик направляет на электронную почту Подрядчика примерные макеты продукции, указанной в разделе 9 Технического задания. 
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком примерных макетов Продукции Подрядчик должен разработать и утвердить с Заказчиком окончательные макеты продукции (вкл. логотипы и/или надписи и/или изображения, предоставленные Заказчиком) изготовить сигнальные экземпляры по каждому виду продукции и предоставить их нарочно на согласование Заказчику по адресу: ул. Жуковского, д. 16. Согласование макетов Продукции с Заказчиком проходит посредством электронной почты или нарочно путем направления Заказчику вариантов макетов продукции на адрес электронной почты: adolgova@natlang.ru и tamaskhanov@natlang.ru. 
2.1.3. После согласования с Заказчиком макетов и согласования сигнальных образцов Подрядчик изготавливает и предоставляет Заказчику готовую продукцию по адресу, указанному в разделе 8 Технического задания и в сроки, указанные в разделе 9 Технического задания.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчика обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
3. Сопутствующие работы, перечень, требования к качеству и техническим характеристикам, объем, сроки, порядок выполнения, требования к безопасности: 
Подрядчик обязан выполнить следующие сопутствующие работы:
3.1. Доставка сигнальных образцов и продукции осуществляется транспортом и за счет Подрядчика. 
3.3. Подрядчик доставляет сигнальные образцы и продукцию в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу доставки продукции, указанному в разделе 8 Технического задания.
3.4. Упаковка, погрузка, доставка, разгрузка, подъем на этаж (подъем доставляемой продукции на требуемый этаж осуществляется по требованию представителя Заказчика, осуществляющего приемку доставленной продукции) осуществляется силами, средствами и за счет Подрядчика.
3.5. Уборка и вывоз упаковочного материала осуществляется силами и за счет Подрядчика в день доставки продукции.
3.7. Сопутствующие работы должны выполняться Подрядчиком по согласованию с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Выполнение сопутствующих работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

4.4. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, требования к размерам, упаковке, комплектности (объемам) продукции, доставляемой в ходе выполнения работ:
4.1. На внешней и внутренней поверхности продукции не должно быть производственных дефектов, повреждений. Изображение на продукции должно быть стойким с высоким разрешением., а цвета яркими и без дефектов.
4.2. Продукция должна доставляться в упаковке, обеспечивающей защиту продукции от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
4.3. Маркировка упаковки продукции должна строго соответствовать маркировке продукции и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке.
4.4. Количество продукции, её ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в сопроводительных документах.
5. Общие требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 
5.1. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ
5.2. Во время гарантийного срока в случаях выявления несоответствия Продукции надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации Продукции, не позволяющего использовать Продукцию по своему предназначению, последняя должна быть заменена Подрядчиком на аналогичную Продукцию в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления информации о несоответствии надлежащему качеству Продукции на электронную почту Подрядчика.
5.3. Гарантия качества работ предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания:
- объем работ должен соответствовать п. 9 настоящего Технического задания;
- срок выполнения работ должен соответствовать требованиям, указанным в п. 9 «График выполнения работ по изготовлению продукции»;
- работы должны выполняться в соответствии с требованием нормативных документов, указанных в разделе 6 Технического задания.
5.4. Гарантия качества работ заключается в том, что Подрядчик должен выполнить работы, соответствующие требованиям Заказчика:
- к количеству работ;
- к сроку выполнения работ;
- к составу работ;
- к соблюдению требований действующих нормативных правовых актов;
- к порядку оформления и составу отчетных документов в соответствии с п. 6 настоящего Технического задания.
6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
Доставляемая продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды в соответствии с Законом Российской Федерации от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Продукция должна отвечать требования следующих нормативных актов:
- ГОСТ Р 54766-2011 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати» (дата введения 01.01.2013);
- ГОСТ Р ИСО 12647-1-2017 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1. Параметры и методы измерения»;
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от15.06.1965 № П-6); 
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7).
7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению выполнения работ:
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы следующих документов:
- счет на оплату;
- товарную накладную или УПД в 2 (двух) экземплярах;
8. Место выполнения работ, место доставки продукции: 
8.1. Место выполнения работ – на территории Подрядчика.
8.2. Место доставки продукции – г. Липецк, ул. Артемова, д. 4.
9. Перечень и график выполняемых работ по изготовлению продукции:
	№ п/п
	Перечень изготавливаемой продукции
	Характеристики Продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок выполнения работ

	1
	Ручка шариковая автоматическая
	Ручка шариковая автоматическая, механизм нажимной, материал пластик с металлическими элементами, цвет корпуса белый
Макет по согласованию с Заказчиком
Скалирование и перевод в CMYK от подрядчика по согласованию с заказчиком
	Шт.
	250
	В срок не позднее 06.09.2026 

	2
	Бейдж
	Бейдж с отверстием под клипсу, размер 100х140 мм. Цветность 4+4, бумага мелованная матовая, плотность не менее 300 гр. с ламинацией.
Макет по согласованию с Заказчиком
Скалирование и перевод в CMYK от подрядчика по согласованию с заказчиком
	Шт.
	250
	

	3
	Лента для бейджа
	Ланъярд (лента) для бейджа, пропуска с клипсой
Материал: металл / полиэстеровая ткань
Тип покрытия клипсы: никель
Цвет: серебристая клипса / лента (темно синяя)
Длина: не более 90 см 
Толщина: 15 мм
	Шт.
	250
	

	4
	Пакет 
	[bookmark: _GoBack]Пакет. Размер: ширина 25 см, высота 35 см, глубина 10 см., 4+0, плотная бумага 400гр, матовая ламинация 1+0 всего пакета, высечка
Ручки из синего Поли пропиленового круглого шнура
Макет по согласованию с Заказчиком
Скалирование и перевод в CMYK от подрядчика по согласованию с заказчиком
	Шт.
	250
	

	5
	Флаг
	Флаг 100х150см, полиэфирный шелк 55 г/м2, 
Макет по согласованию с Заказчиком.
	Шт.
	124
	

	6
	Плакат А2
	Плакат А2 (594 × 420 мм)
Материал: листовой ПВХ толщиной 3 мм
Способ нанесения изображения: прямая полноцветная УФ-печать на ПВХ
Ориентация: горизонтальная
Печать: односторонняя, цветная
По макету Заказчика
Перевод цветов в CMYK и цветопередача — по согласованию с Заказчиком.
	Шт.
	124
	




