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Описание объекта закупки
костыли подмышечные

1. Назначение и область применения
Костыли подмышечные предназначены для обеспечения дополнительной опоры и разгрузки нижних конечностей при ходьбе для инвалидов, пациентов в период реабилитации после травм и операций, а также лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2. Основные технические требования
	Наименование показателя
	Значение
показателя
	Обоснование дополнительных характеристик*

	Материал каркаса
	алюминиевый сплав, пластмасса
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	· Двойная система кнопочных фиксаторов (или кнопочный фиксатор + барашковый винт) для раздельной регулировки общей высоты костыля и положения рукоятки.
	шаг регулирования 25мм.
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Снабжена устройством противоскольжения (металлический штырь).
	наличие
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Материал подмышечной опоры и ручки
	Износостойкий, гигиеничный мягкий пластик, резина или пенополиуретан, устойчивый к санитарной обработке.
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Наконечник 
	Сменный опорный противоскользящий наконечник из резиновой смеси, не оставляющий следов на полу (встроенная металлическая шайба-вставка для предотвращения протирания штока приветствуется).
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Минимальная высота, сантиметр
	≥ 133 и ≤ 137
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Максимальная высота, сантиметр
	≥ 153 и ≤ 155
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Максимальная нагрузка, кг, не менее
	≥ 100
	Обусловлено целевым назначением 

	Размерный ряд
	L (большой / высокий): На рост примерно от 180 до 200 см.

	Обусловлено целевым назначением – удобство и комфорт для инвалидов

	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	наличие
	Обусловлено особенностями эксплуатации и целевым назначением



3. Требования к безопасности и эргономике
· Поверхности костылей не должны иметь острых кромок, заусенцев, трещин и дефектов, способных нанести травму пациенту или повредить одежду.
· Конструкция должна обеспечивать легкую санитарную обработку (дезинфекцию) разрешенными медицинскими растворами.
· Наличие противоскользящих свойств у опорных насадок    

4. Комплектность
· Костыль подмышечный в сборе — 2 шт.
· Резиновый наконечник (установлен на изделии).
· Инструкция по эксплуатации / паспорт изделия — 1 шт. на единицу товара (или на партию).
5. Требования к гарантии
· Гарантийный срок эксплуатации: не менее 6–12 месяцев с момента передачи товара заказчику (исключая естественный износ сменных резиновых насадок).

