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Описание объекта закупки
Трость опорная

1. Назначение и область применения
Опорная трость предназначена для облегчения самостоятельного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Она используется для уменьшения нагрузки на нижние конечности и улучшения равновесия за счет создания дополнительной точки опоры. 

2. Основные технические требования
	Наименование показателя
	Значение 
показателя
	Обоснование дополнительных характеристик*

	Материал стойки
	алюминиевый сплав, пластмасса
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Снабжена механизмом регулирования по высоты

	шаг регулирования 25мм.
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Снабжена устройством противоскольжения (металлический штырь).
	наличие
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Тип ручки
	Т-образная из прочного нескользящего материала
	Обусловлено целевым назначением – безопасность и комфорт для инвалидов

	Максимальная нагрузка, кг, не менее
	150кг.
	Обусловлено целевым назначением 

	Вес, кг, не более
	0,4
	Обусловлено целевым назначением – удобство и комфорт для инвалидов

	Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
	наличие
	Обусловлено особенностями эксплуатации и целевым назначением



3. Требования к безопасности и стандартам
· Изделие должно соответствовать стандартам ГОСТ Р 57764-2021 (трости опорные и костыли).
· Поверхность не должна иметь сколов, трещин, заусенцев и острых краев.
· Материалы должны быть нетоксичными, устойчивыми к санитарной обработке (дезинфекции).
    4. Комплектность
· Трость опорная в сборе.
· Руководство по эксплуатации (паспорт изделия)

    5. Требования к маркировке и упаковке
· На трости должна быть маркировка с указанием товарного знака производителя, даты изготовления и модели.
· Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении.

