Техническое задание на изготовление комплекта военной формы образца (мужской)
1. Общие сведения
Наименование изделия: Комплект обмундирования Рабочей-Крестьянской Красной Армии: гимнастерка и шаровары (брюки-галифе), пилотка, ремень.
Количество: 10 комплектов.
2 комплекта - 48 размера 
2 комплекта - 50 размера 
4 комплекта – 52 размера 
2 комплекта – 54 размера 
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

2. Историческая справка и назначение
Изделие является репликой полевой летней формы одежды рядового и сержантского состава Красной Армии, введенной приказом НКО СССР № 25 от 15.01.1943 г. Костюм предназначен для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, фурнитуры и технологии пошива.

3. Требования к материалам и фурнитуре
3.1. Основная ткань
Тип ткани: саржа диагональная суровая.
Состав: 100% хлопок.
Плотность: 280-320 г/м².
Цвет: натуральный неотбеленный хлопок (цвет «хаки» достигается за счет самой структуры саржи, а не окраски). Допускается легкая зеленоватая или желтоватая гамма, характерная для того времени. Ткань должна быть жесткой, «стоящей колом», без эластана.

3.2. Подкладочная ткань
Гимнастерка: отсутствует (исторически верно для полевой формы).
Шаровары: в области седалища и шагового шва — подкладка из суровой бязи или миткаля.

3.3. Фурнитура
Пуговицы: металлические, окрашенные в защитный цвет. Форма — круглая плоская с выдавленной звездой. Диаметр ~17 мм.
Важно: пластиковые пуговицы категорически запрещены.
Хольнитены (люверсы): металлические, никелированные или латунные, диаметром 6-7 мм. Используются для крепления ремней на гимнастерке.
Лента х/б (шнур): для утяжки пояса на шароварах. Плотное плетение, натуральный цвет.

4. Конструктивные особенности кроя и деталей

4.1. Гимнастерка
Крой: свободный, прямой силуэт.
Воротник: стоячий, отложной, застегивающийся на две малые пуговицы.
Планка: центральная бортовая планка, застегивающаяся на 5 металлических пуговиц. Планка цельнокроеная, сквозная (не накладная).
Рукав: длинный, втачной, с высоким окатом. На локтевом сгибе — прямоугольная тканевая вставка («локтевая накладка»), пристегивающаяся на одну пуговицу у запястья.
Карманы: два нагрудных прорезных кармана с клапанами. Клапан имеет фигурную нижнюю линию и застегивается на металлическую пуговицу.
Эполеты (погоны): предусмотрены места для пришивания стандартных погон рядового/сержантского состава (ширина 5 см).
Низ: низ подшит вручную потайным швом (или имитирующим его машинным швом), ширина подгибки 2-3 см.

4.2. Шаровары (брюки-галифе)
Крой: широкие, свободного кроя.
Пояс: высокий пояс со шлевками для солдатского ремня. Застежка на пуговице и воздушную петле слева.
Шаговый шов: усилен двойной строчкой.
Углубление: глубокий паховый вырез (мотня) для свободы движений.
Низ штанин: стянуты и завязываются поверх ботинок при помощи х/б ленты (шнура) или заправляются в сапоги.
Складки/защипы: по талии заложены глубокие складки.

4.3 Пилотка
Пилотка исторического кроя декорирована звездой в стиле эпохи ВОВ.

4.4. Ремень
Ремень из искусственной кожи застегивается на золотую пряжку со звездой времен ВОВ.

5. Требования к пошиву и обработке
Строчка: выполняется армированной ниткой ЛХ (лавсан-хлопок) или аналогичной по цвету (№40/2) темно-зеленого или горчичного цвета.
Ширина стежка: 2.5 – 3 мм.
Обработка швов: все открытые срезы должны быть обработаны закрытым швом (запошивочным, двойным бельевым) или оверлоком с последующим закрытием тесьмой, чтобы предотвратить осыпание грубого хлопка.
Петли: обметочные петли выполняются плотно, аккуратно, нитью в цвет основной ткани.
Отделка: отсутствие каких-либо современных элементов (фастексов, липучек, светоотражающих лент, пластиковых регуляторов).

6. Маркировка и упаковка
Маркировка: каждый предмет в комплекте должен иметь вшитый ярлык с указанием:
Артикула / Названия: «Комплект формы РККА 1943»
Размера
Состава ткани (100% хлопок)
Инструкции по уходу (бережная стирка при 30 градусах)
Упаковка: каждый комплект упаковывается в индивидуальный чехол из небеленой бязи, перевязанный джутовым шпагатом.

7. Приемка товара
Приемка осуществляется путем визуального осмотра и примерки на манекен соответствующего размера. Проверяется соответствие историческим образцам, качество пошива, ровность строчек, работоспособность фурнитуры и симметрия парных деталей. Выявленный производственный брак подлежит исправлению за счет исполнителя.
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Техническое задание на изготовление комплекта женской военной формы 
1. Общие сведения
Наименование изделия: Комплект обмундирования Рабочей-Крестьянской Красной Армии: гимнастерка и юбка, пилотка, ремень для женщин-военнослужащих.
Количество: 10 комплектов.
2 комплекта - 46 размера 
4 комплекта - 48 размера 
2 комплекта – 50 размера 
2 комплекта – 52 размера 
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514
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2. Историческая справка и назначение
Изделие является репликой повседневной летней формы одежды военнослужащих-женщин Красной Армии после введения новой формы приказом НКО СССР № 25 от 15.01.1943 г. Костюм предназначен для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, фурнитуры и технологии пошива.

3. Материалы и фурнитура
3.1. Основная ткань (гимнастёрка и юбка)
Тип ткани: саржа диагональная суровая.
Состав: 65% полиэстер / 35% хлопок. (примечание: использование смесовой ткани позволяет уложиться в бюджет при сохранении внешнего вида и свойств).
Плотность: 240-260 г/м².
Цвет: натуральный неотбеленный цвет хлопка (цвет «хаки»). Ткань должна быть жесткой, неэластичной, без блеска.

3.2. Фурнитура
Пуговицы: Металлические, окрашенные в защитный цвет. Форма — круглая плоская. Диаметр ~17 мм. Пластиковые пуговицы недопустимы.
Хольнитены (люверсы): металлические, никелированные, диаметром 6 мм. Используются для крепления ремня на гимнастёрке.
Лента х/б (шнур): для утяжки пояса на юбке. Плотное плетение, натуральный цвет.

4. Конструктивные особенности кроя и деталей
4.1. Гимнастёрка женская
Силуэт: прилегающий, приталенный, с вытачками на груди и спине для придания женственного силуэта.
Воротник: стоячий отложной воротник со скошенными концами. Застёгивается на две малые металлические пуговицы.
Планка: центральная сквозная застёжка-борт на 5 металлических пуговицах до верха.
Рукава: длинные, втачные, с высоким окатом. На локтевом сгибе — прямоугольная тканевая вставка («налокотник»), пристёгивающаяся на одну пуговицу у запястья.
Карманы: два косых прорезных нагрудных кармана с клапанами. Клапан фигурный, застёгивается на металлическую пуговицу.
Эполеты (погоны): предусмотрены места для пришивания стандартных женских погон установленного образца.
Низ: низ подшит потайным швом, ширина подгибки 2 см.

4.2. Юбка женская
Силуэт: широкая, расклешённая юбка покроя «годе», состоящая из 6 клиньев (4 основных + 2 вставных клина-солнце сзади для создания объёма).
Длина: до середины икры (стандартная длина для формы того времени).
Пояс: широкий пояс на пуговице и воздушной петле, с 4-мя шлевками для солдатского ремня.
Складки: глубокие встречные складки, заложенные от пояса по всей окружности.
Шлица: обязательно наличие шлицы сзади, обработанной планкой.
Подкладка: отсутствует (исторически верно).
Низ: подшит узким подрубочным швом.

4.3 Пилотка
Пилотка исторического кроя декорирована звездой в стиле эпохи ВОВ.

4.4. Ремень
Ремень из искусственной кожи застегивается на золотую пряжку со звездой времен ВОВ.

5. Требования к пошиву и обработке
Строчка: выполняется армированной ниткой тёмно-зелёного цвета (№40/2).
Ширина стежка: 2.5 – 3 мм.
Обработка швов: все открытые срезы должны быть обработаны закрытым запошивочным швом.
Петли: обметочные петли выполняются плотно, нитью в цвет основной ткани.
Отделка: полное отсутствие современных элементов (фастексов, липучек, светоотражающих лент).

6. Маркировка и упаковка
Маркировка: каждый предмет имеет вшитый ярлык с указанием артикула, размера, состава ткани.
Упаковка: каждый комплект аккуратно сложен и упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет с еврослотом.

7. Приемка товара
Приемка осуществляется путём визуального осмотра. Проверяется соответствие историческим образцам, качество пошива, ровность строчек, работоспособность фурнитуры и симметрия парных деталей. Выявленный производственный брак подлежит исправлению за счёт исполнителя в течение 5 рабочих дней.

8. Доставка осуществляется за счет Исполнителя




Техническое задание на изготовление мужских военных (кирзовых) сапог 
1. Общие сведения
Наименование изделия: сапоги юфтевые (кирзовые) армейские с голенищем навыпуск или в сапоги.
Количество: 10 пар.
2 комплекта - 40 размера 
3 комплекта - 41 размера 
4 комплекта – 42 размера 
1 комплекта – 43 размера 
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

2. Историческая справка и назначение
Изделие является репликой стандартной полевой обуви рядового состава РККА периода Великой Отечественной войны. Предназначено для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов, конструкции и технологии производства.

3. Материалы и компоненты
3.1. Материал верха (кирза)
Тип материала: кирза двухслойная суровая (ГОСТ или ТУ, максимально приближенное к военному времени).
Внешний вид: черный матовый цвет без блеска. Поверхность имеет характерную зернистую фактуру («шагрень»).
Свойства: жесткий, «стоящий» материал. Не должен быть мягким или эластичным. При сгибании должны образовываться характерные жесткие заломы.

3.2. Подошва
Материал: резина (чёрная), микропористая или кожволон (резинопласт). Микропора более комфортна, но менее аутентична по внешнему виду. Кожволон дает более жесткий ход и стук при ходьбе, что ближе к оригиналу.
Способ крепления: клеево-прошивной (рантовая прошивка по периметру подошвы). Строчка должна идти по самому краю подошвы.
Рисунок протектора: рисунок "ёлочка" (Vibram-type) или классический каблук с глубокими гвоздями (в зависимости от конкретного года выпуска, который нужно воспроизвести).

3.3. Фурнитура и внутренняя отделка
Стелька: основная стелька из чепрака (подложной кожи), поверх которой уложена вкладная стелька из мягкого текстильного картона или байки.
Подносок и задник: усилены вставками из жесткой кожи или термопласта для сохранения формы.
Люверсы (блочки): металлические, никелированные или латунные, диаметром ~6 мм. Количество — 8-10 штук на каждое голенище.
Шнурки: хлопчатобумажные (х/б), витые, черного цвета.

4. Конструктивные особенности кроя
4.1. Голенище
Высота: стандартная высота от начала каблука до верхнего края — не менее 43 см.
Форма: классический прямой крой. Должно позволять носить сапоги как навыпуск, так и заправлять в них брюки.
Внутренняя сторона: на внутренней стороне голенища (или под ним) обязательно наличие небольшого матерчатого язычка (клапана) для защиты ноги от натирания шнуровкой.

4.2. Союзка (передняя часть)
Крой: состоит из двух частей: переднего носочного узла и надставки над ним.
Носочная часть: округлая форма, усиленная вторым слоем кожи.

4.3. Каблук
Конструкция: наборной кожаный или резиновый каблук.
Высота: около 2-2.5 см.
Фиксация: крепится к подошве деревянными шпильками (гвоздями), которые видны снаружи и создают характерный рисунок.

5. Требования к пошиву и качеству
Шов: все соединительные швы выполнены вручную сквозным стежком с использованием вощеной дратвы (прочной нити, провощенной или просмоленной). Это ключевое отличие от современных клеевых методов.
Отделка: отсутствие следов современного клея на видимых частях изделия.
Симметрия: левый и правый сапоги должны быть идеально симметричны.
Запах: допустим легкий запах натуральной кожи и резины, но не должно быть резкого химического запаха некачественных материалов.

7. Маркировка и упаковка
Маркировка: каждый сапог должен иметь штамп изготовителя на внутренней стороне голенища (размер, ГОСТ).
Упаковка: каждая пара упаковывается в индивидуальный тканевый мешок (из небеленой ткани) или картонную коробку с ручкой для переноски.
Размерный ряд: с 40 по 46 размер

8. Приемка товара
Приемка осуществляется путем визуального осмотра каждой пары. Проверяется:
Соответствие заявленному размеру и полноте.
Качество склейки и прошивки подошвы (отсутствие щелей, ровность строчки).
Качество фурнитуры (люверсы, шнурки).
Симметрия пары. выявленный производственный брак подлежит замене исполнителем.

9. Доставка осуществляется за счет Исполнителя

Техническое задание на изготовление женских военных (кирзовых) сапог
1. Общие сведения
Наименование изделия: Ботинки армейские женские (кирзовые или юфтевые).
Количество: 10 пар.
3 комплекта - 37 размера 
4 комплекта - 38 размера 
3 комплекта – 39 размера 
1 комплекта – 40 размера 
Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб. 514

2. Историческая справка и назначение
Изделие является репликой стандартной обуви для женщин-военнослужащих вспомогательных служб (связистки, медики, штабные работники), а также женщин в боевых частях. Отличается от мужской версии более изящным силуэтом и меньшей полнотой стопы. Предназначено для использования в военно-исторических реконструкциях, киносъемках и музейных экспозициях. Требуется максимальная историческая достоверность материалов и конструкции.

3. Материалы и компоненты
3.1. Материал верха
Тип материала: кирза двухслойная суровая (или высококачественная натуральная юфть для премиум-версии). Для соответствия бюджету допускается использование современных аналогов кирзы с аутентичным внешним видом.
Внешний вид: черный матовый цвет без блеска. Поверхность имеет характерную зернистую фактуру.
Свойства: жесткий материал, хорошо держащий форму.

3.2. Подошва
Материал: резина (черная), микропористая или кожволон. Учитывая стоимость, вероятнее всего, будет использована современная износостойкая резина с протектором, стилизованным под исторический.
Способ крепления: клеево-прошивной метод (рант). Строчка должна идти по периметру подошвы.
Рисунок протектора: Упрощенный рисунок «сетка» или гладкая подошва с небольшим каблуком. Сложный протектор типа «Vibram» не характерен для женской обуви того времени.

3.3. Фурнитура и внутренняя отделка
Колодка: специально разработанная женская колодка. Ключевые отличия:
Более узкая пятка и подъем.
Изящный, сужающийся к носку силуэт.
Меньший объем голенища в верхней части.

Стелька: основная стелька из кожи или плотного картона, поверх которой уложена вкладная мягкая стелька.
Люверсы (блочки): металлические, никелированные или латунные, диаметром ~5-6 мм.
Шнурки: хлопчатобумажные (х/б), витые, черного цвета.

4. Конструктивные особенности кроя
4.1. Голенище
Высота: стандартная высота — до лодыжки или чуть выше (ботинки-челси / полуботинки). Высота голенища значительно меньше, чем у мужских сапог.
Форма: узкое, плотно облегающее икроножную мышцу. Часто имело мягкую складку («гармошку») в верхней части для свободы движения и визуальной легкости.
Внутренняя сторона: наличие матерчатого клапана для защиты ноги от натирания шнуровкой.

4.2. Союзка (передняя часть)
Крой: состоит из нескольких деталей, образующих плавный переход к носку.
Носочная часть: более округлая и изящная форма по сравнению с грубыми мужскими ботинками.
4.3. Каблук
Конструкция: наборной каблук небольшой высоты (около 1.5–2 см).
Фиксация: крепится к подошве гвоздями (шпильками), которые могут быть видны снаружи.

5. Требования к пошиву и качеству
Шов: все соединительные швы должны быть выполнены качественно, ровной строчкой. Шов, крепящий рант к подошве, должен быть аккуратным и прочным.
Отделка: отсутствие следов современного клея на видимых частях изделия. Края ткани должны быть аккуратно обработаны.
Симметрия: левый и правый ботинки должны быть идеально симметричны.
Комфорт: внутренняя поверхность не должна иметь грубых швов, способных натереть ногу при длительной ходьбе.

6. Маркировка и упаковка
Маркировка: Каждый ботинок может иметь штамп изготовителя на внутренней стороне голенища (размер).
Упаковка: Каждая пара упаковывается в индивидуальный тканевый мешок из небеленого льна или хлопка, перевязанный джутовым шпагатом.
Размерный ряд: с 37 по 41 размер

7. Приемка товара
Приемка осуществляется путем визуального осмотра и примерки на колодку соответствующего размера. Проверяется:
Соответствие заявленному размеру и полноте (женской).
Качество склейки и прошивки подошвы (отсутствие щелей, ровность строчки).
Качество фурнитуры (люверсы, шнурки).
Симметрия пары. Выявленный производственный брак подлежит замене исполнителем.

8. Доставка осуществляется за счет Исполнителя


