ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание автотранспортных услуг

	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место погрузки
	622014, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН России по Свердловской области, режимная территория  

	Место выгрузки
	Свердловская обл., г. Дегтярск

	Срок оказания услуг
	Срок окончания оказания услуг не позднее 21 сентября 2026 года



Перевозчик полностью курирует доставку с момента забора груза, до места назначения.
Доставка осуществляется с момента заключения Контракта не позднее 21.09.2026 г. (1 рейс по заявке государственного заказчика.) 

Требования к исполнителю:
    Исполнитель организует подачу автотранспорта в пункт погрузки на дату и в часы, указанные в заявке.
    Исполнитель обязан сообщить Заказчику не позднее 14:00 часов дня, текущего дня загрузки, информацию о государственных номерах автомобилей фамилиях водителей, что подтверждается Исполнителем посредством отправки Заказчику факсимильной связью заявки, скрепленной печатью Исполнителя. С этого момента заявка считается принятой к исполнению.
    В случае отказа (срыва) от подтвержденной Исполнителем заявки на перевозку Исполнитель выплачивает неустойкиу в размере 20% от стоимости перевозки.
    Исполнитель осуществляет контроль (силами водителя): за процессом погрузки (выгрузки), внешнего состояния контейнеров, порядка погрузки (выгрузки), распределения осевых нагрузок, надежности крепления и правильности размещения груза.
    Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подписания договора не принято.
Количество, вес и габариты деталей каждого изделия
Скамья СК 0,8×2×0,6 — 13 шт.
Готовое изделие: 2 000×600×800 мм; масса 1 шт.: 80.06 кг; масса 13 шт.: 1040.78 кг.
	Деталь / группа
	Кол-во на 1 изделие, шт.
	Масса 1 детали, кг
	Масса группы на 1 изделие, кг
	Кол-во на заказ, шт.
	Масса на заказ, кг

	Труба 80×40×4, L=493 мм
	3
	3.36
	10.08
	39
	131.04

	Труба 80×40×4, L=445 мм
	3
	3.03
	9.09
	39
	118.17

	Труба 80×40×4, L=416 мм
	3
	2.84
	8.52
	39
	110.76

	Труба 80×40×4, L=398 мм
	3
	2.71
	8.13
	39
	105.69

	Полоса/лист 4×80, L=600 мм
	3
	1.50
	4.50
	39
	58.50

	Полоса/лист 4×60, L=400 мм
	4
	0.75
	3.00
	52
	39.00

	Полоса/лист 4×60, L=325 мм
	4
	0.61
	2.44
	52
	31.72

	Полоса/лист 4×40, L=80 мм
	3
	0.10
	0.30
	39
	3.90

	Доска 40×150, L=880 мм
	10
	3.40
	34.00
	130
	442.00

	Итого по изделию
	—
	—
	80.06
	13 изделий
	1040.78


Урна УР 0,6×0,35×0,35 — 13 шт.
Готовое изделие: 350×350×600 мм; масса для расчета перевозки 1 шт.: 29.88 кг; масса 13 шт.: 388.44 кг.
	Деталь / группа
	Кол-во на 1 изделие, шт.
	Масса 1 детали, кг
	Масса группы на 1 изделие, кг
	Кол-во на заказ, шт.
	Масса на заказ, кг

	Лист 4×350, L=600 мм
	2
	6.55
	13.10
	26
	170.30

	Лист 4×342, L=425 мм
	2
	4.53
	9.06
	26
	117.78

	Полоса/лист 4×50, L=342 мм
	2
	0.53
	1.06
	26
	13.78

	Полоса/лист 4×50, L=80 мм
	2
	0.12
	0.24
	26
	3.12

	Полоса/лист 4×25, L=342 мм
	2
	0.27
	0.54
	26
	7.02

	Доска 25×50, L=475 мм
	10
	0.42
	4.20
	130
	54.60

	Доска 25×46, L=475 мм
	4
	0.42
	1.68
	52
	21.84

	Итого по позиционным массам
	—
	—
	29.88
	13 изделий
	388.44


Принятая масса: в штампе чертежа указано 29,33 кг, сумма позиционных масс спецификации составляет 29,88 кг; для логистики принят больший показатель 29,88 кг/шт. Крепеж на 13 урн: шуруп М3,5×20 — 364 шт.; анкерный болт М10×80 — 26 шт.; ориентировочная масса — 2,0 кг. Самые длинные / широкие / высокие элементы: готовая урна — 600 / 350 / 600 мм; самая длинная отдельная деталь — лист L=600 мм.
Краткая сводка по заказу
	Показатель
	Значение

	Общий состав заказа
	13 скамей СК 0,8×2×0,6; 13 урн УР 0,6×0,35×0,35; монтажный крепеж

	Масса готовых изделий
	1429.22 кг

	Масса крепежа
	около 10.1 кг

	Тара, деревянные прокладки, противоскользящие маты
	около 60 кг

	Ориентировочная масса брутто для перевозчика
	1.50 т.

	Максимальный габарит отдельного изделия
	2,00×0,60×0,80 м — скамья

	Максимальный габарит грузового места
	4,20×2,00×0,85 м — кассета из 7 скамей

	Объем по наружным габаритам грузовых мест
	15.2 м³

	Фактически занимаемая длина кузова
	10.3 м, включая три прохода по 0,30 м

	Количество грузовых мест
	4 основных: 2 кассеты скамей + 2 паллеты урн; ящик крепежа закрепляется на паллете № 2


Логические группы погрузки: кассета скамей № 1 — 7 шт., 560,42 кг; кассета № 2 — 6 шт., 480,36 кг; паллета урн № 1 — 7 шт., 209,16 кг; паллета № 2 — 6 шт., 179,28 кг плюс ящик крепежа около 10,1 кг.
Требуемый транспорт
	Параметр
	Конкретное требование

	Рекомендуемый транспорт
	Тентованный полуприцеп (еврофура) грузоподъемностью 20 т, с раздвижной боковой шторой

	Рабочие внутренние габариты
	13,60×2,45×2,70 м

	Минимально необходимые габариты под данную схему
	не менее 10,30×2,45×1,40 м; при использовании стандартной фуры остается 3,30 м свободной длины

	Тип загрузки
	боковая — основная и обязательная для кассет скамей; задняя или боковая — для паллет урн; верхняя загрузка не требуется

	Проход для контролера
	непрерывный боковой проход не менее 0,45 м вдоль кассет; между грузовыми местами — по 0,30 м

	Основание
	противоскользящие маты; деревянные бруски/ложементы не менее 50×100 мм под кассетами и паллетами

	Крепление кассет скамей
	не менее 2 ремней с храповым механизмом на каждую кассету; упоры от продольного сдвига; мягкие прокладки под ремни

	Крепление паллет урн
	по 1–2 ремня на паллету; верхнюю урну на паллете № 1 закрепить отдельно; паллеты заблокировать брусками

	Защита покрытия
	исключить контакт металл-металл и ремень-покрытие; применять картон, войлок, вспененный полиэтилен; не ставить груз на окрашенные кромки



