Технические требования
Оказание услуг по расчету величин пожарного риска в зданиях ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, по адресам: г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, кор. 1 и г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, кор. 2
ОКПД2: 66.21.10.000
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	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России)
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	Вид услуг
	Расчет величин пожарных рисков
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	Местоположение объекта
	- г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, кор. 1;
- г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, кор. 2
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	Сроки исполнения
	В течение 25 рабочих дней с даты заключения договора
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	Основные требования и цель услуг
	Расчет пожарного риска объекта защиты должен проводиться в соответствие с требованиями:
Качество оказания услуг должно обеспечиваться выполнением требований следующих документов:
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Приказ МЧС Российской Федерации от 14.11.2022 № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (вместе с «Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска»). 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».
СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».  
 Результат выполненной Исполнителем услуги в момент передачи его Заказчику должен соответствовать общеобязательным нормам и правилам, предъявляемым к результатам работы такого рода законами, иными правовыми актами или в установленном ими порядке и быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.
 Разработка компенсирующих мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты в случае необходимости.
 Согласовать расчет пожарного риска в территориальном органе МЧС, получив от них положительное письмо о соответствии выполненного расчета требованиям нормативных документов.
После оказания услуг представить Заказчику оформленный расчет на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в формате PDF, а также оригинал письма согласования отчета по расчету пожарного риска из территориального отдела МЧС.
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	Требования к безопасности услуг:

	Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, мер противопожарной безопасности.
Оказание услуг должно осуществляться специалистами Исполнителя, ознакомленными с инструкциями по охране труда, действующими у Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг, сроков устранения недостатков услуг, а также несоблюдение оказания иных требований, установленных Законодательством Российской Федерации. 
Любые действия Исполнителя, связанные с оказанием услуг на территории Заказчика, производятся в присутствии ответственного представителя Заказчика.
6.1.	Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика в письменной форме.
6.2.	Требования к техническим характеристикам:
В ходе оказания услуг Исполнитель на объекте Заказчика, обязуется:
6.2.1.	Провести анализ пожарной опасности, в том числе:
Проанализировать документы, характеризующие пожарную опасность объекта защиты.
Выехать на объект, произвести его обследование для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 
В результате выполнения анализа пожарной опасности Исполнитель представляет Заказчику аналитическую записку, в которой в том числе Исполнитель отражает отступления от требований по пожарной безопасности, которые будут учтены в расчётах пожарных рисков на каждый объект защиты Заказчика.
6.2.2.	При обследовании каждого объекта защиты Заказчика осуществить сбор данных об объекте защиты, который включает следующие сведения:
Фактическое определение функционального назначения зданий и сооружений;
Анализ объемно-планировочных и конструктивных решений, предусмотренных проектной документацией. 
Количество и места нахождения людей в зданиях и сооружениях.
Оценка соответствия эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, включая объемно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов, достаточность эвакуационных путей и выходов, соответствие применяемых декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий на путях эвакуации.
Состав и характеристики системы противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной вентиляции, огнезадерживающие устройства (клапанов), внутренний и наружный противопожарный водопровод, состояние огнезащитных покрытий строительных конструкций и установок, эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений, первичные средства пожаротушения). 
Вид, количество и размещение горючих веществ и материалов, порядок их хранения и использования.
Возможная динамика развития пожара.
Возможные последствия воздействия пожара на людей и конструкции объекта защиты Заказчика.  	
Результаты выполнения обследования Исполнитель отражает в Отчете оценки пожарного риска по каждому объекту защиты Заказчика.
6.2.3.	В результате проведения анализа выполнения требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на каждый объект защиты Исполнитель в составе Отчета оценки пожарного риска по каждому объекту защиты разработать и предоставить Заказчику:
Обоснование методики определения расчетных величин пожарного риска (вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей).
Обоснование сценариев развития пожара в здании.
Расчет распространения критериев опасных факторов пожара, в зависимости от выбранного сценария развития пожара.
Определение времени наступления критических значений опасных факторов пожара в контрольных точках.
Расчет необходимого времени эвакуации людей из здания в случае пожара.
Расчет фактического времени эвакуации людей из здания в случае пожара.
Расчет предельно допустимых расстояний от наиболее удаленной точки этажей здания с помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону. 
Расчет индивидуального пожарного риска.
Разработка и оформление расчетного обоснования, разработка графических схем деления путей эвакуации на участки.
Определение условий выполнения требуемых нормативными документами значений пожарного риска.
Разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты.
Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций.
6.2.4.	Построить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его развития, включающих в себя:
Выбор места нахождения первоначального очага пожара и закономерностей его развития.
Задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояния проемов).
Задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри помещений.
6.2.5.	Оценить последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития.
6.2.6.	Определить расчетные величины индивидуального пожарного риска и определение расчетной величины пожарного риска в здании.
6.3.	Результаты исполнения пунктов Технического задания Исполнитель выполняет и представляет в виде расчета.
6.4.	Исполнитель для объекта защиты Заказчика осуществляет разработку комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при превышении нормативной величины индивидуального пожарного риска.
Выбор оптимальных для Заказчика способов реализации дополнительных мероприятий Исполнитель формирует исходя из таких как:
Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара.
Устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов.
Устройство дополнительных систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре повышенного типа.
Организация поэтапной эвакуации людей из здания.
Ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания.



