ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку сплит-системы
ИКЗ 261372801260037020100100230650000000

1. Общие сведения
0. Наименование объекта закупки: Поставка сплит-системы (далее – Товар).
0. Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.
0. Цель закупки: Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320.
В рамках реализации указанных целей у Заказчика возникает потребность в приобретении Товара в соответствии с наименованием, количеством и характеристиками, указанными            в настоящем Описании объекта закупки (далее – ООЗ).
0. Место поставки Товара: г. Иваново, ул. Палехская, д.1/2, пом.102. 
При поставке Товара Поставщик должен учитывать режим рабочего времени Заказчика, указанный в пункте 1.6.2 настоящего ООЗ.
0. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта. Срок поставки Товара включает в себя в том числе: поставку и разгрузку Товара, монтаж, пуско-наладочные и иные сопутствующие работы Товара, вывоз с территории Заказчика материалов, мусора от сборки Товара и иного имущества Поставщика.
0. Порядок и условия поставки Товара:
К проведению сопутствующих работ Поставщик будет допущен только после поставки полного комплекта Товара и проверки его на соответствие требованиям ООЗ.
1.6.1. Поставка, погрузка/разгрузка, подъем на этаж, монтаж, пуско-наладочные и иные сопутствующие работы, вывоз упаковочного материала осуществляется транспортом и силами Поставщика.
1.6.2. Поставщик извещает Заказчика о готовности осуществить поставку Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара. До начала осуществления поставки Товара и выполнения сопутствующих работ Поставщик предоставляет список сотрудников, задействованных на объекте Заказчика при осуществлении поставки Товара, монтажа и пуско-наладки, с указанием их паспортных данных для прохода на территорию Заказчика.
Поставка Товара и выполнения сопутствующих работ производится только в рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по московскому времени. 
1.6.3. Поставщик обязан осуществить все работы по монтажу, пуско-наладочным работам Товара в соответствии с указаниями Заказчика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения монтажа Товара вывезти мусор и упаковочный материал с территории Заказчика.
1.6.4. Заказчик обеспечивает доступ специалистов Поставщика к месту монтажа, пуско-наладочных работ Товара.
В соответствии с внутриобъектовым режимом Заказчика, монтаж и пуско-наладочные работы Товара Поставщиком на объекте Заказчика возможны исключительно по рабочим дням Заказчика: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 16.45 часов) по московскому времени, и по согласованию с Заказчиком. Режим охраны объекта предполагает допуск специалистов Поставщика и иных лиц в помещения по согласованию с Заказчиком только по пропускам, оформление которых осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. 
1.7. Срок, порядок и условия приемки Товара
	1.7.1. Срок приемки Товара и подписания документов о приемке Товара Заказчиком установлен Контрактом.
1.7.2. Порядок приемки Товара установлен условиями Контракта.
1.7.3. Заказчик проверяет ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
1.7.4. Перечень документов, передаваемых Заказчику вместе с поставляемым Товаром:
	- необходимая сопроводительная документация на поставляемый Товар, которая должна включать в себя информацию о стране происхождения, дате изготовления, правилах эксплуатации и безопасности на русском языке, инструкцию по сборке или схему монтажа (при наличии), условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить потребителю;
- сертификат соответствия/декларацию о соответствии, выданный официальным сертификационным органом РФ (в случаях, когда Товар подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия);
- санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого Товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ;
- другие документы, которые передаются вместе с Товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.5. Результаты приёмки поставленного Товара оформляются документом о приемке, формируемым в единой информационной системе.
1.7.6. Некачественный, некомплектный Товар, Товар, не соответствующий условиям Технического задания, считается не поставленным. 
2. Требования к качеству Товара и его безопасность: 
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно производимым в настоящее время, отражающим все последние модификации и современные технологии, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге, или под иным обременением. Поставляемые Товары не должны иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Все предлагаемые к поставке Товары по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным (потребительским свойствам) характеристикам, эксплуатационным характеристикам, и комплектации должны соответствовать приведенным в настоящем ООЗ.
Предлагаемый Товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспеченным комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей, включая при необходимости, кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием.
В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Производимые на территории Российской Федерации товары, импортируемые в Российскую Федерацию для оборота на территории Российской Федерации товары должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. Указанное требование распространяется на товары из числа:
1) бытовых энергопотребляющих устройств с 1 января 2011 года;
2) иных товаров с даты, установленной Правительством Российской Федерации.
Виды товаров, на которые распространяется требование части 1 федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их характеристики устанавливаются Правительством Российской Федерации, категории товаров в пределах установленных видов товаров и их характеристики устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Определение класса энергетической эффективности товара осуществляется производителем, импортером в соответствии с правилами, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и принципы которых устанавливаются   Правительством   Российской Федерации. Включение информации о классе 
энергетической эффективности товара в техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесение этой информации на его этикетку осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Требования энергетической эффективности устанавливаются в отношении товаров, применяемых при исполнении контракта в соответствии с приложением, установленным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Товар должен соответствовать стандартам напряжения, действующим в Российской Федерации (220-240 Вольт).
Сплит – система должна обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 220 (+10%) В, частоте 50 (+1%) Гц.
Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности Товара требованиям Контракта, а также его соответствие техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки Товара, в том числе поставляемый Товар должен отвечать требованиям: 
· Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;
· Приказа Минпромторга РФ от 29.04.2010 № 357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»;
· ГОСТ Р 55012-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.09.2012 N 392-ст).
 Требование о соответствии Товара требованиям документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, установлено только в части, непротиворечащей требованиям, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2.1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара: 
Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 
Товар должен быть поставлен в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.
Каждая единица Товара должна поставляться с комплектом эксплуатационной документации на русском языке (переводом на русский язык). Состав и содержание эксплуатационной документации должны быть достаточны для обслуживания и эксплуатация Товара. В комплект поставки включены все необходимые детали и комплектующие. 
Маркировка Товара и тары (упаковки), в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».
3. Требования к гарантийному сроку Товара
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и качественными характеристиками, указанными изготовителем и соответствует требованиям Технического задания. Поставщик обеспечивает гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока поставляемого Товара. Гарантийный ремонт сплит - системы в течение всего гарантийного срока должен проводиться либо в авторизованном сервисном центре производителя сплит - систем или Поставщика,  или специалистами авторизованного сервисного центра производителя сплит - систем или Поставщика в месте доставки сплит - системы (по местонахождению Заказчика). В случае необходимости выполнения гарантийного ремонта в сервисном центре Поставщика или производителя сплит – систем  демонтаж, транспортировка,  ремонт и монтаж после ремонта осуществляется силами и за счет Поставщика. 
Любой элемент Товара подлежит бесплатной замене или ремонту Поставщиком в течение гарантийного срока при выявлении в нем дефекта материала или изготовления, допущенного до передачи Товара Заказчику.
Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара и составлять не менее 36 месяцев с даты приемки Товара Заказчиком. Срок предоставления гарантии на проведенный монтаж - 12 месяцев. 
В рамках гарантии на проведенный монтаж Поставщик обязуется обеспечить надёжное крепление блоков, правильное соединение элементов системы (кабелей, фреоновых труб), корректную настройку и запуск, а также не допустить значительной утечки хладагента в течение гарантийного срока.
Течение гарантийного срока начинается на следующий день после даты приемки Товара Заказчиком. Гарантия качества Товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве Товара, возникшие в период гарантийного срока и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены Товара. 
Гарантия качества должна распространяться на Товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части Товара. Указанные гарантии не распространяются на случаи, возникшие не по вине Поставщика, либо производителя Товара.
Гарантийный ремонт производится в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но не может превышать 45 (сорока пяти) дней.
Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Заказчика.
Расходы по транспортировке Товара (в случае необходимости) к месту устранения выявленных недостатков и обратно в период гарантийного срока осуществляется за счет сил и средств Поставщика.
Гарантийный срок продлевается на период, определяемый со дня направления письменного извещения Заказчика до дня подписания акта о замене Товара и комплектующих ненадлежащего качества и (или) акта устранения недостатков.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения   Поставщик   обязан направить своего полномочного представителя не позднее    
5 (пяти) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 
При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.
Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика. 
При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам при проведении монтажа и пуско-наладочных работ Товара:
4.1. Условия установки:
В работы по установке (монтажу) поставляемого Товара, входит:
- монтаж сплит-системы (внутренний и внешний блок, монтаж и подключение помпы дренажной);
- подключение сплит-системы к существующим электросетям;
- ввод в эксплуатацию сплит-системы.
Монтаж сплит-системы и наладка производится в местах, согласованных с Заказчиком, в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика, в согласованное с Заказчиком время.
При монтаже Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций здания и помещений, в которых производится монтаж, а также внутренних сетей.
В ходе монтажа и наладки Товара не допускается повреждение внутренней отделки помещений, в которых они производятся, в противном случае Поставщик восстанавливает повреждения за свои средства.
Монтаж внутренних блоков кондиционеров воздуха (сплит-систем) осуществляется с применением пылесоса, укрывного материала.
Работы производятся в условиях действующего учреждения, весь процесс поставки и установки Товара должен обеспечиваться Поставщиком без прекращения рабочего процесса на территории Заказчика. Установка не должна препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
Пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с паспортными данными и рекомендациями завода - изготовителя климатического оборудования и действующей нормативно-технической документации.
Все отключения и подключения инженерных систем, необходимые для выполнения условий Контракта, производятся только по согласованию с Заказчиком.
При проведении монтажа, пусконаладочных и иных сопутствующих работ, Поставщик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ, в том числе:
 - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением № 1);
- ГОСТ 31947-2012 Межгосударственный стандарт. Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1).
Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Поставщик.
Поставщик несет все расходы и обязательства, связанные с доставкой, разгрузкой, монтажом Товара, пуско-наладочными и иными сопутствующими работами. Материалы, комплектующие изделия и оборудование, используемые Поставщиком, приобретаются за счет средств Поставщика без дополнительных расходов для Заказчика.  При монтаже Поставщик самостоятельно завозит, монтирует и вывозит все необходимое монтажное оборудование.
4.2. Комплект поставки Товара: Внутренний блок, внешний блок, пульт дистанционного управления (ПДУ), руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон и расходные материалы для установки сплит-системы (электрический кабель, гофры, автоматический выключатель, медный трубопровод, дренаж и т.п.). 
4.3. Требования к монтажу Товара: 
Поставка, разгрузка, монтаж, пуско-наладочные и иные сопутствующие работы, ввод в эксплуатацию Товара, вывоз мусора и упаковки осуществляется силами Поставщика. Весь процесс поставки и установки Товара должен обеспечиваться Поставщиком без прекращения рабочего процесса на территории Заказчика.
Внешний блок   на высоте 1-го этажа от земли.
Размещение: внутренний блок –  помещение 102 (1 этаж):  наружный блок – боковая сторона фасада здания (1этаж). Стена: кирпич до 1,0 м. 
Сплит-система подключается своей индивидуальной линией на отдельный автоматический выключатель (распределительный щиток находится на 1 этаже здания Управления).
Расходные материалы: 
- автоматический выключатель, питающий электрический кабель, гофрированная труба ПВХ; - длина трассы ориентировочно 17 м;
Система коммуникации между внутренним и наружным блоком:
- медный трубопровод, трубка слива конденсата, кабель связи;
- длина ориентировочно  не более 15 м.
	Электромонтажные работы Поставщика без затрат со стороны Заказчика:
4.4.1. Крепление блоков кондиционера. Внутренний блок сплит-систем должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока сплит-системы производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока Сплит-системы не должно нарушать архитектурный облик здания. 
4.4.2. Пробивка отверстий. Отверстия сверлиться с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон нанесенный интерьеру помещения возмещается Поставщиком. При проведении монтажных работ используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
4.4.3. Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов,  шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться 
пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания    устраняется за счет Поставщика.    При   прохождении  трассы хладагента под 
подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.
4.4.4. Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются, чаще всего вместе (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования должен быть выведен наружу, или в существующие дренажные системы  канализации. Электропровод должен быть одет в гофрорукав.
4.4.5. Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
4.4.6. Тестовый запуска кондиционера. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах и проводится  инструктаж персонала в части пользования сплит – системой,  предоставляет исполнительскую документацию (схемы подключений и т.д.).
 При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.
4.4.7. Прокладка коммуникаций: 
-  медные трубы фреоновой трассы по всей длине теплоизолируется и для исключения её повреждения, обматывается армированным скотчем, фреоновая трасса внутри помещения прокладывается в пластиковом коробе;
- подключение кондиционера к электросети, должно быть выполнено без использования штепсельной розетки на автоматический выключатель необходимого номинала. Сечение кабеля выбирается исходя из максимальной мощности кондиционера согласно п.1.3 ПУЭ, но не менее 2,5 мм2 (кабель - три жилы).
- сечение  электрического провода  между внутренним и внешним блоком должно быть не менее 2,5 мм2 (кабель - пять жил).
- допустимо только два способа прокладки кабеля от кондиционера до электрощита: 
1 способ: кабель прокладывается в гофрированной трубе в пустотах гипсокартонных стен и в подпотолочном пространстве выше уровня подвесного потолка. 
2 способ: при невозможности выполнить прокладку кабеля первым способом, кабель прокладывается открыто в пластиковых коробах, при этом крышка пластикового короба должна иметь двойной замок (цвет белый).
- устанавливаемый кондиционер, должен быть запитан от существующих групповых поэтажных электрощитов. Все работы по подключению кондиционера к электросети заказчика должны выполняться работниками монтажной организации, имеющими удостоверения установленного образца по электробезопасности не ниже III группы по электробезопасности до 1000В. Подключение к электрощиту должно быть произведено только в присутствии представителя службы заказчика;
- горизонтальные дренажные трубопроводы проложить с уклоном не ниже 0,050 в сторону места слива;
- при выполнении работ использовать только сертифицированные оборудование и материалы (при наличии сертификации);
4.4.8. Поставщик обязан выполнять все возможные скрытые работы, выявленные в процессе проведения работ, без дополнительного финансирования.
4.4.9.  Проведение монтажных  работ:
	При выполнении работ Поставщик производит укрывание шкафов и оргтехники в помещении. Укрывной материал – пленка ПВХ, поставляется Поставщиком. По завершению монтажных работ Поставщик производит уборку помещения с помощью пылесосов, вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после монтажа Товара, а также упаковочный материал и иное имущество Поставщика. 
	Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по монтажу Товара возлагается на Поставщика.
	После завершения монтажа системы кондиционирования Поставщик проводит пуско-наладочные работы системы кондиционирования и инструктаж персонала в части пользования сплит – системой,  предоставляет исполнительскую документацию (схемы подключений и т.д.).
5. Требования к наименованию Товара, качественным, техническим и функциональным характеристикам товара. КТРУ 28.25.12.130-00000010.
Количество: 1 шт.
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Вид кондиционера
	Сплит-система
	

	Инверторный тип кондиционера
	нет
	

	Режим работы кондиционера
	Охлаждение
	

	
	Обогрев
	

	Тип внутреннего блока
	настенный
	

	Вид блока кондиционера
	Наружный
	

	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения)
	А
	

	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева
	А
	

	Мощность в режиме охлаждения
	≥ 2,5 
	Киловатт

	Мощность в режиме нагрева
	 ≥ 2,5 
	Киловатт

	Наличие антибактериального фильтра
	Нет
	

	Наличие системы анти обледенения
	нет
	

	Дополнительные функции
	Режим автоматической поддержки температуры
	да

	
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	да

	
	Режим осушения
	да

	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	нет
	

	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	да
	

	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	



5.1. Требования к году (месяцу) изготовления Товара:
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