
Описание объекта
на поставку чехлов на оборудование для нужд «БИФ ВНИРО»

1. Предмет закупки: поставка чехлов на оборудование для нужд «БИФ ВНИРО»
2. Место поставки: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная д.10, возможен самовывоз силами Заказчика со склада Поставщика, расположенного в пределах административных границ г. Владивосток.
3. Срок поставки: в течении 7 календарных дней с даты подписания договора.
4. Технические, функциональные характеристики и количество поставляемого товара приведены в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Показатели (характеристики) товаров и их значения для определения соответствия товаров потребностям заказчиков в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Ед. изм.
	Кол-во
	
ОКПД 2

	
	
	Наименование показателя

	Значение характеристики

	Единица измерения
	
	
	

	1
	Чехол на судовое оборудование с люверсами (Вьюшка)
	Размер (Д×Ш×В)
	1300х850х1300  (Форма верха: Полукруглая (циркульная) арка)
	мм
	шт.
	5
	13.92.22.140 

	
	
	Способ соединения элементов чехла
	Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые).
	
	
	
	

	
	
	Люверсы

	По нижнему краю чехла  должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ
	
	
	
	

	
	
	Материал люверсов
	металлические с антикоррозийным покрытием.
	
	
	
	

	
	
	Шаг установки люверсов
	215 ±20
	мм
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр люверсов 
	16
	мм
	
	
	

	
	
	Требования к материалу чехлов:
	
	
	

	
	
	Вид материала
	Полиэстер (глянцевый)
	
	
	
	

	
	
	Тип материала:
	Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком)
	
	
	
	

	
	
	Плотность материала
	650 +-5%
	г/м2
	
	
	

	
	
	Основа
	Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex)
	
	
	
	

	
	
	Толщина
	0,53 +- 0,02
	мм
	
	
	

	
	
	Разрывная нагрузка
	30-27
	кг
	
	
	

	
	
	Удлинение
	19-20
	%
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -50 до +70
	С°
	
	
	

	
	
	Цвет материала
	синий
	
	
	
	

	2
	Чехол на судовое оборудование с люверсами (контроллер)
	Размер (Д×Ш×В)
	900х500х1000
	мм
	шт.
	1
	13.92.22.140 

	
	
	Способ соединения элементов чехла
	Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые).
	
	
	
	

	
	
	Люверсы

	По нижнему краю чехла  должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ
Одна из боковых вертикальных стенок чехла (500 мм) должна быть выполнена распашной, состоящей из двух равных полотен (створок) с вертикальным разъемом (распахом) строго по центру (посередине) боковой стенки. Дополнительно устанавливаются люверсы по вертикальным краям обеих створок распашной боковой стенки (вдоль линии центрального разъема)
	
	
	
	

	
	
	Материал люверсов
	металлические с антикоррозийным покрытием.
	
	
	
	

	
	
	Шаг установки люверсов
	215 ±20
	мм
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр люверсов 
	16
	мм
	
	
	

	
	
	Требования к материалу чехлов:
	
	
	

	
	
	Вид материала
	Полиэстер (глянцевый)
	
	
	
	

	
	
	Тип материала:
	Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком)
	
	
	
	

	
	
	Плотность материала
	650 +-5%
	г/м2
	
	
	

	
	
	Основа
	Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex)
	
	
	
	

	
	
	Толщина
	0,53 +- 0,02
	мм
	
	
	

	
	
	Разрывная нагрузка
	30-27
	кг
	
	
	

	
	
	Удлинение
	19-20
	%
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -50 до +70
	С°
	
	
	

	
	
	Цвет материала
	синий
	
	
	
	

	3
	Чехол на судовое оборудование с люверсами (шторм-трап)
	Размер (Д×Ш×В)
	2000х1000х1000 
	мм
	шт.
	4
	13.92.22.140 

	
	
	Способ соединения элементов чехла
	Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые).
	
	
	
	

	
	
	Люверсы

	По нижнему краю чехла  должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ
	
	
	
	

	
	
	Материал люверсов
	металлические с антикоррозийным покрытием.
	
	
	
	

	
	
	Шаг установки люверсов
	255 ±20
	мм
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр люверсов 
	16
	мм
	
	
	

	
	
	Требования к материалу чехлов:
	
	
	

	
	
	Вид материала
	Полиэстер (глянцевый)
	
	
	
	

	
	
	Тип материала:
	Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком)
	
	
	
	

	
	
	Плотность материала
	650 +-5%
	г/м2
	
	
	

	
	
	Основа
	Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex)
	
	
	
	

	
	
	Толщина
	0,53 +- 0,02
	мм
	
	
	

	
	
	Разрывная нагрузка
	30-27
	кг
	
	
	

	
	
	Удлинение
	19-20
	%
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -50 до +70
	С°
	
	
	

	
	
	Цвет материала
	синий
	
	
	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]Чехол на судовое оборудование с люверсами (нактоуз)
	Размер (Д×Ш×В)
	500х600х1400 
	мм
	шт.
	1
	13.92.22.140 

	
	
	Способ соединения элементов чехла
	Соединительные швы изделия должны быть выполнены ниточным способом в замок (запашивочным швом) в две строчки. Для пошива должны использоваться высокопрочные синтетические нитки (лавсановые или капроновые).
	
	
	
	

	
	
	Люверсы

	По нижнему краю чехла должны быть установлены люверсы. Люверсы должны устанавливаться на предварительно усиленный (двойной подгиб) край материала ПВХ
	
	
	
	

	
	
	Материал люверсов
	металлические с антикоррозийным покрытием.
	
	
	
	

	
	
	Шаг установки люверсов
	200 ±20
	мм
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр люверсов 
	16
	мм
	
	
	

	
	
	Требования к материалу чехлов:
	
	
	

	
	
	Вид материала
	Полиэстер (глянцевый)
	
	
	
	

	
	
	Тип материала:
	Тентовая ткань (основа из полиэстера с двухсторонним ПВХ-покрытием и глянцевым лаком)
	
	
	
	

	
	
	Плотность материала
	650 +-5%
	г/м2
	
	
	

	
	
	Основа
	Полиэфирные нити (плетение 1100 dtex)
	
	
	
	

	
	
	Толщина
	0,53 +- 0,02
	мм
	
	
	

	
	
	Разрывная нагрузка
	30-27
	кг
	
	
	

	
	
	Удлинение
	19-20
	%
	
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -50 до +70
	С°
	
	
	

	
	
	Цвет материала
	синий
	
	
	
	



