ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на лабораторно-измерительное оборудование
для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России 

Предмет контракта: лабораторно-измерительное оборудование для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

	Модель
	Количество 
	Характеристики 
	Фото 

	Лабораторные весы  DEMCOM DL-203
	1 шт 
	Лабораторные весы DEMCOM DL-203, НПВ 210г, НмПВ 0,02г, дискретность 0,001г, II высокий класс точности, внешняя калибровка, ЖК дисплей с подсветкой, платформа 90мм, взвешивание в г и каратах, калибровочный груз в комплекте, ветрозащитный кожух, интерфейс RS-232C, питание от сети или батарей.
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	Толщиномер RGK TM-17
	1 шт 
	диапазон измерения
магнитный материал 0 - 1700 мкм
немагнитный материал 0 - 1700 мкм
Разрешающая способность
0,1 мкм при (0 - 99.9 мкм)
1 мкм при (100 - 1700 мкм)
Погрешность показаний
±(2+2% х H*) мкм при (0-500 мкм)
±(2.5% х H*) мкм при (500-1700 мкм)
Минимальная площадь измерения
магнитный материал 25 × 25 мм
немагнитный материал 25 × 25 мм
Минимальная кривизна поверхности
выпуклость 5 мм
вогнутость 30 мм
Толщина подложки, минимум
магнитный материал 0,2 мм
немагнитный материал 0,05 мм
Тип экрана
сегментный
Объем памяти
30 показаний
Питание
2 батареи × 1,5V AAA
Рабочая температура и влажность
0°C - 50°С, 10% - 80%
Температура и влажность хранения
-10° - 60°C, 10% - 70%
Размеры прибора
120x52x26 мм
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	Влагомер Testo 606-1
	1 шт 
	Внесён в Госреестр средств измерений — это критично для лабораторий, где нужны официально признанные результаты (экспертизы, отчётность). Измеряет влажность и древесины, и строительных материалов (бетон). В памяти уже заложены характеристические кривые для многих пород дерева (лиственница, берёза, дуб и др.), что повышает точность. Есть защитный колпачок и чехол для переноски. 
Диапазон: древесина до 54,8%, воздух до 100%.
Погрешность: около ±1%. 
Плюс для лаборатории: подтверждённая метрологическая надёжность
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	[bookmark: _GoBack]Рулетка измерительная  RGK rl5 с поверкой
	2 шт 
	Длина:5 м
Автостоп:есть
Поверка:да
Размер ленты:5м х 19мм
Материал корпуса:ABS-пластик
Тип нанесения разметки:краска
Класс точности:II
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	Линейка металлическая поверенная 
	2 шт 
	Линейка измерительная металлическая 1000 мм ГОСТ 427-75 с поверкой
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	Электронный штангенциркуль Denzel
	1 шт 
	Электронный штангенциркуль Denzel 150 мм, с глубиномером 
Тип
цифровой
Погрешность
20 мкм
Измерение до
150 мм
Глубиномер
да
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	Подставка под пробирки 
	5 шт 
	Штатив для пробирок ШПУ КРОНТ
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Доцент кафедры судебной экспертизы                                          А.С. Горбунов
«___»__________2026 г.
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