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Приложение №1
Техническое задание
[bookmark: _GoBack]1. Наименование объекта закупки: Поставка оборудования для оповещения.
2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на товар – не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара.
4. Требования к упаковке и маркировке товара: Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Товарно-сопроводительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ.   
6. Условия поставки товара: Поставка включает в себя: доставку, разгрузку в помещении заказчика. Сроки поставки: в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта.
7. Количество и технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименова-ние объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Ед.
изме-рения
	Кол-во

	
	
	ОКПД2,
ГОСТ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	шт
	6

	1
	Оповещатель звуковой
	ОКПД2: 27.90.20.120

 
	Тип
	Звонок громкого боя
	
	

	
	
	
	Способ  монтажа 
	Любая ровная поверхность (крепеж входит в комплект)
	
	

	
	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	

	
	
	
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1
	
	

	
	
	
	Режим работы
	Повторно-кратковременный
	
	

	
	
	
	Продолжительность непрерывной работы, сек
	≥  30  и ≤ 60
	
	

	
	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	≤ 100
	
	

	
	
	
	Сила звука, ДБ
	≥  95  и ≤ 110
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP21
	
	

	
	
	
	Рабочий диапазон температур
	-40 до +50°С
	
	

	
	
	
	Габаритные размеры 
	не более 335х248х75 мм
	
	

	
	
	
	Масса, кг
	≤ 1.7
	
	

	
	
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	

	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В
	220
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