ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)
на поставку душевой стойки AM.PM Like F0780700 со смесителем, хром

 
1.Требования к качеству и безопасность товара:
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).     Качество и безопасность Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим требованиям и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара, принятой и действующей в Российской Федерации. В поставляемом товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование товара по назначению (механические повреждения).
2.Требования к упаковке товара  
Товар должен поставляться в целостной упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений и утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.
Душевая стойка AM.PM Like F0780700 со смесителем, хром, эквивалент не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
 (КТРУ 28.14.12.110-00000019 – Смеситель водоразборный) 
	№ п/п
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	1.1.
	*Ширина
	25.1 
	см

	1.2.
	*Глубина
	56.9
	см

	1.3.
	*Высота
	146 
	см

	1.4.
	*Длина излива
	19
	см

	1.5.
	*Управление 
	Рычажное
	

	1.6.
	*Количество режимов струи
	3
	Штука

	1.7.
	*Количество режимов струи верхнего душа
	1
	

	1.8.
	*Название цвета/Поверхность
	Хром
	

	1.9.
	*Форма ручной лейки
	Круглая
	

	1.10.
	*Регулировка высоты
	Да 
	

	1.11.
	*Верхний душ с изменяемым углом
	Прямоугольная
	

	1.12.
	*Вращающийся излив
	Да
	

	1.13.
	*Защита от перекручивания
	Да
	

	1.14.
	Монтаж
	Наружний
	Килограмм

	1.15.
	*Душевой гарнитур в комплекте
	Да
	

	1.16.
	*Материал
	Латунь / пластик / нержавеющая сталь
	

	1.17.
	Количество
	1
	Штука

	1.18.
	*Размер верхнего душа
	25
	см

	1.19.
	*Вылет верхнего душа
	44,2
	см

	1.20.
	*Размер лейки
	12
	см

	1.21.
	* Длина шланга
	175
	см

	1.22.
	* Вес 
	3
	кг

	1.23.
	*Исполнение шланга
	Пластиковый
	

	1.24.
	*Расположение рычага
	Сбоку
	

	1.25.
	*Механизм
	Керамический картридж
	

	1.26.
	*Стандарт подводки
	1/2
	

	1.27.
	*Форма верхнего душа
	Круглая
	

	1.28.
	*Форма излива
	Традиционная
	

	1.29.
	*Линии форм
	Баланс
	

	1.7.
	*Легкое очищение аэратора/форсунок
	Да
	

	1.8.
	*Дополнительное оснащение
	держатель для душа / душевой шланг / душевая лейка / переключатель потоков
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* Включение дополнительных сведений обусловлено необходимостью Заказчика на основании ПП РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник отдела закупок 
и материально-технического   обеспечения 				          Лабзенков А.Б.   
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