ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стабилизаторов для видеокамер

1. Наименование закупки: поставка стабилизаторов для видеокамер (далее - Товар).
2. Срок поставки Товара: с даты заключения контракта по 08 октября 2026 года (включительно).
[bookmark: _GoBack]3.  Место поставки Товара: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1812 года, д. 14. Доставка товара отдельными партиями не допускается. Доставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным телефонным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Время доставки Товара определяется по согласованию с Заказчиком. 
4 Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. 
Гарантия качества Товара должна распространяться на все его составляющие и комплектующие его части. В случае, если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки Товара, возникшие вследствие его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям государственного контракта и/или Спецификации, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.
5. Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поставки.
6. Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Контракту: одновременно с поставкой Товара.
7. Прочие требования к поставке Товара:
- Поставщик должен гарантировать безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
- Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам;
- Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами;
- Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения;
- Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) изготовителя (производителя).
- Дефектный (бракованный) Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара;
- Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, гарантийный талон на товар, руководство по эксплуатации на русском языке (при наличии).
8. Требования к функциональным (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам товара:

	№ п/п
	Номер ОКПД2/КТРУ
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики, единица измерения
	
	

	1
	26.40.51.000/-

	-
	Стабилизатор для видеокамеры
	Тип 
	Ручной 
	штука
	2

	
	
	
	
	Вид стабилизатора 
	Электронный
	
	

	
	
	
	
	Система стабилизации
	3-х осевая
	
	

	
	
	
	
	Максимальная грузоподъемность
	> 3 кг.
	
	

	
	
	
	
	Порты
	USB-C; HDMI
	
	

	
	
	
	
	Наличие Bluetooth
	Да
	
	

	
	
	
	
	Версия Bluetooth
	5.0
	
	

	
	
	
	
	Наличие Wi-Fi
	Да
	
	

	
	
	
	
	Диапазон оси панорамирования
	360°
	
	

	
	
	
	
	Диапазон наклона привода 
	от -90° до +160°
	
	

	
	
	
	
	Диапазон поворота привода
	от -30° до +35°
	
	

	
	
	
	
	Тип питания
	Встроенный литиевый аккумулятор
	
	

	
	
	
	
	Количество аккумуляторов в комплекте 
	2 шт.
	
	

	
	
	
	
	Общая ёмкость аккумуляторов
	> 2600 мА ч 
	
	

	
	
	
	
	Время работы 
	Не менее 11,5 часов
	
	

	
	
	
	
	Наличие съемного основания рукоятки
	Да
	
	

	
	
	
	
	Наличие телескопической рукоятки для режима подвеса
	Да
	
	

	
	
	
	
	Наличие встроенного источника света
	Да
	
	

	
	
	
	
	Яркость светового потока
	1000 люмен
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы во время зарядки
	Да
	
	

	
	
	
	
	Наличие дисплея на рукоятке стабилизатора
	Да
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	Быстросъемная площадка для камеры; подставка под корпус камеры; подставка под объектив; кабель зарядки USB-C; мини штатив; кабель управления; инструкция; рюкзак (чехол) для хранения и переноски; опора (поддержка) для запястья; основание для крепления рукоятки подвеса
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с моделями видеокамер 
	Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm 
	
	








