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	Каталожный номер
	4320Х-2402007-30 (или аналог, полностью взаимозаменяемый)

	Количество отверстий под полуоси
	15 шт.

	Количество зубьев ведомой шестерни
	49 зуб.

	Тип фланца
	БМКД (фланец с торцевыми шлицами)

	Назначение
	Для автомобиля Урал-4320 (шасси)

	Комплектность
	Редуктор в сборе (картер, главная пара, дифференциал, подшипники, сальники, БМКД). Масло (заливка на месте).

	Условие по качеству
	Новый (не восстановленный), заводская обкатка, гарантия 12 мес.


3. Условия поставки и установки 
· Место выполнения работ: кордон «Скопинное», Селенгинский район, Республика Бурятия (координаты/схема проезда прилагаются).
· Условия подъезда: Дороги грунтовые/лесные. Поставщик должен иметь собственный транспорт повышенной проходимости (ГАЗ-66/Урал/гусеничный) для доставки редуктора и инструмента.
· Объем работ:
1. Демонтаж старого редуктора.
2. Дефектовка (снятие, очистка).
3. Установка нового редуктора 4320Х-2402007-30.
4. Регулировка зацепления главной пары и подшипников (обязательно!).
5. Заливка трансмиссионного масла (GL-5 80W-90).
6. Обкатка и проверка на стенде (или пробная поездка на кордоне).
· Срок: Выезд бригады в течение 1-2 дней с момента заключения контракта.

