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Приложение № 1
к электронному контракту по форме ЕАТ № ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на прилегающей территории административного здания Росреестра по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4 А

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за одну единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на прилегающей территории административного здания Росреестра по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4 А
	единица
	1
	600 000,00
	600 000,00

	ИТОГО:
	600 000,00

	в том числе НДС (_____%)[footnoteRef:1][footnoteRef:2]: [1:  Цена за единицу и общая стоимость определяется по результатам проведения закупочной сессии.]  [2:  Если Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то при указании цены контракта вместо указания суммы налога на добавленную стоимость ставится «НДС не облагается».] 

	



Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту асфальтового покрытия на прилегающей территории административного здания Росреестра по адресу: г. Москва, муниципальный округ Таганский, ул. Воронцово Поле, д. 4 А (далее – Работы) в соответствии с настоящим Техническим заданием, спецификацией и электронным контрактом по форме ЕАТ (далее – Контракт).
1. Цена выполнения Работ: Цена Работ сформирована с учетом издержек Исполнителя на проведение Работ, затрат на технику, оборудование и материалы, используемые в ходе выполнения Работ, приобретение и/или аренды механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения Работ, погрузку, разгрузку и доставку оборудования и материалов. используемых при выполнении Работ, уплату всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сроки и порядок выполнения Работ: Исполнитель обязуется выполнить Работы в рабочие дни в рабочее время Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Погрузка, разгрузка и доставка используемых при выполнении Работ оборудования и материалов Заказчику, все виды Работ осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Исполнитель обязуется одновременно с окончанием выполнения Работ передать Заказчику счет, счет-фактуру[footnoteRef:3], универсальный передаточный документ (УПД), техническую документацию производителей, сертификаты качества и соответствия на используемые материалы. [3:  Счет–фактура не предоставляется если Исполнитель не является плательщиком НДС. При предоставлении Универсального передаточного документа (УПД) 
счет-фактура и товарная накладная (форма Торг-12) не предоставляется.] 

3. Срок приемки Заказчиком Работ: 
3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов указанных в пункте 2 Технического задания, в случае отсутствия замечаний и недостатков, обязуется их рассмотреть и подписать, а также в ГИИС «Электронный бюджет» сформировать и с использованием электронной цифровой подписи утвердить Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) и направляет его копию на электронный адрес Исполнителя в целях уведомления о результатах приемки и для последующего подписания Исполнителем Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).
3.2. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) в соответствии с пунктом 3.1 Технического задания Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика, подписанный собственноручно Исполнителем Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).
3.3. Датой приемки Работ считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) в ГИИС «электронный бюджет».
4. Место выполнения Работ: – Прилегающая территория административного здания Росреестра, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4 А.
5. Требования к объему и порядку проведения Работ: Исполнитель обязуется выполнить Работы в сроки и объеме в соответствии с Техническим заданием, спецификацией и Контрактом.  Перед ремонтом необходимо определить и согласовать с Заказчиком зону ремонта провала, места замены асфальтового покрытия, смотровые колодцы, подлежащие ремонту, объем, виды и сроки проведения работ, применяемые материалы и комплектующие. Снимаемое асфальтовое покрытие, изымаемый грунт и демонтируемые элементы подлежат незамедлительному вывозу без складирования на территории Заказчика. При ремонте провала асфальтобетонного покрытия проводятся демонтажные работы по снятию асфальтобетонного покрытия, выемке грунта и расчистке площадки до устойчивого основания, восстановительные работы по засыпке провала щебнем гравийным и песком строительным с уплотнением и укреплением слоев соответствующими составами и комплектующими (армированные сетки, изоляционные материалы, связывающие гудронные составы), подготовке и устройству бетонной подушки с привязкой к существующим силовым слоям, финишные работы по укладке асфальтобетонного покрытия, наведению порядка и вывозу мусора. При ремонте смотровых колодцев проводится подрезка существующего покрытия, ремонт горловины, обечайки люка, восстановление доборных колец, герметизация вводов, выставление по высоте и уровню, покраска. При замене асфальтобетонного покрытия проводятся демонтажные работы по удалению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 5 см., подготовительные работы по очистке от грязи, пыли и влаги, подгрунтовкой битумной эмульсией или жидким битумом, финишные работы по укладке асфальтобетонной смеси полумеханизированным или ручным способом с разравниванием и уплотнением ручными виброплитами/виброкатками. Используемые и применяемые материалы должны соответствовать по качеству:
- бетон мелкозернистый, класс: не менее Б 15 (М 200), при норме расхода 25,7 кг на 1 кв. м;
- песок природный для строительных работ, средний, при норме расхода: толщина основания 100 мм., коэффициент уплотнения 1.11, удельный вес 1,41;
- асфальтная смесь (горячие для плотного асфальтобетона мелко и средне зернённые) МАРКА: I, ТИП А при норме расхода 0,125 т на 1 м. кв.;
- щебень гравийный, фракция 5-20 мм., при норме расхода: насыпная плотность 1200кг/м. куб., коэффициент уплотнения 1,1;
Пропуск на территорию центрального аппарата Росреестра граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с Приказом Росреестра от 14.07.2023 № П/0258 «Об утверждении Порядка осуществления внутриобъектового и пропускного режимов на объектах (территориях) центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
Пропуск на территорию Росреестра иностранных граждан и делегаций осуществляется в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3–1.
6. Требования к качеству выполнения Работ и безопасности при выполнении Работ: Качество выполняемых Работ и используемых материалов должно соответствовать ГОСТ ГОСТ Р 58406.1-2020 «Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси и асфальтобетон: требования к составу, исходным материалам и показателям качества», техническим стандартам, техническим условиям, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации в Российской Федерации, закрепляющей требования к качеству соответствующих видов Работ. 
Применяемые материалы и комплектующие, используемые в рамках выполнения Работ, должны быть новыми, ранее не использованными, не должны иметь каких-либо дефектов, связанных с качеством материалов, из которых они изготовлены, или иными упущениями производителя. Безопасность используемого при выполнении Работ оборудования и комплектующих должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид товара.
Весь инженерно-технический состав и специалисты должны быть проинструктированы по соблюдению правил и техники безопасности, охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности на объекте.
7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий на качество материалов и комплектующих, используемых при выполнении Работ: Срок действия гарантии на используемые материалы и комплектующие, в рамках выполнения Работ, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя применяемых материалов и комплектующих (согласно технической документации производителя). Срок действия гарантии на ремонт провала в асфальтобетонном покрытии и замене асфальтобетонного покрытия устанавливается на 24 месяца со дня сдачи Работ. В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует пригодность отремонтированного асфальтового покрытия и его соответствие требованиям Технического задания, условиям Контракта, действующего законодательства Российской Федерации.
Исполнитель обязан в пределах гарантийного срока при обнаружении Заказчиком недостатков и дефектов своими силами и за свой счет обеспечить замену/ремонт асфальтового покрытия и установленных колодцев в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления заявки Заказчика, при этом срок гарантии исчисляется заново со дня замены.
Исполнитель гарантирует, что материалы используемые в рамках выполнения Работ:
а) соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством Российской Федерации;
б) свободны от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием устанавливаемого оборудования, в рамках выполнения Работ, или любой их части в Российской Федерации.
8. Срок действия Контракта: с даты его заключения по 30.11.2026, а в случае неисполнения Заказчиком или Исполнителем своих обязательств в полном объеме – до полного их исполнения.




	9. Спецификация на выполнение Работ:

	№
п/п
	Наименование Работ
	Единица измерения
	Кол-во
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	Цена за единицу, руб.
	Сумма,
 руб.

	1
	Выполнение  работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на прилегающей территории административного здания Росреестра по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4 А;
	ед.
	1
	600 000,00
	600 000,00

	1.1
	Ремонт смотровых колодцев, подъем и регулировка под уровень
	шт.
	2
	25 000,00
	50 000,00

	1.2
	Ремонт провала асфальтобетонного покрытия с проведением демонтажных, восстановительных и финишных работ
	кв. м.
	15
	20 000,00
	300 000,00

	1.3
	Замена асфальтобетонного покрытия толщиной не менее 5 см. с проведением демонтажных, подготовительных и финишных работ
	кв. м.
	100
	2 500,00
	250 000,00

	Итого[footnoteRef:4]: [4:  Цена за единицу и общая стоимость определяется по результатам проведения закупочной сессии.] 

	600 000,00











	

